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1. [bookmark: __RefHeading___Toc66597_2340466099][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc198908634]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc549266_890196791][bookmark: _Toc191888694][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc198908635]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования

	ЗЭС
	Западные электрические сети



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc66599_2340466099][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc198908636]Наименование закупаемой продукции
Запчасти к тракторной технике для Западных электрических сетей

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc66601_2340466099][bookmark: _Toc198908637][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Ремонтная программа 2027 года

2. [bookmark: __RefHeading___Toc66603_2340466099][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc198908638]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc66605_2340466099][bookmark: _Toc198908639]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc66607_2340466099][bookmark: _Toc198908640]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc66609_2340466099][bookmark: _Toc198908641][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Брус передний 70-2801120-А1 МТЗ в сборе со втулками
	шт.
	1
	29.32.30.390
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	Вал карданный переднего моста 72-2203010-А2 626мм МТЗ
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Гидрораспределитель RG102 Fenox
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Диск заднего колеса МТЗ
	шт.
	2
	
	

	5. 
	Диск колесный МТЗ 8 отверстий задняя ось DW14Lх38
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Опора карданного вала промежуточная 72-2209010-А МТЗ в сборе
	шт.
	5
	
	

	7. 
	Мост передний 72-2300020-А4 МТЗ в сборе
	шт.
	1
	
	

	8. 
	Радиатор двигателя 70У-1301010 МТЗ
	шт.
	2
	
	

	9. 
	Лонжерон левый 80-2801060 МТЗ
	шт.
	1
	
	

	10. 
	Полуось заднего моста 50-2407082А МТЗ
	шт.
	4
	
	

	11. 
	Наконечник рулевой тяги правый А35.32.000-01 МТЗ М22 в сборе

	шт.
	4
	
	

	12. 
	Наконечник рулевой тяги левый А35.32.000-01 МТЗ в сборе
	шт.
	4
	
	

	13. 
	Коробка передач МТЗ-82 72-1700010
	шт.
	1
	
	

	14. 
	Радиатор водяной ДТ-75-85-1301051
	шт.
	1
	
	

	15. 
	Корпус правый редуктора 52-2308110-А2 МТЗ в сборе
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Корпус левый редуктора 52-2308115-А2 в сборе
	шт.
	1
	
	

	17. 
	Радиатор 4-х рядный 70П.1301.010 МТЗ
	шт.
	1
	
	

	18. 
	Стартер редукторный 9-152-780 АЕ ГАЗ,МТЗ,ПАЗ Avto Elektrika
	шт.
	1
	
	

	19. 
	Ступица задняя 50-3104010 МТЗ в сборе
	шт.
	4
	
	

	20. 
	Насос шестеренчатый правый НШ 32УМЖ-3
	шт.
	3
	
	

	21. 
	Насос масляный шестеренный НШ-50Л
	шт.
	1
	
	

	22. 
	Вал отбора мощности 80-4202020-А
	шт.
	1
	
	

	23. 
	Дифференциал переднего моста 52-2303010-Б-01
	шт.
	1
	
	

	24. 
	Насос шестеренчатый левый НШ-16
	шт.
	2
	
	

	25. 
	Лонжерон правый 80-2801050
	шт.
	1
	
	

	26. 
	Насос топливный высокого давления 4УТНИ-1111005
	шт.
	1
	
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc66611_2340466099][bookmark: _Toc198908642]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc66613_2340466099][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc198908643][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Брус передний 70-2801120-А1 МТЗ в сборе со втулками
	С даты подписания договора



	Не позднее 60 дней с даты подписания договора



	2. 
	Вал карданный переднего моста 72-2203010-А2 626мм МТЗ
	
	

	3. 
	Гидрораспределитель RG102 Fenox
	
	

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Диск заднего колеса МТЗ
	
	

	5. 
	Диск колесный МТЗ 8 отверстий задняя ось DW14Lх38
	
	

	6. 
	Опора карданного вала промежуточная 72-2209010-А МТЗ в сборе
	
	

	7. 
	Мост передний 72-2300020-А4 МТЗ в сборе
	
	

	8. 
	Радиатор двигателя 70У-1301010 МТЗ
	
	

	9. 
	Лонжерон левый 80-2801060 МТЗ
	
	

	10. 
	Полуось заднего моста 50-2407082А МТЗ
	
	

	11. 
	Наконечник рулевой тяги правый А35.32.000-01 МТЗ М22 в сборе

	
	

	12. 
	Наконечник рулевой тяги левый А35.32.000-01 МТЗ в сборе
	
	

	13. 
	Коробка передач МТЗ-82 72-1700010
	
	

	14. 
	Радиатор водяной ДТ-75-85-1301051
	
	

	15. 
	Корпус правый редуктора 52-2308110-А2 МТЗ в сборе
	
	

	16. 
	Корпус левый редуктора 52-2308115-А2 в сборе
	
	

	17. 
	Радиатор 4-х рядный 70П.1301.010 МТЗ
	
	

	18. 
	Стартер редукторный 9-152-780 АЕ ГАЗ,МТЗ,ПАЗ Avto Elektrika
	
	

	19. 
	Ступица задняя 50-3104010 МТЗ в сборе
	
	

	20. 
	Насос шестеренчатый правый НШ 32УМЖ-3
	
	

	21. 
	Насос масляный шестеренный НШ-50Л
	
	

	22. 
	Вал отбора мощности 80-4202020-А
	
	

	23. 
	Дифференциал переднего моста 52-2303010-Б-01
	
	

	24. 
	Насос шестеренчатый левый НШ-16
	
	

	25. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc54785622]
	Лонжерон правый 80-2801050
	
	

	26. 
	Насос топливный высокого давления 4УТНИ-1111005
	
	


1

0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc66615_2340466099][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc198908644][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc66617_2340466099][bookmark: _Toc198908645]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-26 Таблицы 1.1): "Запчасти к автотракторной технике для Западных электрических сетей"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-
	1. [bookmark: _Toc198908646][bookmark: _Toc198908646]

	2.2
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29]Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-
	2. [bookmark: _Toc198908647][bookmark: _Toc198908647]

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки позиции №1-26 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Западные электрические сети филиал ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	3. [bookmark: _Toc198908648][bookmark: _Toc198908648]

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: __RefHeading___Toc549288_890196791][bookmark: _Toc136869917][bookmark: _Toc198908649]Согласие с требованием
	
	4. [bookmark: _Toc198908650][bookmark: _Toc198908650]

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc549290_890196791][bookmark: _Toc198908651]-//-

	4.1. 
	Запчасти позиции №1-26
Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Запчасти позиции №1-26
Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».










Начальник СМиТ _____________________ /Акапян В.Г.



Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: __RefHeading___Toc66619_2340466099][bookmark: _Toc198908652]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: "Запчасти к автотракторной технике для Западных электрических сетей"
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
Позиция 1
	Брус передний 70-2801120-А1 МТЗ в сборе со втулками
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc66621_2340466099][bookmark: _Toc198908653]70-2801120А1
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2

	
	
	
	

	2.
	
Позиция 2
	Вал карданный переднего моста 72-2203010-А2 626мм МТЗ
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc66623_2340466099][bookmark: _Toc198908654]72-2203010-А2

	
	
	
	
	

	3.
	Позиция 3
	Гидрораспределитель RG102 Fenox
	
	Номинальное входное давление - 17,5Мпа
Максимальное входное давление - 25Мпа
Номинальный расход - 120л/мин
	
	
	
	
	

	4.
	Позиция 4
	Диск заднего колеса МТЗ
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc66625_2340466099]ЮМЗ-6 задний (8 шпилек DW14Lx38 8х250 ET+125 199) серый, DW14Lx38, бзтдиа
	
	
	
	
	

	5.
	Позиция 5 
	Диск колесный МТЗ 8 отверстий задняя ось DW14Lх38
	
	DW14LX38  
Диаметр центр. отверстия 199.5мм.
Количество крепежных отверстий 8.
Наружный диаметр 966мм.
Ширина 356мм.
	
	
	
	
	

	6.
	Позиция 6 
	Опора карданного вала промежуточная 72-2209010-А МТЗ в сборе
	
	72-2209010-А
	
	
	
	
	

	7.
	Позиция 7
	Мост передний 72-2300020-А4 МТЗ в сборе
	
	 72-2300020-А-04
	
	
	
	
	

	8.
	Позиция 8
	Радиатор двигателя 70У-1301010 МТЗ
	
	70У-1301010
	
	
	
	
	

	9.
	Позиция 9 
	Лонжерон левый 80-2801060 МТЗ
	
	80-2801060
	
	
	
	
	

	10.
	Позиция 10 
	Полуось заднего моста 50-2407082А МТЗ
	
	50-2407082А
	
	
	
	
	

	11.
	Позиция 11
	Наконечник рулевой тяги правый А35.32.000-01 МТЗ М22 в сборе
	
	
А35.32.001.
	
	
	
	
	

	12.
	Позиция 12
	Наконечник рулевой тяги левый А35.32.000-01 МТЗ в сборе
	
	 А35.32.000-А-01
	
	
	
	
	

	13.
	Позиция 13
	Коробка передач МТЗ-82 72-1700010
	
	72-1700010
Тип: механическая.
Количество ступеней: 9 (8 передних и 1 задняя скорость).
	
	
	
	
	

	14.
	Позиция 14
	Радиатор водяной ДТ-75-85-1301051
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc66627_2340466099]85-1301051
	
	
	
	
	

	15.
	Позиция 15
	Корпус правый редуктора 52-2308110-А2 МТЗ в сборе
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc66629_2340466099]52-2308110-А2
	
	
	
	
	

	16.
	Позиция 16
	Корпус левый редуктора 52-2308115-А2 в сборе
	
	52-2308115-А2
	
	
	
	
	

	17.
	Позиция 17
	Радиатор 4-х рядный 70П.1301.010 МТЗ
	
	70У-1301010 Медно-латунный
	
	
	
	
	

	18.
	Позиция 18
	Стартер редукторный 9-152-780 АЕ ГАЗ,МТЗ,ПАЗ Avto Elektrika
	
	9-152-780 АЕ
	
	
	
	
	

	19.
	Позиция 19
	Ступица задняя 50-3104010 МТЗ в сборе
	
	50-3104010-А1 с болтами
	
	
	
	
	

	20.
	Позиция 20
	Насос шестеренчатый правый НШ 32УМЖ-3
	
	· Рабочий объём: 32 см³.
· Номинальная частота вращения: 40 с⁻¹.
· Номинальная подача: 68,6 л/мин.
· Номинальное давление на выходе: 16 МПа.
· Максимальное давление на выходе: 21 МПа.
· Коэффициент подачи (не менее): 0,95.
· Номинальная мощность (не более): 26,6 кВт.
	
	
	
	
	

	21.
	Позиция 21
	Насос масляный шестеренный НШ-50Л
	
	· Рабочий объём: 50 см³/об. 
· Номинальное давление: 16 МПа (160 бар). 
· Максимальное давление: 21 МПа (210 бар). 
· Номинальная частота вращения: 2400 об/мин.  Максимальная частота вращения: 3000 об/мин. 
Номинальная подача: примерно 107,2 л/мин.
	
	
	
	
	

	22.
	Позиция 22
	Вал отбора мощности 80-4202020-А
	
	80-4202020-А
	
	
	
	
	

	23.
	Позиция 23
	Дифференциал переднего моста 52-2303010-Б-01
	
	52-2303010-Б-01
	
	
	
	
	

	24.
	Позиция 24
	Насос шестеренчатый левый НШ-16
	
	· Рабочий объём: 16 см³. 
· Номинальное давление: 16 МПа (160 бар).  Максимальное кратковременное давление: 21 МПа (210 бар).  
· Максимальная частота вращения: до 4200 об/мин (в некоторых модификациях).
· Номинальная подача (при 2400 об/мин): около 34,2 л/мин.
	
	
	
	
	

	25.
	Позиция 25
	Лонжерон правый 80-2801050
	
	80-2801050
	
	
	
	
	

	26.
	Позиция 26
	Насос топливный высокого давления 4УТНИ-1111005
	
	4УТНИ-1111005
	
	
	
	
	



** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


Согласовано: __________ В.Г. Акапян Начальник СМиТ


