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на оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Автотранспортного подразделения для нужд УФПС Тюменской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) 

	2
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	4
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором

	5
	СТО
	Станция технического обслуживания

	6
	ТС
	Транспортное средство

	7
	Общий срок оказания услуг
	Период в котором Исполнитель гарантирует  оказание услуг в надлежащем качестве согласно  требованиям Технического задания


1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Лот-1. Оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Автотранспортного подразделения для нужд УФПС Тюменской области.
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Заказчика (далее – услуги) осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам на данный вид услуг, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации данных ТС в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также с учетом норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов РД 03112178-1023-99.
Услуги проводятся на СТО Исполнителя с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей.

3.1.	Задачи оказываемой услуги
-	проведение плановой, внеплановой замены автомобильных шин, их проверки, ремонта, а также обслуживания;
-	продление эксплуатационного ресурса автомобильных шин;
-	обеспечение безопасной эксплуатации ТС.

3.2.	Цель оказываемой услуги
-	поддержание работоспособности и исправного состояния автомобильных шин и ТС;
-	выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений;
-	исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-	исполнение норм, правил и процедур технического обслуживания и ремонта ТС, которые установлены заводами-изготовителями.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг: услуги должны оказываться в пределах 3 км от места расположения транспортных средств по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д. 6А.
Начало оказания услуг – с даты подписания договора.
Общий срок оказания услуг составляет 11 месяцев с даты подписания договора.
Срок действия договора составляет 12 месяцев с даты подписания договора.
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Услуги, оказываемые Исполнителем, должны включать в себя следующий перечень и виды работ:
	Наименование работы
	Ед.измерения
	Количество

	Снятие/установка 1 колеса размера R14
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R14
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R14
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R14
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R16
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R16
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R16
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R16
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R16 ГАЗ
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R17
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R17
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R17
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R17
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R19,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R19,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R19,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R19,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R20
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R20
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R20
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R20
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R22,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R22,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R22,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R22,5
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Зачистка 1 борта диска 
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Герметизация 1 борта
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Устранение 1 прокола жгутом
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Устранение 1 прокола заплаткой
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 вентиля
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 золотника
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Ремонт 1 камеры
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Ремонт 1 шины горячей вулканизацией 
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Подкачка 1 колеса
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 шпильки колеса
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 футорки 
	Усл.ед
	1 усл.ед



Перечень и объем ремонтных работ для колеса выполняются по согласованию с Заказчиком.
Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов включена в стоимость оказываемых услуг.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5. Требования к качеству оказываемых услуг
Оказание услуг по шиномонтажу ТС должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 33997-2016. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;
· Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Услуги должны оказываться Исполнителем собственными силами, квалифицированным персоналом, на профессиональном оборудовании, с использованием соответствующих материалов.
Устанавливаемые при выполнении услуг комплектующие изделия, расходные материалы (балансировочные грузы, жгуты, заплаты, клей для заплаток, золотники, ниппели, герметик для колес) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с длительного хранения.
Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля за оказываемыми услугами.
Колеса и автомобильные шины транспортных средств, прошедшие шиномонтаж и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).
5. Условия оказания услуг
Оказание услуг по шиномонтажу ТС Заказчика производится ежедневно, без выходных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, без предварительной записи в момент обращения на основании заявки от Заказчика с обязательной отметкой даты и времени прибытия транспортного средства на СТО.
Исполнитель должен иметь возможность принимать к шиномонтажу не менее двух ТС Заказчика одновременно без предварительной записи и ожидания в очереди.
Исполнитель должен обеспечить наличие необходимого запаса комплектующих изделий и расходных материалов (балансировочные грузы, жгуты, заплаты, клей для заплаток, золотники, ниппели, герметик для колес).
Фактический объем услуг определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. В случае, если в процессе выполнения услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие услуги могут оказываться только с письменного согласия Заказчика.
Доставка ТС до СТО Исполнителя и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.
Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.
Услуги должны быть оказаны в сроки, установленные Заказчиком, без учета времени согласования их объема.
В случае обнаружения в ходе приема-сдачи оказанных услуг, либо во время эксплуатации в гарантийный срок при правильной эксплуатации автомобильных шин, недостатков в оказанных услугах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные недостатки подлежат устранению силами Исполнителя по заявке Заказчика в первоочередном порядке и за счет Исполнителя в течение не более 2 (двух) календарных дней со дня обнаружения.
5. Требования к безопасности
Услуги должны проводиться квалифицированным персоналом, в рабочей униформе, с применением работоспособных и целых инструментов, с соблюдением необходимых требований безопасности и охраны труда.
Установленные шины должны быть без повреждений (трещин, пробоев, порезов и т.д.), должны быть установлены все крепежные болты и гайки. 
5. Требования к приемке транспорта Заказчика СТО Исполнителя
Исполнитель должен принять ТС Заказчика и разместить их на СТО для оказания услуг в срок, не превышающий 2 часов с момента обращения. 
При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
· проверка соответствия номерных данных ТС, размера шин;
· контрольный осмотр ТС;
· определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков выполнения работ; 
· оформление первичной документации.
Контрольный осмотр при приемке ТС должен предусматривать осмотр ТС и колес в соответствии с заявленными владельцами видами работ.
Выдача ТС должна производится мастером-приемщиком после контроля полноты и качества выполненных работ.
6.5.	Требования по приемке услуг
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения оказания каждой услуги по Заявке передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
6.6.	Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель передает Заказчику отчетные и иные документы, на основании которых осуществляется приемка услуг, нарочно (курьерской доставкой). Факт получения должен подтверждаться подписью Заказчика.
Документами для передачи являются:
Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказываемые услуги должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводом-изготовителем, и других нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.
Гарантийный срок на оказываемые услуги должен составлять:
-у ТС, с периодичностью шиномонтажа один раз в год – 12 месяцев / 80 тыс. км пробега ТС (в зависимости от того какая дата наступит раньше);
- у ТС, с периодичностью шиномонтажа два раз в год – 6 месяцев / 30 тыс. км пробега ТС; (в зависимости от того какая дата наступит раньше);
- при ремонте колеса жгутом или заплатой – 4 месяцев / 20 тыс. км пробега ТС (в зависимости от того какая дата наступит раньше).
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	№ 1
	Список транспортных средств
	6



7


Приложение № 1 
к Техническому заданию
 

Список транспортных средств 
	№ п/п
	Марка, модель ТС
	Государственный номер
	Размер шины, количество

	1
	TOYOTA Camry
	А781АА72
	215/55R17, 4 шт

	2
	SKODA Rapid
	Р646УК72
	195/65R15, 4 шт

	3
	HINO 500
	Р809MC72
	265/70R19.5, 6 шт

	4
	HINO 500
	Р810MC72
	265/70R19.5, 6 шт

	5
	LADA Largus
	Р811MC72
	185/65R15, 4 шт

	6
	LADA Largus
	Р812MC72
	185/65R15, 4 шт

	7
	SKODA Rapid
	Р814УК72
	175/70R14, 4 шт

	8
	КАМАЗ 65117
	Р920РТ72
	11R22,5, 10 шт

	9
	УАЗ 29891
	Р921РТ72
	225/75R16С, 4 шт

	10
	SKODA Octavia
	С515ЕТ72
	205/55R16, 4 шт

	11
	SKODA Octavia
	С545ЕТ72
	205/55R16, 4 шт

	12
	ГАЗ 32212
	С559ЕТ72
	185/75R16C. 6 шт

	13
	SKODA Rapid
	С574ЕТ72
	175/70R14, 4 шт

	14
	LADA Largus
	Т181РР72
	185/65R15, 4 шт

	15
	LADA Largus
	Т247РР72
	185/65R15, 4 шт

	16
	LADA Largus
	Т250РР72
	185/65R15, 4 шт

	17
	LADA Largus
	Т253РР72
	185/65R15, 4 шт

	18
	LADA Largus
	Т256РР72
	185/65R15, 4 шт

	19
	LADA Largus
	Т259РР72
	185/65R15, 4 шт

	20
	LADA Largus
	Т262РР72
	185/65R15, 4 шт

	21
	LADA Largus
	Т266РР72
	185/65R15, 4 шт

	22
	SKODA Rapid
	Т338ХР72
	175/70R14, 4 шт

	23
	КАМАЗ 5325
	Т736РР72
	315/70R22,5, 10 шт

	24
	LADA Largus
	Т803УТ72
	185/65R15, 4 шт

	25
	LADA Largus
	Т814СВ72
	185/65R15, 4 шт

	26
	LADA Largus
	Т819СВ72
	185/65R15, 4 шт

	27
	LADA Largus
	Т820СВ72
	185/65R15, 4 шт

	28
	LADA Largus
	Т827СВ72
	185/65R15, 4 шт

	29
	LADA Largus
	Т832СВ72
	185/65R15, 4 шт

	30
	RENAULT Logan
	Т984КТ72
	195/65R15, 4 шт

	31
	ГАЗ 3302
	Т988ХС72
	185/75R16C. 6 шт

	32
	ГАЗ САЗ 35071
	Х264КХ72
	8.25R20, 6 шт

	33
	LADA Largus
	У042КК72
	185/65R15, 4 шт

	34
	LADA Largus
	У049КК72
	185/65R15, 4 шт

	35
	LADA Largus
	У060КК72
	185/65R15, 4 шт

	36
	ГАЗ 27527
	У064НО72
	225/75R16С, 4 шт

	37
	LADA Largus
	У068КК72
	185/65R15, 4 шт

	38
	ГАЗ 27527
	У094НО72
	225/75R16С, 4 шт

	39
	LADA Largus
	У147КК72
	185/65R15, 4 шт

	40
	LADA Largus
	У149КК72
	185/65R15, 4 шт

	41
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У158НО72
	185/75R16C. 6 шт

	42
	LADA Largus
	У167КК72
	185/65R15, 4 шт

	43
	ГАЗ 27527
	У169НО72
	225/75R16С, 4 шт

	44
	LADA Largus
	У171КК72
	185/65R15, 4 шт

	45
	ГАЗ 27527
	У182НО72
	225/75R16С, 4 шт

	46
	ГАЗ 27527
	У183НО72
	225/75R16С, 4 шт

	47
	ГАЗ 27527
	У185НО72
	225/75R16С, 4 шт

	48
	ГАЗ 27527
	У187НО72
	225/75R16С, 4 шт

	49
	ГАЗ 27527
	У188НО72
	225/75R16С, 4 шт

	50
	ГАЗ 27527
	У190НО72
	225/75R16С, 4 шт

	51
	ГАЗ 27527
	У195НО72
	225/75R16С, 4 шт

	52
	ГАЗ 27527
	У196НО72
	225/75R16С, 4 шт

	53
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У198НО72
	185/75R16C. 6 шт

	54
	КАМАЗ 5490-5P
	У218МТ72
	315/70R22,5 6 шт

	55
	КАМАЗ 5490-5P
	У245МТ72
	315/70R22,5 6 шт

	56
	КАМАЗ 5490-5P
	У252МТ72
	315/70R22,5 6 шт

	57
	КАМАЗ 5490-5P
	У254МТ72
	315/70R22,5 6 шт

	58
	КАМАЗ 5490-5P
	У255МТ72
	315/70R22,5 6 шт

	59
	УАЗ 390995
	У261МТ72
	225/75R16С, 4 шт

	60
	FORD Transit FCD 350L FC
	У262МТ72
	235/65R16С, 4 шт

	61
	FORD Transit FCD 350L FC
	У272МТ72
	235/65R16С, 4 шт

	62
	ЛУИДОР 3010GA
	У388МУ72
	8.25R20, 6 шт

	63
	ЛУИДОР 3010GA
	У400МУ72
	8.25R20, 6 шт

	64
	FORD Transit FCD 350L FC
	У493МУ72
	235/65R16С, 4 шт

	65
	FORD Transit FCD 470L EF FFD
	У720ОС72
	195/75R16С, 6 шт

	66
	FORD Transit FCD 470L EF FFD
	У724ОС72
	195/75R16С, 6 шт

	67
	FORD Transit FCD 350L FC
	У809НА72
	235/65R16С, 4 шт

	68
	FORD Transit FCD 350L FC
	У811НА72
	235/65R16С, 4 шт

	69
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У822КО72
	185/75R16C. 6 шт

	70
	Полуприцеп б/м 972200
	ВВ303472
	385/65R22,5 6 шт

	71
	Полуприцеп б/м 972200
	ВВ303572
	385/65R22,5 6 шт

	72
	Полуприцеп б/м 972200
	ВВ303672
	385/65R22,5 6 шт

	73
	Полуприцеп б/м 972200
	ВВ303772
	385/65R22,5 6 шт

	74
	Полуприцеп б/м 972200
	ВВ303872
	385/65R22,5 6 шт

	75
	Полуприцеп б/м 972200
	АУ097659
	385/65R22,5 6 шт

	76
	FORD Transit FCD 350L FC
	У826НА72
	235/65R16С, 4 шт

	77
	FORD Transit FCD 350L FC
	У830НА72
	235/65R16С, 4 шт

	78
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У831КО72
	185/75R16C. 6 шт

	79
	FORD Transit FCD 350L FC
	У833НА72
	235/65R16С, 4 шт

	80
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У835КО72
	185/75R16C. 6 шт

	81
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У836КО72
	185/75R16C. 6 шт

	82
	ГАЗ 27527
	У902НА72
	225/75R16С, 4 шт

	83
	ГАЗ 27527
	У904НО72
	225/75R16С, 4 шт

	84
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У920НА72
	185/75R16C. 6 шт

	85
	КАМАЗ 5490-5P
	А157НР172
	315/70R22,5 6 шт

	86
	КАМАЗ 5490-5P
	У797НУ172
	315/70R22,5 6 шт

	87
	Полуприцеп б/м 972200
	ЕЕ739826
	385/65R22,5 6 шт

	88
	Полуприцеп б/м 972200
	ЕК048126
	385/65R22,5 6 шт




