












Технические требования


ОКПД2 26.20.16.110 Поставка клавиатур для Новосибирской ГЭС
[bookmark: _Toc205981909][bookmark: _GoBack]Лот № 0170-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.20.16.110 Поставка клавиатур для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договорам подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Клавиатура для управления поворотными камерами 
DS-1005KI
	шт
	19



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 26.20.16.110 Поставка клавиатур для Новосибирской ГЭС
	не ранее 11 января 2027 г.*
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходным договорам №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Клавиатура для управления поворотными камерами

	Модель, тип, марка
	DS-1005KI

	
	
	Производитель
	Hikvision

	
	
	Совместимость с ПО видеонаблюдения "Ай Ти Ви"
	Наличие подтверждения работоспособности с программным обеспечением Интеллект, Интеллект X, Аксон Некст

	
	
	Внешние интерфейсы
	USB 2.0, DirectX

	
	
	Управление джойстиком
	3D PTZ-управление, масштабирование +/-, оптический зум

	
	
	Потребляемая мощность
	≤5 Вт

	
	
	Питание
	5В DC по USB

	
	
	Размеры
	167х177.5х116мм

	
	
	Рабочие условия
	-10 °C - +55 °C, влажность 10%~90% (без конденсации)

	
	
	Встроенная клавиатура
	15 программируемых клавиш

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	3.2
	Срок службы продукции
	Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления продукции, в том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Дата изготовления не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поставщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.





