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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», 1-ТО-БПД-2024-ВотГЭС «Техническое обслуживание основного производственного оборудования», заключенные между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	Металлорукав РЗЦХ-50 внутренний диаметр 48мм, наружный диаметр 58,7мм
	м
	470

	2. 
	Металлорукав DN 35мм в ПВХ изоляции, Dвн 35,0 мм, Dнар 41,0, 25 м, цвет серый, ДКС, код 6071-035 
	м
	35

	3. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции D20 50м черный с протяжкой
	м
	950

	4. 
	Гофрированный металлический рукав в полимерной оболочке d16 черного цвета.
	м
	585


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
	[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]С даты подписания договора
	Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика

	
	1. 
	Металлорукав РЗЦХ-50 внутренний диаметр 48мм, наружный диаметр 58,7мм
	В диапазоне рабочих температур от -60°С до +100°С,  со степенью защиты IP42;  строительная длина не менее 470м.

	
	2. 
	Металлорукав DN 35мм в ПВХ изоляции, Dвн 35,0 мм, Dнар 41,0, 25 м, цвет серый, ДКС, код 6071-035 
	Со степенью защиты IP44; строительная длина не менее 35м.

	
	3. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции D20 50м черный с протяжкой
	В диапазоне рабочих температур от -40°С до +90°С,  со степенью защиты IP65; строительная длина не менее 950м.

	
	4. 
	Гофрированный металлический рукав в полимерной оболочке d16 черного цвета.
	В диапазоне рабочих температур от -40°С до +90°С,  со степенью защиты IP65; строительная длина не менее 958м.

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1. 
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
1. сертификаты соответствия;
2. паспорта качества;
3. Упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
4. товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
5. товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

