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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Генеральный подрядчик
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Субподрядчик
	Исполнитель Работ.

	ТТ
	технические требования

	СТО
	стандарт организации

	ЛБ
	Левый берег

	ОЗП
	Ограниченные и замкнутые пространства






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.22.11.150 Выполнение работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка.

1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Целью работы является восстановление участка трубопровода, путём введения в него заранее подготовленного рукава через существующие колодцы и его полимеризация во внутренней части восстанавливаемого трубопровода водяным, паровым или ультрафиолетовым воздействием.
1.4. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1.  Работы выполняются на основании Договор подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС";
1.4.2. Работа на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Система канализации Саратовской ГЭС
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.
	Система канализации участок трубопровода от канализационного колодца №КК-33 до колодца №КК-34
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»


1.5. [bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
1.6. [bookmark: _Toc54646402]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. 
2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ.
2.1.1.1. Закупка материалов в соответствии с ведомостями объемов работ, транспортировка и доставка запасных частей и материалов на место проведения работ;
2.1.1.2. Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком плана производства работ в ОЗП (далее - ППР в ОЗП) и  плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
2.1.1.3. Подготовительные работы:
- Пред ремонтный осмотр оборудования, уточнение с Генеральным подрядчиком ведомостей объемов работ;
2.1.1.4. Поэтапная сдача выполненных работ представителю Генерального подрядчика, в соответствии с графиком выполнения работ;
2.1.1.5. Выполнение работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка. согласно ведомости объёмов работ №1; (Приложение №1 к Техническим требованиям);
2.1.1.6. Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования и участие в пусконаладочных испытаниях.
2.1.1.7. Предъявление Объекта ремонта комиссии Генерального подрядчика, оформление отчетной и исполнительной документации;
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка.

	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ.
2.1.2.1. [bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Сроки выполнения работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей представлены в ведомости объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ.
2.1.2.2.  Сроки проведения работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей могут быть изменены в связи с режимом работы Саратовской ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Санация внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка.
	[bookmark: _GoBack]с даты заключения Договора
	по 30.10.2026
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2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1Таблицы 2): Санация внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
- Работы по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ
- Ведомость объёмов работ №1  может быть скорректирована в соответствии с графиком ремонтов оборудования.

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Приказ Минтруда РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
-     СП 399.1325800.2018 Свод правил системы водоснабжения и канализации наружные из       полимерных материалов.
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий"
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерацииот 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413)
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411);
· РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;


	1.2. 
	Требования к организации работ.
· Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящих ТТ;
· Работы выполняются в соответствии утвержденным Заказчиком ППР в ОЗП разработанным Исполнителем за 30 календарных дней до начала работ.
· Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
· Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
· Приемочный контроль Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком.
· Передача по акту приемки-передачи на склад Генерального подрядчика демонтированного оборудования и   материалов.


	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика

	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро  Приложение 3
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Саратовской ГЭС.


	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам.
· Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в 2026 г. (Приложение №1 к Техническим требованиям);
· Использование материалов и запасных частей не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании с Генеральным подрядчиком и Заказчиком;
· Качество запасных частей должно подтверждаться сертификатами качества заводов-изготовителей;
· Для выполнения работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС доставку осуществлять:
· запасных частей - за 20 календарных дней до начала ремонта,
· материалов - в соответствии с потребностью производства работ для соблюдения календарного графика работ;
· Все доставляемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее;


	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, приобретаются субподрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ. (Приложение №1 к Техническим требованиям)
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
· На доставляемые материалы и запасные части должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр);
· Генеральный подрядчик вправе передавать Субподрядчику материалы и запасные части в качестве давальческих, по письменному согласованию сторон, в аварийных и при следующих случаях:
·  В случае несвоевременного приобретения (до начала ремонта оборудования) Субподрядчиком материалов и запасных частей, указанных в ведомости объёмов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) - с последующим восполнением использованных за счет средств Субподрядчика.
· В случае отсутствия материалов и запасных частей в ведомости объёмов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) с последующим восполнением использованных за счет средств Генерального подрядчика.
· Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов.
· Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку:
а) наличия соответствующих сертификатов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
г) правильности складирования и хранения;
д) комплектность поставляемых материалов.


	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика
- Соответствие требованию подтверждается предоставлением в составе заявки Участника справки о кадровых ресурсах с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности персонала и удостоверения с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений или протоколов о проверке знаний).
- Предоставить список персонала, участвующего в выполнении услуг с указанием квалификации и стажем работы по профессии.
- Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- Предоставить список персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении услуг по наряду-допуску  согласно Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерацииот 15 декабря 2020 года N 902н Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах;

	1.5.1. 
	Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	1. Выполнение работ должно осуществляться силами:
· квалифицированный рабочий персонал по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей с группами по электробезопасности (не ниже 3 группы), с 1 и 2 группой по безопасности работ в ОЗП - не менее 2 человек;
·  административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) с 3 группой по безопасности в ОЗП – не менее 1 человека;
2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
3. Соответствие требованию Субподрядчик должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в выполнении работ с указанием квалификации и стажем работы по профессии.
4. Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, Российской Федерацииот 15 декабря 2020 года N 902н Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.


	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
– технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по ремонту компрессоров;
     Субподрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ по ремонту компрессоров.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.

	2.1.1. 
	Результат работ
	Произвести Санацию внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей в следующем объеме:
· Выполнять дефектацию трубопровода системы канализации с составлением акта о выявленных дефектах.
· Прочистить колодцы и трубопровод.
· Выполнить санацию внутренней поверхности стальных труб методом полимерного чулка.
· Выполнить проверку трубопровода на отсутствие возможных дефектов.



	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели

	2.2.1. 
	Самотечный трубопровод
	Достаточный - пропуск расходов при скоростях движения транспортируемых сточных вод.

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.3.1. 
	Проведение испытаний
	Перед передачей Генеральному подрядчику результатов работ субподрядчик должен провести испытания отремонтированного участка канализационного трубопровода. После этого Акт о проведении испытаний оборудования после ремонта должен быть передан Генеральному подрядчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.


	2.4. 
	Требования к оформлению документации
· Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов);
· Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А.

· справка о фактических трудозатратах на выполненные работы.

· Отчётные документы по ремонтам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику Отчет о выполненных работах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых субподрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· счета-фактуры на материалы, закупаемые субподрядчиком для использования в процессе ремонта;
· справка о фактических трудозатратах на выполненные работы.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
· Не менее 1 года с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
· В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения ремонтных работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании ремонтных работ.
· Субподрядчик   обязуется   производить   в   течение   гарантийного   периода     эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов ремонта своими силами и за свой счет.
· Гарантийный   период   эксплуатации   увеличивается   на   время   простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования компенсирует Субподрядчик.
· Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика.

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
· Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ.
· Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.
· Субподрядчик обеспечивает сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов.
· Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.

	4.1.1. 
	Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субсубподрядных организаций субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
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Приложение № 1 - Ведомость объемов работ № 1  на выполнение работ по санации внутренней поверхности стальных труб канализационных сетей Саратовской ГЭС методом полимерного чулка;                                                                                                   
Приложение № 2- Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.
Приложение № 3 -Приказ ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро  
