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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc166746721]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc166746722]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	СИЗ
	средства индивидуальной защиты

	ПС
	подъемные сооружения






0.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc166746723]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.20.19.190 Техническое диагностирование и комплексное обследование крановых путей подъемных сооружений Загорской ГАЭС

0.3. [bookmark: _Toc166746724][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Проведение технического диагностирования и комплексного обследования крановых путей подъемных сооружений с целью соответствия требованиям Порядка организации безопасной эксплуатации подъемных сооружений, не попадающих под действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (приказ ПАО «РусГидро» от 22.05.2025 №425), а также определения технического состояния ПС Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

0.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc166746725] Существующее положение
	Информация о ПС и крановых путях — наименование, грузоподъемность, местонахождение и т. д. отражена в Приложении 1 к настоящим ТТ.






[bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc166746726][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54643458]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной ЗГ1150
	

	2. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ41053
	

	3. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ600486
	

	4. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Таль электрическая ЗГ41164
	

	5. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ400612
	

	6. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный
	

	7. 
	Техническое диагностирование крана  мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной
	

	8. 
	Техническое диагностирование крана  мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной ЗГ400612
	

	9. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Таль электрическая ЗГ41163
	

	10. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ41070
	

	11. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ200582
	

	12. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ200586
	

	13. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ100495
	

	14. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Таль электрическая ЗГ1609023
	

	15. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Таль электрическая ЗГ1601019
	

	16. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной ЗГ40153
	

	17. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ200555
	

	18. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Таль электрическая
	

	19. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной ЗГ100473
	

	20. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ140814
	

	21. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ41089
	

	22. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл.,
г.о. Сергиево-Посадский, пгт Богородское, д.100	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: тут и далее
	Кран подвесной электрический однобалочный ЗГ41054
	





1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc166746727]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc166746728]Требования к объемам и срокам оказания услуг
1.2. [bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc166746729]Таблица 1 Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного (заводской № Рп3-1096) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;

- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	2. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 5102) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	3. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 311162) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	4. 
	Техническое диагностирование тали электрической (заводской № 31642) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	5. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного (заводской № 311258) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	6. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 2067) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	7. 
	Техническое диагностирование крана  мостового ручного однобалочного подвесного (заводской № РП5-746) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	8. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного (заводской № РП3-1097) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	9. 
	Техническое диагностирование тали электрической  (заводской № 31658) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	10. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного (заводской № 308291) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	11. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 308292) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	12. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 340Л) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	13. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 311339) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	14. 
	Техническое диагностирование тали электрической  (заводской № 96) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	15. 
	Техническое диагностирование тали электрической  (заводской № 4867) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	16. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного (заводской № Рп1-964) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	17. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного  (заводской № 259) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	18. 
	Техническое диагностирование тали электрической  (заводской № 3252) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	19. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного (заводской № Рп3,2-748) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	20. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 91) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	21. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 307302) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1

	22. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного (заводской № 311244) в объеме:
- обследование технического состояния металлоконструкций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канатно-блочной системы;
- обследование гидро- и пневмооборудования;
- обследование электрооборудования;
- обследование приборов безопасности;
- обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров;
- проведение геодезических замеров конструкции;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля;
- проведение испытаний.
и комплексное обследование кранового пути:
- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (в соответствии с РД 10-138-97;
- проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.
	условная единица
	1






1.3. [bookmark: _Toc48062868][bookmark: _Toc54643465][bookmark: _Toc166746730][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc166746731][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339696_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг/этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	С даты, следующей за датой заключения договора
	30.09.2027
	

	2. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	3. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	4. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	5. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	6. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	7. 
	Техническое диагностирование крана  мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	8. 
	Техническое диагностирование крана  мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	9. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	10. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	11. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	12. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	13. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	14. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	15. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	16. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	17. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	18. 
	Техническое диагностирование тали электрической и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	19. 
	Техническое диагностирование крана мостового ручного однобалочного подвесного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	20. 
	Техническое диагностирование крана  подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	21. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
	
	
	

	22. 
	Техническое диагностирование крана подвесного электрического однобалочного и комплексное обследование кранового пути
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Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 30.09.2027г.
[bookmark: _Toc54643468][bookmark: _Toc166746732][bookmark: _Toc50125131_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг: Техническое диагностирование и комплексное обследование крановых путей подъемных сооружений Загорской ГАЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
- Методические указаниями по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения РД 10-89-95;
- Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения
[bookmark: _GoBack]РД 10-112-1-04;
- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н);	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: ОЗП там есть?
Лучше заменить на ПОТ на высоте.
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н);
• СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
• ЭРД-22-02-99 «Руководство по оценке технического состояния стальных подкрановых конструкций»
• ГОСТ Р 72193-2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно -технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 2) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков согласно ГОСТ Р 72193-2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. [bookmark: _Ref54012570][bookmark: _Ref54012570]
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и инструментам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию

	Наличие необходимых технических средств, оборудования и инструментов для проведения ЭПБ толщиномер ультразвуковой, дефектоскоп ультразвуковой, постоянный магнит, твердомер, дальномер, комплект для визуально-измерительного контроля, магнитометр.
Наличие на праве собственности или на ином законном основании зарегистрированной в органах Ростехнадзора электролаборатории.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала:
- эксперт в области промышленной безопасности Э14.4 ТУ (аттестованного на визуально-измерительный контроль) и имеющий действующее квалификационное удостоверение на период выполнения работ – не менее 1 человека.
Наличие персонала, имеющего выполнять работы на высоте с наличием групп на высоте:
- не менее 1 чел с 3 группой
- не менее 1 чел с 2 группой и 1 чел с 1 группой.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2. 
	Аккредитация исполнителя
	Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

	-
	Представить копию лицензии на осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
	

	1.4.3. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	1. Персонал подрядной организации, при производстве работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы.
2. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
3. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025, правилами по охране труда при работе на высоте с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений.
4. Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. Разработку ППР и установку средств подмащивания для проведения работ на высоте осуществляет персонал Исполнителя.
Исполнитель осуществляет согласование со Службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	Заключение по результатам технического диагностирования на каждый ПС и крановый путь с оценкой о возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг
	1.	 Акт/Заключение (с приложением технического отчета, включающего определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах отчета установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации ПС, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации) в письменной форме, которое подписывается руководителем организации, проводившей техническое диагностирование, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) 
в проведении технического диагностирования на бумажном носителе в количестве не менее 2 (двух) экземпляров и в сканированном виде в формате PDF на CD или DVD-носителе.	Comment by popovve@corp.gidroogk.com: Зачем в двух? Заключения ЭПБ делают в двух экземплярах, чтобы сдать один экземпляр в РТН. Тут мы в РТН ничего не сдаем. Нам одного экземпляра достаточно.
2. Предоставляемая документация должна содержать информацию о результатах проведенных обследований с заключением о техническом состоянии ПС и крановых путей и рекомендациями о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период или (и) рекомендации по их ремонту, реконструкции или замене. Все имеющиеся повреждения должны быть представлены в виде дефектных ведомостей и фотоиллюстраций.
3. Запись в паспорте ПС о проведенных работах.
	Согласие с требованием
	-
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2. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc166746733]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3. [bookmark: _Toc166746734]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4. 
4.1. Сметная документация разрабатывается на этапе исполнения Договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к Техническим требованиям.
4.2. Если стоимость, будет выше предельной стоимости, установленной КП победителя, то к предельной стоимости НИР применяется понижающий коэффициент (показатель ПК должен содержать не более семи знаков после запятой).
4.3. В случае если стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, до указанной в коммерческом предложении.

4. [bookmark: _Toc166746735]Приложения
Приложение № 1: Существующее положение;
Приложение № 2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
Приложение № 3: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.















Согласовано:

Зам. главного инженера по технической части
должность     
________________ / Черномор А.Г. 
                    подпись                                            Ф.И.О.                

Согласовано:
Зам. главного инженера по эксплуатации
должность     
________________ / Литвиченко Д.А. 
                    подпись                                            Ф.И.О.                

Согласовано:
Начальник СПСРТПиР
должность   
________________ / Егоров Д. Н./
                    подпись                                            Ф.И.О.    
            
Согласовано:
Начальник СЭ
должность   
________________ / Дмитриев А.Н.
                    подпись                                            Ф.И.О.                

Согласовано:
Начальник ПТС
должность   
________________ / Горин В.А .
                    подпись                                            Ф.И.О.                

Согласовано:
Начальник СОТиПК
должность   
________________ / Машков М.М. 
                    подпись                                            Ф.И.О.                


Согласовано:
Начальник отдела закупок
должность   
________________ / Кузьмин А.В.
                    подпись                                            Ф.И.О.                
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