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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 28.22.20.000 Поставка щетки коммунальной на Трактор МТЗ 82.1 Беларус для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»
Лот № ____________________
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
3
1.3. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции
3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
Таблица 3. Требования к продукции
4


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Продукция
	Щетка коммунальная на Трактор МТЗ 82.1 Беларус

	ТТ
	Технические требования

	ТС
	Транспортное средство


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 28.22.20.000 Поставка щетки коммунальной на Трактор МТЗ 82.1 Беларус для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Щетка коммунальная закупается для последующей установки на ТС Трактор МТЗ 82.1 Беларус.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Щетка коммунальная
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 28.22.20.000 Поставка щетки коммунальной на Трактор МТЗ 82.1 Беларус для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД 2: 28.22.20.000 Поставка щетки коммунальной на Трактор МТЗ 82.1 Беларус для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Щетка коммунальная на Трактор МТЗ 82.1 Беларус
	Агрегатирование: трактор МТЗ 82,1 Беларус
Тяговый класс базового трактора по ГОСТ: 1,4.
Скорость движения рабочая: не более 10 км/ч.

Скорость движения транспортная: 20 км/ч.

Диаметр щётки (по ворсу): не менее 520 мм не более 600 мм.

Максимальная ширина захвата щётки: 1750 мм.

Частота вращения щётки: 260 об/мин.

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора: 60 градусов.

Тип оборудования: навесное.

Масса эксплуатационная: 290 кг.

Срок службы: 8 лет.

Длина щёточного оборудования: 2000 мм.

Привод щёточного оборудования: механический от ВОМ.

Особенности: большие пневматические колёса, высокооборотный редуктор в литом корпусе, усиленная рама.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Качество и безопасность товара должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	Цистерна должна быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Амурская область, пгт. Талакан. Дальневосточный Филиал АО «ТК РусГидро» Бурейский Транспортный Участок
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика, любым доступным способом, обеспечивающим целостность и сохранность, исключающий движение своим ходом.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2024.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантийный срок на цистерну, поставленной по Договору, равен гарантийному сроку производителя, в соответствии с паспортом на цистерну и начинает течь с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплект поставки
	Щетка коммунальная на Трактор МТЗ 82.1 Беларус в сборе с дисками щеточными
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, Паспорт на цистерну; Руководство по эксплуатации; Копия сертификата соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет корпуса
	Цвет предусмотренный изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2. 
	Конструкция 
	Коммунальная (дорожная) щетка для трактора МТЗ-82.1 («Беларус») — навесное оборудование, состоящее из прочной несущей рамы, щеточного вала с полипропиленовым или комбинированным ворсом, редуктора или карданного привода (либо гидропривода), опорных колес и опционального увлажнительного бака 
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3.2 Цена остается фиксированной и не подлежит изменению на все время действия договора.

