

                           

















Технические требования 
ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
 



1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Манжета 425х400-4 ГОСТ 14896-74 черт. Ау-2134053СБ
	шт.
	28

	2
	Манжета 240х220-3 ГОСТ 14896-74
	шт.
	10

	3
	Кольцо уплотнительное 044-052046-1-2 ГОСТ 9833-73 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) 
	шт.
	6

	4
	Кольцо 012-015-19-2-4 МБС ГОСТ 9833-73 (для гидрораспределителей колонки ЭГРК и САЗ)
	шт.
	44

	5
	Игла черт.2103252 для золотника программного закрытия DN100
	шт.
	1

	6
	Букса черт.2103253 для золотника программного закрытия DN100
	шт.
	1

	7
	Игла черт.2109392 (для клапана DN100 с соленоидным приводом)
	шт.
	1

	8
	Букса черт.2109390 (для клапана DN100 с соленоидным приводом)
	шт.
	1

	9
	Сухарь черт.2161329
	шт.
	10

	10
	Гайка черт.2161334 (М90х4-6Н)
	шт.
	10

	11
	Опора черт.2161335 (М90х4-6Н)
	шт.
	10

	12
	Воротник верхний черт.2135224 
	шт.
	1

	13
	Воротник нижний черт.2135229 
	шт.
	2

	14
	Шнур №2 черт.2043879 
	п.м.
	37

	15
	Планка опорная черт.2163714 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	шт.
	8

	16
	Планка упорная черт.2163716 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	шт.
	8

	17
	Болт опорный черт.2161330 
	шт.
	10

	18
	Втулка средняя черт.2134195СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) 
	шт.
	2

	19
	Кольцо черт.2135215 из 4х частей (пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ7338-90)
	шт.
	1

	20
	Пружина золотника программного закрытия черт.2103247 
	шт.
	1

	21
	Кольцо уплотнительное 10.5201.062 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) 
	шт.
	6

	22
	Букса черт.51.2159638 (клапан перепускной)
	шт.
	3

	23
	Игла черт.51.2159637 (клапан перепускной)
	шт.
	3

	24
	Втулка черт.2128808 с припуском
	шт.
	1

	25
	Втулка черт.2128809 d188мм с припуском
	шт.
	1

	26
	Манжета черт.8БС.373.000
	шт.
	24

	27
	Втулка верхняя черт.2134197СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	шт.
	2

	28
	Шайба стопорная-21 черт.8БС.951.017
	шт.
	20

	29
	Манжета черт.8БС.373.047-2
	шт.
	1

	30
	Манжета черт.8БС.373.094
	шт.
	1

	31
	Манжета черт.8БС.373.106 (уплотнение ванны ПП) 
	шт.
	3

	32
	Манжета черт.8БС.373.106-01 (уплотнение ванны ПП)  
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	не позднее 16.01.2027



0

3

2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Манжета 425х400-4 ГОСТ 14896-74 черт. Ау-2134053СБ
	Артикул 2134053
	Требования к продукции - в соответствии с требованиями стандартов и проектной/рабочей документации завода- изготовителя 
(ЛМЗ, СТЗ)
	

	1.2 
	Манжета 240х220-3 ГОСТ 14896-74
	Артикул 240х220-3
	
	

	1.3 
	Кольцо уплотнительное 044-052046-1-2 ГОСТ 9833-73 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) 
	Артикул 044-052046-1-2
	
	

	1.4 
	Кольцо 012-015-19-2-4 МБС ГОСТ 9833-73 (для гидрораспределителей колонки ЭГРК и САЗ)
	Артикул 012-015-19-2-4
	
	

	1.5 
	Игла черт.2103252 для золотника программного закрытия DN100
	Артикул 2103252
	
	

	1.6 
	Букса черт.2103253 для золотника программного закрытия DN100
	Артикул 2103253
	
	

	1.7 
	Игла черт.2109392 (для клапана DN100 с соленоидным приводом)
	Артикул 2109392
	
	

	1.8 
	Букса черт.2109390 (для клапана DN100 с соленоидным приводом)
	Артикул 2109390
	
	

	1.9 
	Сухарь черт.2161329
	Артикул 2161329
	
	

	1.10 
	Гайка черт.2161334 (М90х4-6Н)
	Артикул 2161334
	
	

	1.11 
	Опора черт.2161335 (М90х4-6Н)
	Артикул 2161335
	
	

	1.12 
	Воротник верхний черт.2135224 
	Артикул 2135224
	
	

	1.13 
	Воротник нижний черт.2135229 
	Артикул 2135229
	
	

	1.14 
	Шнур №2 черт.2043879 
	Артикул 2043879
	
	

	1.15 
	Планка опорная черт.2163714 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	Артикул 2163714
	
	

	1.16 
	Планка упорная черт.2163716 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	Артикул 2163716
	
	

	1.17 
	Болт опорный черт.2161330 
	Артикул 2161330
	
	

	1.18 
	Втулка средняя черт.2134195СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) 
	Артикул 2134195СБ
	
	

	1.19 
	Кольцо черт.2135215 из 4х частей (пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ7338-90)
	Артикул 2135215
	
	

	1.20 
	Пружина черт.2103247 (золотник программного закрытия)
	Артикул 2103247
	
	

	1.21 
	Кольцо уплотнительное 10.5201.062 (установка датчиков уровня 2161520СБ) 
	Артикул 10.5201.062
	
	

	1.22 
	Букса черт.51.2159638 (клапан перепускной)
	Артикул 51.2159638
	
	

	1.23 
	Игла черт.51.2159637 (клапан перепускной)
	Артикул 51.2159637
	
	

	1.24 
	Втулка черт.2128808 с припуском
	Артикул 2128808
	
	

	1.25 
	Втулка черт.2128809 d188мм с припуском
	Артикул 2128809
	
	

	1.26 
	Манжета черт.8БС.373.000
	Артикул 8БС.373.000
	
	

	1.27 
	Втулка верхняя черт.2134197СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	Артикул 2134197СБ
	
	

	1.28 
	Шайба стопорная-21 черт.8БС.951.017
	Артикул 8БС.951.017
	
	

	1.29 
	Манжета черт.8БС.373.047-2
	Артикул 8БС.373.047-2
	
	

	1.30 
	Манжета черт.8БС.373.094
	Артикул 8БС.373.094
	
	

	1.31 
	Манжета черт.8БС.373.106 (уплотнение ванны ПП) 
	Артикул 8БС.373.106
	
	

	1.32 
	Манжета черт.8БС.373.106-01 (уплотнение ванны ПП)  
	Артикул 8БС.373.106-01
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС
	
	-//-

	2.2. 
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	2.3. 
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-//-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок не менее 60 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. 
	
	-//-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно-транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	
	-//-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	-//-

	5.2. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	-//-



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



