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1. [bookmark: _Toc216096631]Общие сведения

1. [bookmark: _Toc216096632][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 61.90.10.160 Оказание услуг по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS
1. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc216096633]Цель оказания услуг 
Целями оказания услуг являются:
Оказание услуг по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS

Основные задачи, решаемые в рамках оказания услуг:
· Оказание услуг по предоставлению канала связи по протоколу MPLS (L3VPN) в ВЧС RusHydro без тарификации и ограничений входящего/исходящего трафика без тарификации и ограничений входящего/исходящего трафика, с предоставлением гарантированной пропускной способности не менее 10 Мбит/с.

1. [bookmark: _Toc216096634][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Toc216096635]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Hlk216098866]АО
«Институт Гидропроект»

	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2
	Канал связи сети Интернет
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2. [bookmark: _Toc216096637]Требования к объемам и срокам оказания услуг
1. [bookmark: _Toc216096638]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc216096639]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 61.90.10.160 Оказание услуг по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS
	усл. ед.
	1
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[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc216096641][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 61.90.10.160 Оказание услуг по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS
	Не позднее 7 дней с момента подписания Договора
	В течении 12 месяцев с даты начала оказания услуг не ранее 01.08.2027
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[bookmark: _Toc216096643]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Требования к оказанию услуг по предоставлению интернет-канала связи
	Оператор обязан оказывать услуги по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS.
В рамках оказания услуг по предоставлению интернет-канала связи по протоколу MPLS выполняются следующие виды услуг:
· Оказание услуг доступа в сеть общего пользования «Интернет» по протоколу MPLS должно быть осуществлено по медной или волоконно-оптической линии связи;
· Оказание услуг доступа в сеть общего пользования «Интернет» по протоколу MPLS без тарификации и ограничений входящего/исходящего трафика, с предоставлением гарантированной пропускной способности 10 Мбит/с;
· Предоставление интерфейса Ethernet;
· Предоставление порта в ВЧС с именем RusHydro;
· Тип порта в ВЧС — обычный, с поддержкой топологии «точка-точка» и «каждый-с-каждым»;
· Маршрутизация динамическая BGP;

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1. 
	Способ оказания услуг
	· Подключение к точке должно быть осуществлено по медной линии связи витая пара категории не ниже Cat 5e, с разъемом 8P8C (RJ-45) или волоконно-оптической линии связи с предоставлением PON терминала или медиаконвертера;
· Оказание услуг доступа в сеть общего пользования «Интернет» по протоколу MPLS без тарификации и ограничений входящего/исходящего трафика, с предоставлением гарантированной пропускной способности 10 Мбит/с;
· Предоставление интерфейса Ethernet;
· Предоставление порта в ВЧС с именем RusHydro;
· Тип порта в ВЧС — обычный, с поддержкой топологии «точка-точка» и «каждый-с-каждым»;
· Маршрутизация динамическая BGP;
· Оператор обязан осуществлять круглосуточный мониторинг канала связи со своей стороны для оперативного обнаружения инцидентов.

	2. 
	· Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результаты оказания услуг
	· Обеспечена стабильная передача данных по выделенному каналу MPLS в ВЧС RusHydro;
· Обеспечен доступ в сеть общего пользования «Интернет» по протоколу MPLS на скорости не менее 10 Мбит/с в направлениях приема и передачи.

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.2.1. 
	Результат оказания услуг
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг

	3. 
	Прочие требования к оказанию услуг 

	3.1. 
	[bookmark: _Toc216096644]Прочие требования
	- Круглосуточная техническая поддержка технических специалистов;
- Организация каналов передачи данных посредством радио и воздушных линий не допускается;
- Для прокладки линий связи Оператор должен использовать существующие вводы в здание, а также договорные отношения с управляющей компанией на использование линий связи в здании.
- Оператор своими силами и за счет собственных средств согласовывает и получает разрешение на проведение строительно-монтажных работ, с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении порядка и условий выполнения работ на объектах культурного наследия федерального значения.

	3.2. 
	Требования к исполнителю
	Наличие действующего документа, полученного не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, разрешающего оказание услуг в соответствии с предметом настоящей закупки, а именно: 
Наличие лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
- на оказание телематических услуг связи;
- на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.
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