













Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc144806314][bookmark: _Toc174054889]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Обозначение

	DCIM
	Data center infrastructure management, управление инфраструктурой центра обработки данных.

	DHCP
	Dynamic Host Configuration Protocol, протокол автоматической настройки.

	DNS 
	Domain Name System, система доменных имён.

	АС
	Автоматизированная система

	ИБ
	Информационная безопасность.

	ИС
	Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

	ИТ
	Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных.

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс.

	ПО
	Программное обеспечение

	ЦОД
	Центр обработки данных.

	СТО
	Стандарт организации
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[bookmark: _Toc144806316][bookmark: _GoBack]ОКПД2 58.29.12 Создание автоматизированной системы учета и управления серверными помещениями ПАО «РусГидро», в рамках выполнения инвестиционного проекта P_T-1010-268.
[bookmark: _Toc174054891]Цель выполнения работ
Целью работ является создание централизованной мультивендорной системы управления аппаратными серверами, сетевым оборудованием и системами электропитания оборудования серверных помещений на базе ПО DCImanager Infrastructure либо на базе другого аналогичного продукта отечественной разработки в соответствии с пунктом 3.2 «Инициативы по развитию цифровой инфраструктуры» Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года.
Задачи:
· анализ состояния;
· разработать техническое решение;
· разработать технорабочий проект;
· развернуть решение с использованием временных лицензий программного обеспечения;
· подготовить технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения решение с учетом локаций для серверных помещений Филиалов и оборудования, находящегося в серверных помещениях Филиалов;
· разработать проект стандарта организации по оснащению серверных помещений инженерными системами, требованиями к ним и к оборудованию, размещаемому в данных помещениях для работы с DCIM системами.
[bookmark: _Toc144806317][bookmark: _Toc174054892]Существующее положение
На текущий момент отсутствует, как локальная, так и централизованная DCIM система для управления инфраструктурой серверных помещений объектов.
В рамках настоящих работ необходимо выполнить обследование, разработать техническое решение, обеспечить разработку технорабочего проекта, развернуть решение с использованием временных лицензий программного обеспечения, разработать эксплуатационную документацию, выполнить пусконаладочные работы и испытания.
Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика, охватываемых проектом
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место производства работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	5

	1 
	Центр обработки данных М9
	г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
	ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы

	2 
	Центр обработки данных М10
	127018, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.26
	ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы

	3 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
	676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	4 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	617760, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	5 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
	368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	6 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	7 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	8 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
	676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	9 
	Филиал ПАО  «РусГидро» - «Камская ГЭС»
	614030, Российская Федерация, г. Пермь
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	10 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	11 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
	357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	12 
	Филиал ПАО  «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	13 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
	630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	14 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
	429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	15 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	16 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
	369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	17 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»
	362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	18 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	19 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов

	20 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»
	655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки
	ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов



Перечень объектов Заказчика указан в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень объектов Заказчика по бухгалтерскому учету
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Система учета и управления серверными помещениям
	660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Перенсона, 2А
	Новый объект основных средств



[bookmark: _Toc144806318][bookmark: _Toc174054893]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставляет по запросу Исполнителя достоверные исходные данные в объеме, необходимом для выполнения работ.
Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем осуществляется посредством корпоративных средств связи Заказчика и Исполнителя.
Для выполнения работ Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на объекты в контуре работ, а также рабочее место для персонала Исполнителя с возможностью подключения к КСПД ПАО «РусГидро» на период проведения работ.
Заказчик предоставляет вычислительные ресурсы в существующей системе виртуализации для разворачивания системы. Исполнитель должен предоставить расчет необходимых вычислительных мощностей.
Заказчик предоставляет временные лицензии для разворачивания системы.


[bookmark: _Toc144806319][bookmark: _Toc174054894]Требования к продукции
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[bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
Таблица 3 – Перечень и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Анализ состояния
	Объект
	1

	
	Разработка технического решения
	Комплект документов
	1

	
	Разработка технорабочего проекта
	Комплект документов
	1

	
	Пуско-наладочные работы
	Условная единица
	1

	
	Разработка эксплуатационной документации
	Комплект документов
	1

	
	Проведение испытаний
	Условная единица
	1

	2.
	Разработка технических требований и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое временное решение с учетом локаций и оборудования серверных помещений Филиалов
	Комплект документов
	1

	
	Разработка проекта стандарта организации по оснащению серверных помещений инженерными системами, требованиями к ним и к оборудованию, размещаемому в данных помещениях для работы с DCIM системами
	Комплект документов
	1


Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
Таблица 4 – Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Анализ состояния объектов
	15.07.2027
	16.12.2027

	
	Разработка технического решения
	
	

	
	Разработка технорабочего проекта
	
	

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	
	Разработка эксплуатационной документации
	
	

	
	Проведение испытаний
	
	

	2.

	Разработка технических требований и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое временное решение с учетом локаций и оборудования серверных помещений Филиалов
	15.09.2027
	16.12.2027

	
	Разработка проекта стандарта организации по оснащению серверных помещений инженерными системами, требованиями к ним и к оборудованию, размещаемому в данных помещениях для работы с DCIM системами
	
	





[bookmark: _Toc174054896][bookmark: _Toc144806323]Требования к качеству продукции, работ
Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг): «Модернизация программной инфраструктуры ЦОД для реализации задач импортозамещения инфраструктурных сервисов».
Таблица 4 – Требования к качеству продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	Требования к выполнению работ

	1.
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг

	1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов[footnoteRef:1]: [1:  В том числе с учетом требований соответствующих подзаконных актов.] 

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России от 05.02.2021 г.);
Техническая политика[footnoteRef:2] ПАО «РусГидро» (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 № 307 в ред. протокола от 24.02.2022 № 340); [2:  Техническая политика https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/.] 

Стратегия[footnoteRef:3] цифровой трансформации Группы РусГидро (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 01.11.2021 № 335); [3:  Цифровая трансформация https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/.] 

Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр));
Приказ ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 № 958 «Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро»;
Приказ ПАО «РусГидро» 29.03.2023 №219 от «Об утверждении Политики[footnoteRef:4] ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных»; [4:  Политика в отношении обработки персональных данных https://storage.yandexcloud.net/ storage.rushydro.ru/ iblock/09e/ 09e14870ed30cae9e97fb98a12576b01/ Politika%20v%20otnoshenii %20obrabotki%20personalnykh %20dannykh.pdf] 

Приказ ПАО «РусГидро» от 29.12.2017 № 942 «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «РусГидро»;
Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 353))
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	2.
	Требования к организации работ

	2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	[bookmark: _Hlk144802662]Допуск персонала подрядчика для выполнения работ (при необходимости) по обследованию осуществляется в соответствии с требованиями:
регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
положения о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих организаций, указанных в таблице 1 настоящих технических требований
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	3.
	Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	3.1.
	Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ
	Для разработки документации и выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании. Лицензионные ограничения соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащего работникам Подрядчика.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	4.
	Требования к персоналу подрядчика

	4.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ:
должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ;
должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования и внедрения
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	5.
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда

	5.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	

	6.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	6.1.

	Требования к поставляемому оборудованию
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	7.
	Требования к безопасности
	

	7.1.
	Требования безопасности персонала от воздействия оборудования, требования по охране труда
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	8.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	

	8.1.
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	9.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	9.1.
	Место поставки
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	10.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	10.1.
	Гарантийные сроки
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	11.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	

	11.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	12.
	Прочие требования к МТР
	

	12.1.
	Требования к происхождению
	Поставка оборудования и МТР не предполагается.
	
	
	
	
	

	Требования к результатам выполнения договора

	13.
	Общие требования к результатам выполнения договора

	
	Требования к результату выполнения работ[footnoteRef:5] [5:  П.1. таблицы 3.] 

	Результатом выполнения работ будет:
развернутая система на базе ПО DCImanager Infrastructure, либо аналогичной отечественной разработки, основных вычислительных узлов Группы РусГидро (перечень объектов отражен в таблице 1), интегрированная в программную инфраструктуру общества;
в систему заведены карты локаций всех серверных помещений основных вычислительных узлов группы РусГидро и Филиалов.
в систему заведена карта ЦОД М9 с планами стоек с оборудованием установленных в них.
в систему интегрировано оборудование ЦОД М9, обеспечено управление оборудованием, которое можно интегрировать без дополнительных закупок и замены существующих технических средств на момент разворачивания системы.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	14.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	14.1
	Требования к приемке результатов работ
	Разработанные Исполнителем комплекты технического решения, технорабочего проекта и эксплуатационной документации, проектов ТТ и СТО должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
Проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с разработанной и согласованной с Заказчиком программой и методикой испытаний.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	15.
	Требования к оформлению документации

	15.1.
	Требования к оформлению документации
	Документация в составе технического решения должна быть разработана в соответствии со следующими стандартами:
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронный вид предоставляемых документов должен соответствовать форматам PDF (для сканированных или не редактируемых копий документов), ODT (для оригинальных редактируемых текстов документов), формат представления редактируемых копий графических схем согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	15.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ[footnoteRef:6] [6:  П.1. таблицы 3.] 

	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть передан Заказчику следующий комплект документов:
1. Отчет об обследовании, содержащий перечень всего оборудования инфраструктуры основных вычислительных узлов с указанием технической возможности и способах интеграции при выполнении данных работ.
2. Технические решения и рабочая документация, в составе:
пояснительная записка со структурной схемой;
программа и методика испытаний;
план производства работ;
проект стандарта организации по оснащению серверных помещений инженерными системами, требованиям к ним и к оборудованию, размещаемому в данных помещениях для работы с DCIM системами.
3. Эксплуатационная документация, в составе:
ведомость эксплуатационной документации;
регламент по эксплуатации и мониторингу;
руководство администратора;
иная документация необходимая для обеспечения надлежащей эксплуатации программного обеспечения.
4. Документация по результатам испытаний, в составе:
протокол предварительных испытаний;
акт ввода в опытную эксплуатацию;
журнал опытной эксплуатации;
акт завершения опытной эксплуатации;
протокол проведения приемо-сдаточных испытаний.
5. Проект ТТ по форме предоставленной Заказчиком на закупку необходимых постоянных лицензий, оборудования и МТР, которое необходимо для интеграции всего оставшегося оборудования, которое требует модернизации с учетом 18 Филиалов Общества.
Вся документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе (в виде не редактируемых (PDF) и в виде редактируемых (ODT) копий документов)
	
	
	
	
	

	16.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации

	16.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	В соответствии с требованиями п. 1.1.1. и п. 3.3.1. настоящей таблицы
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	17.
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	17.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации документации (разработанной в рамках работ) в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро», принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ.
На время гарантийного срока Подрядчик обязуется:
выполнять работы в соответствии с гарантийными обязательствами;
устранять выявленные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	18.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора

	18.1.
	Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ
	В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ и услуг согласно п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»)
	
	Заверенные копии лицензий
	
	
	

	18.2.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня (в т.ч. соответствие требованиям п. 1.5.1. и п. 6.1 таблицы), а также готовность и возможность выполнения ими работ.
Подрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических затребований
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	19.
	Прочие требования

	19.1.
	Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 4 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. несанкционированный доступ, ознакомление, изменение, распространение и/или разглашение) связанных с любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения настоящих работ
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc131080470][bookmark: _Toc173244108][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).


4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc131080471][bookmark: _Toc173244109]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.	В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc54646413]

5. [bookmark: _Toc131080472][bookmark: _Toc173244110]Приложения
[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.
Приложение № 2. Квалификационные требования.

[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54646414]
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[bookmark: _Toc160126187][bookmark: _Toc173244111]Приложение № 1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - МУ) или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
15. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
16. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
17. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
18. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
19. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
20. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
21. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
22. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
23. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
24. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом мониторинга рынка в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение №1
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:7]		 [7:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п


Приложение №2
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
Команди-рованных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	




Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	



Образец 3П
	
Приложение к 
(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

	




Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

к Договору от___ ______202___
№ _________

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДЕНО:

	
	

	____________________/_________________
	____________________/_________________

	___ ______202___
	___ ______202___

	
	

	СВОДНАЯ СМЕТА №

	на проектные работы и инженерные изыскания


		[bookmark: RANGE!A1:D25]
	Заказчик ______________________________________________________________________________

	
	(наименование стройки)

	
	Изыскательская организация _____________________________________________________________

	
	(наименование организации)

	
	Проектная организация __________________________________________________________________

	
	(наименование организации)

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела 
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	__________________________________________________________






Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 
1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФЕР 2020 изм.1-9».
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов):
7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН.
8.1. Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, утвержденных ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810 (индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ)):
· на 2024 г. – 5,3%;
· на 2025г. – 4,8%;
· на 2026г. – 4,6%.
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа технико-коммерческих предложений (далее – Метод анализа ТКП) в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ), согласно Приложению №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению Заказчика.
16.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:8]: [8:  Пункт 33 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:9]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [9:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5. Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
· расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:10]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [10:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]
Приложение 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).


Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
по программе ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ
Приложение №___
к договору от_______№_____
	[bookmark: P3258][bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945]СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________ (наименование организации)
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                               _____________(Заказчик )       
                       ______________(ФИО)

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации
	подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник отдела
	(наименование)
	
	подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ
Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от________№_____
	Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.

	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Приложение №1.3
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № __
к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение №1.5
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	Требования к опыту (поставка продукции; оценка объема исполненных обязательств по договорам)

	1.
	Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) модернизации серверных помещений, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих реквизиты договора (номер и дата) и перечень выполненных поставок;
· документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих реквизиты договора (номер и дата) и перечень, а также стоимость переданных и принятых заказчиком по договору поставок.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

	2.
	Наличие у Участника собственной службы технической поддержки, функционирующей в режиме 8 часов 5 дней в неделю на территории Российской Федерации (с 08:00 до 18:00 в будние дни), подтвержденной представленной Участником справкой о службе технической поддержки с указанием режима работы в свободной форме.
	В составе заявки Участник должен предоставить «Справку о службе технической поддержки» с указанием режима работы в свободной форме.
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