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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 19.20.21.300 Поставка ГСМ (дизельное топливо) на условиях самовывоза для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №_____________7083-ПРО ДЭК-20276-ТК_Центр_фил
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1. [bookmark: _Toc153960421][bookmark: _Toc126163943][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc153960422][bookmark: _Toc126163944][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	ДТ
	Дизельное топливо

	ТТН
	Товарно-транспортная накладная

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ТР ТС 013/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.

	ГОСТ 32511-2013
	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1870-ст)

	ГОСТ 1510-2022
	ГОСТ 1510-2022. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2022 N 518-ст)

	ГОСТ 8.587-2019
	ГОСТ 8.587-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.11.2019 N 1170-ст)

	ГОСТ Р 58404-2019
	ГОСТ Р 58404-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2019 N 167-ст)

	ГОСТ 2517-2012
	ГОСТ 2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1448-ст) 

	База
	база хранения нефтепродуктов Поставщика



1.2. [bookmark: _Toc153960423][bookmark: _Toc126163945]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 19.20.21.300 Поставка ГСМ (дизельное топливо) на условиях самовывоза для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc153960424][bookmark: _Toc126163946][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение ГСМ (дизельное топливо) собственного автотранспорта и спецтехники.
1.4. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc153960425][bookmark: _Toc126163948][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
1.4.1 Товар должен соответствовать ТТ.
1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013.
1.5.2 Качество каждой партии Товара должно быть подтверждено паспортом Товара и сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011.
1.5.3. Место нахождения Покупателя: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc50125126]1.5.4 Место поставки: база. Удаленность Базы должна быть не более 100 км. от местонахождения Покупателя, указанного в п.1.5.3 ТТ. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке.
1.5.5 Объем поставки и сезонность фиксируется в заявке Покупателя в литрах и отражается при отгрузке в ТТН.
1.5.6 Количество Товара является ориентировочным. Покупатель оставляет за собой право не выбирать полный объем Товара, указанный в ТТ. Количество поставляемого Товара по каждой позиции может быть изменено с учетом потребности Покупателя в пределах цены договора с учетом сезонности по виду топлива.

2. [bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc126163950][bookmark: _Toc153960426][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc153960427][bookmark: _Toc126163951]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc153960428][bookmark: _Toc126163952]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc126163953][bookmark: _Toc153960429][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество*

	1
	Топливо дизельное ЕВРО летнее.
ДТ-Л-К5 сорт С (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -5), ГОСТ 32511-2013
	Литр
	7202 0200

	2
	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное.
ДТ-Е-К5 сорт F (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -20), ГОСТ 32511-2013
	Литр
	2105 000540

	3
	Топливо дизельное ЕВРО зимнее.
ДТ-3-К5 класс 1 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -26; температура помутнения, °С, не выше -16), ГОСТ 32511-2013
	Литр
	2305 5040


	4
	Топливо дизельное ЕВРО зимнее.
ДТ-3-К5 класс 2 (предельная температура фильтруемости — не выше−32C; температура помутнения — не выше−22C), ГОСТ 32511-2013
	Литр
	2458 000540


[bookmark: __RefHeading___Toc5481_3158630832][bookmark: _Toc207898753][bookmark: _Toc151719584][bookmark: _Toc208930550][bookmark: _Toc152142174]* Объем продукции является ориентировочным, и Покупатель не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора. 

2.1.2. [bookmark: _Toc126163954][bookmark: _Toc153960430][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
 
[bookmark: _Toc126163955][bookmark: _Toc153960431][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Срок действия договора 
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев либо до исчерпания предельной суммы по Договору

	2.
	Срок поставки продукции на базу Поставщика для дальнейшего самовывоза Покупателем
	С даты внесения авансового платежа по заявке Покупателя
	В течение 2 (двух) календарных дней

	3.
	Срок выдачи продукции Покупателю для самовывоза 
	С момента прибытия автотопливозаправщика Покупателя на базу Поставщика
	[bookmark: _Toc46743510]Не позднее 3 (трех) часов
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc126163956][bookmark: _Toc153960432][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc126163957][bookmark: _Toc153960433] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.
	 Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО летнее. ДТ-Л-К5 сорт С (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -5)
	

	1.1.1.
	Обозначение марки дизельного топлива
	В соответствии с ГОСТ 32511-2013
	

	1.1.2.
	Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Летнее
	

	1.1.3.
	Сорт топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Сорт С
	

	1.1.4.
	Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 5
	

	1.1.5.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	

	1.2.
	Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО межсезонное. ДТ-Е-К5 сорт F (Предельная температура фильтруемости °С, не выше - 20)
	

	1.2.1.
	Обозначение марки дизельного топлива
	В соответствии с ГОСТ 32511-2013
	

	1.2.2.
	Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Межсезонное
	

	1.2.3.
	Сорт топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Сорт F
	

	1.2.4.
	Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 5
	

	1.2.5.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	

	1.3.
	Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО зимнее.
ДТ-3-К5 класс 1 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -26; температура помутнения, °С, не выше -16)
	

	1.3.1.
	Обозначение марки дизельного топлива
	В соответствии с ГОСТ 32511-2013
	

	1.3.2.
	Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Зимнее
	

	1.3.3.
	Класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 1
	

	1.3.4.
	Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 5
	

	1.3.5.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	

	1.4.
	Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО зимнее.
ДТ-3-К5 класс 2 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -32; температура помутнения, °С, не выше -22)
	

	1.4.1.
	Обозначение марки дизельного топлива
	В соответствии с ГОСТ 32511-2013
	

	1.4.2.
	Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Зимнее
	

	1.4.3.
	Класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 2
	

	1.4.4.
	Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 5
	

	1.4.5.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	

	2.
	Требования к безопасности
	

	2.1.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	3.1.
	Базис поставки
	Отпуск продукции для самовывоза по заявкам с Базы Поставщика, находящейся на расстоянии не более 100 км от местонахождения Покупателя (141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское).
Продукция отпускается круглосуточно, не исключая выходные и праздничные дни.
	

	3.2.
	Требования к нефтебазам Исполнителя
	1. Нефтебаза должна иметь регистрацию в государственном реестре опасных производственных объектов, необходимые лицензии, обученный персонал, разрешение на применение оборудования на опасном производственном объекте.
2. Автоналивная эстакада должна соответствовать требованиям промышленной, природоохранной и пожарной безопасности и обеспечивать выполнение измерений массы нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 8.587-2019.
3. Иметь собственную аккредитованную лабораторию или договор со сторонней аккредитованной лабораторией для обеспечения проверки качества передаваемого топлива.
4. Договор со сторонней организацией или собственное аварийно-спасательное формирование по ликвидации аварийных проливов нефтепродуктов.
Поставщик имеет право отказать в загрузке бензовоза, если он не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.
	

	3.3.
	Требование к транспортировке и хранению продукции до момента отпуска Покупателю
	Транспортирование и хранение топлива осуществляется в соответствии с ГОСТ 1510-2022.
	

	3.4.
	Требования к отпуску продукции
	Отпуск Товара осуществляется со склада Поставщика путем погрузки (налива) силами и средствами Поставщика в автотопливозаправщик Покупателя. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке.
Поставка партии Товара осуществляется непосредственно при подаче Покупателем автотопливозаправщика под заправку Товаром.
Отпуск продукции должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 58404-2019. Настоящий стандарт устанавливает правила технической эксплуатации автозаправочных станций и комплексов.
В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива Покупатель обязан для предъявления претензий предоставить Продавцу следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно ГОСТ 2517-2012. Продавец в случае выявления некачественного топлива в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления претензии осуществляет его замену.
В случае если причиной поломки и/или порчи принадлежащих Покупателю транспортных средств, самоходных машин явилось использование некачественного отпущенного Продавцом топлива (определяется независимой экспертизой), Продавец обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке транспортного средства с места поломки по указанному Покупателем адресу.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией
	Паспорт качества, ТТН, копии действующих документов на поставляемую продукцию, выданные сертифицированной лабораторией и подтверждающие качество Товара, его происхождение (любой из перечисленных: сертификат соответствия, декларации соответствия, паспорт качества (продукции) на партию дизельного топлива по техническим характеристикам, соответствующим настоящим требованиям)
	


3. [bookmark: _Toc212465633][bookmark: _Toc148689290][bookmark: _Toc126422176][bookmark: _Toc126163960_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc10475_1506096587][bookmark: _Toc150444157][bookmark: _Toc133340001][bookmark: _Toc130396897]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке  (с указанием коэффициента снижения).
3.2 Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением № 8 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок». Предложения по единичным расценкам, представленные в заявке победителя, будут закреплены в договоре.
3.3.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).

4. [bookmark: _Toc212465634][bookmark: _Toc141728507][bookmark: _Toc54279845]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.  Цена единицы Товара остается фиксированной до конца текущего месяца. Индексация цены единицы Товара осуществляется не чаще чем 1 раз в 3 (три) месяца на основании направленного письменного уведомления от Поставщика с приложением документов, обосновывающих увеличение (информации от Федеральной службы государственной статистики «Росстат» (https://rosstat.gov.ru). Покупатель оставляет за собой право инициировать индексацию цены Товара в меньшую сторону на основании информации от Федеральной службы государственной статистики «Росстат» (https://rosstat.gov.ru) в тех же пределах, что установлены для Поставщика.
[bookmark: _GoBack_Копия_1]4.2. Откорректированная цена Товара вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена корректировка стоимости.
4.3. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.
4.4. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости поставляемого товара по заявке Покупателя установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).







