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Часть III Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку персональных компьютеров периферийных устройств

Количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Персональный компьютер
	штука
	[bookmark: _GoBack]16

	2
	Монитор
	штука
	18

	3
	Многофункциональное устройство
	штука
	2



Технические характеристики и требования к поставляемому товару:
	№ п/п
	Технические, функциональные и качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Требования к показателям

	1. Персональный компьютер

	1.1.
	Материнская плата

	1.1.1.
	форм-фактор 
	Micro-ATX

	1.1.2.
	сокет AM5
	наличие

	1.1.3.
	чипсет 
	AMD B850 или эквивалент 

	1.1.4.
	количество слотов DDR5, шт. 
	не менее 4

	1.1.5.
	количество разъемов M.2
	не менее 2

	1.1.6.
	видеовыход HDMI
	наличие

	1.1.7.
	видеовыход DisplayPort
	не менее 1

	1.1.8.
	поддержка поставляемого процессора без необходимости замены процессора или выполнения дополнительных аппаратных операций
	наличие

	1.2. 
	Процессор

	1.2.1.
	количество вычислительных ядер
	не менее 6

	1.2.2.
	базовая частота, ГГц
	не менее 4,3

	1.2.3.
	максимальная частота, ГГц
	не менее 5,0

	1.2.4.
	кэш-память L3, МБ
	не менее 16

	1.2.5.
	тепловыделение, Вт
	не более 65

	1.2.6.
	встроенное графическое ядро
	наличие

	1.3.
	Оперативная память

	1.3.1.
	объем, ГБ 
	не менее 16

	1.3.2.
	комплект из двух модулей, обеспечивающих работу в двухканальном режиме на совместимой материнской плате
	наличие

	1.3.3.
	тип
	DDR5

	1.3.4.
	эффективная частота, МГц
	не менее 5600

	1.4.
	Твердотельный накопитель

	1.4.1
	тип
	M.2 NVMe

	1.4.2.
	объем, ГБ
	не менее 512

	1.4.3.
	интерфейс 
	не ниже PCIe 3.0 x4

	1.4.4.
	скорость последовательного чтения, МБ/с
	не менее 3000

	1.4.5.
	скорость последовательной записи, МБ/с
	не менее 1200

	1.4.6.
	ресурс записи TBW
	не менее 300

	1.4.7.
	поддержка технологии S.M.A.R.T. 
	наличие

	1.4.8.
	поддержка технологии TRIM
	наличие

	1.5.
	Система охлаждения процессора

	1.5.1.
	воздушное охлаждение
	наличие

	1.5.2.
	вентилятор, мм
	не менее 120

	1.5.3.
	разъем 4-pin PWM
	наличие

	1.5.4.
	поддерживаемая рассеиваемая тепловая мощность, Вт
	не менее 240

	1.5.5.
	совместимость с сокетом AM5
	наличие

	1.6
	Корпус

	1.6.1.
	форм-фактор, обеспечивающий установку материнской платы Micro-ATX
	наличие

	1.6.2.
	порт USB 3.0, шт
	не менее 1

	1.6.3.
	порт USB 2.0
	не менее 1

	1.6.4.
	возможность установки накопителей форм-фактора 
	2,5 и/или 3,5 дюйма

	1.6.5.
	возможность установки блока питания форм-фактора ATX
	наличие

	1.6.6.
	возможность установки системы охлаждения процессора с вентилятором не менее 120 мм
	наличие

	1.6.7.
	внутреннее пространство корпуса обеспечивает размещение всех поставляемых компонентов без доработки корпуса
	наличие

	1.7.
	Блок питания

	1.7.1
	мощность, Вт
	не менее 650

	1.7.2.
	сертификация энергоэффективности 
	не ниже 80 PLUS Bronze

	1.7.3.
	наличие разъемов питания:
	

	
	- 20+4 pin, шт.
	не менее 1

	
	- 4+4 pin CPU, шт.
	не менее 1

	
	- 6+2 pin PCI-E, шт.
	не менее 2

	
	- SATA
	не менее 5

	1.7.4.
	вентилятор, мм
	не менее 120

	1.7.5.
	встроенная защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
	наличие

	1.7.6.
	совместимость с корпусом форм-фактора ATX
	наличие

	1.8.
	Клавиатура

	1.8.1.
	интерфейс подключения
	USB

	1.8.2
	полноразмерная
	наличие

	1.8.3.
	русская и английская раскладка, нанесённые заводским способом
	наличие

	1.8.4.
	длина кабеля, м
	не менее 1,8

	1.8.5.
	цвет
	черный

	1.9.
	Манипулятор типа «мышь»

	1.9.1.
	оптическая
	наличие

	1.9.2.
	интерфейс подключения
	USB

	1.9.3.
	длина кабеля, м
	не менее 1,8

	1.9.4.
	цвет
	черный

	1.10.
	Кабель HDMI

	1.10.1.
	версия 
	не ниже HDMI 2.0

	1.10.2.
	длина, м.
	не менее 1,5

	1.10.3.
	вилка-вилка
	наличие

	2. Монитор

	2.1.
	Жидкокристаллический монитор с LED-подсветкой 
	наличие

	2.2.
	Диагональ, дюйм
	не менее 27

	2.3.
	Разрешение, пиксель
	1920 × 1080

	2.4.
	Частота обновления при разрешении 1920 × 1080, Гц
	не менее 180 

	2.5.
	Тип матрицы
	IPS или эквивалентная IPS по углам обзора и цветопередаче

	2.6.
	Яркость, кд/м²
	не менее 350 

	2.7.
	Поверхность экрана
	Матовая или с антибликовым покрытием

	2.8.
	Интерфейсы
	

	
	- HDMI, шт.
	не менее 1

	
	- DisplayPort, шт.
	не менее 1

	2.9.
	Версия DisplayPort
	не ниже 1.4

	2.10.
	Подключение к компьютеру по HDMI без адаптеров
	наличие

	2.11.
	Время отклика, мс
	не более 1

	2.12.
	Поддержка HDR
	не ниже DisplayHDR 400

	2.13.
	Совместимость с VESA 75×75 мм
	наличие

	2.14.
	Цветовой охват sRGB, %
	не менее 100

	2.15.
	Монитор работает с компьютером при разрешении1920×1080 и частоте не менее 180 Гц по HDMI
	наличие

	2.16.
	Кабель питания или блок питания
	наличие

	3. Многофункциональное устройство

	3.1.
	Функции устройства
- печать
	
наличие

	
	- сканирование
	наличие

	
	- копирование
	наличие

	3.2.
	Технология печати
	лазерная

	3.3.
	Цветность печати
	монохромная

	3.4.
	Максимальный формат печати
	не менее A4

	3.5.
	Скорость печати для формата A4, страниц в минуту 
	не менее 36

	3.6.
	Автоматическая двусторонняя печать
	наличие

	3.7.
	Разрешение печати, dpi
	не менее 600 × 600

	3.8.
	Время выхода первой страницы, с
	не более 6

	3.9.
	Автоматическое устройство подачи документов ADF
	наличие

	3.10.
	Емкость устройства автоподачи оригиналов, лист
	не менее 50

	3.11.
	Скорость копирования для формата A4, страниц в минуту
	не менее 36

	3.12.
	Разрешение копирования, dpi
	не менее 600 × 600

	3.13.
	Масштабирование при копировании
	наличие

	3.14.
	Разрешение сканирования, dpi
	Не менее 600 × 600

	3.15.
	Тип сканера
	Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов

	3.16.
	Цветное сканирование
	наличие

	3.17.
	Оперативная память, ГБ
	не менее 1

	3.18.
	Встроенная энергонезависимая память eMMC объемом не менее 4 ГБ
	наличие

	3.19.
	Частота процессора, ГГц
	не менее 1,2

	3.20.
	Цветной сенсорный дисплей
	наличие

	3.21.
	Вместимость основного лотка подачи бумаги, лист
	не менее 250

	3.22.
	Поддерживаемые типы носителей
	Обычная бумага и плотная бумага, и конверты, и этикетки

	3.23.
	Интерфейс USB для подключения к компьютеру
	наличие

	3.24.
	Проводное сетевое подключение Ethernet RJ-45
	наличие

	3.25.
	Беспроводное сетевое подключение Wi-Fi
	наличие

	3.26.
	Поддержки печати с мобильных устройств
	наличие

	3.27.
	Поддержка актуальных версий Windows, Linux и/или macOS при наличии драйверов производителя
	наличие

	3.28.
	Максимальная месячная нагрузка, страниц в месяц
	Не менее 80 000

	3.29.
	Уровень шума при печати, дБ
	не более 55

	3.30.
	Уровень шума в режиме ожидания, дБ, дБ
	не более 45

	3.31.
	Поддержка протоколов сканирования TWAIN, WIA, ICA
	наличие

	3.32.
	Возможность отправки сканов на SMB-папку, FTP, по e‑mail
	наличие

	3.33.
	Стартовый или штатный картридж
	наличие

	3.34.
	Кабель питания
	наличие



- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из бывших в употреблении компонентов.
- Комплектация товара должна обеспечивать возможность его использования по назначению без приобретения дополнительных обязательных комплектующих, за исключением программного обеспечения, если оно не входит в предмет поставки.
- Все компоненты должны быть взаимно совместимы и обеспечивать возможность стабильной работы персонального компьютера.
-  Гарантийный срок на поставляемый товар - не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, если изготовителем не установлен более длительный срок.

Термины и определения:
• DDR5 - тип оперативной памяти пятого поколения.
• M.2 - форм-фактор компактных накопителей и других модулей.
• NVMe - протокол доступа к твердотельным накопителям через шину PCI Express.
• PCIe - высокоскоростной интерфейс подключения компонентов компьютера.
• HDMI - цифровой интерфейс передачи видео- и аудиосигнала.
• DisplayPort - цифровой интерфейс передачи видео- и аудиосигнала.
• PWM - метод управления скоростью вращения вентилятора.
• ADF - автоматическое устройство подачи оригиналов для сканирования или копирования.
• eMMC - тип встроенной энергонезависимой флэш-памяти.
• Ethernet (RJ45) - технология и разъем проводного сетевого подключения.
• Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети.

