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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перфоратор Konica Minolta PK-526 с соединительным модулем RU-519 или эквивалент
	Шт.
	1

	2. 
	МФУ Konica Minolta bizhub C751i или эквивалент
	Шт.
	1

	3. 
	Финишер-брошюровщик Konica Minolta FS-540SD или эквивалент
	Шт.
	1

	4. 
	Принтер KIP730 SYS730CP или эквивалент
	Шт.
	1

	5. 
	МФУ А3 Konica Minolta bizhub C251i с автоподатчиком  оригиналов RADF Konica Minolta DF-632 и Тумба на колёсах Konica Minolta DK-516x или эквиваленти
	Шт.
	5
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.20.18 Приобретение оборудования для печати, копирования, сканирования

	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Перфоратор Konica Minolta PK-526 с соединительным модулем RU-519 или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.1.1
	Режимы автоматической перфорации
	2 или 4 отверстий
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Диаметр отверстий
	6.5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Расстояние между отверстиями
	80 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Плотность бумаги, г/м2
	От 52 до 300 г/м²
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Поддерживаемые форматы бумаги
	От A5 до A3
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Вес
	Не более 10 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Совместимость с МФУ
	Konica Minolta bizhub C751i
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	МФУ Konica Minolta bizhub C751i или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.2.1 
	Тип печати
	Лазерная, цветная
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2 
	Максимальный формат
	SRA3
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3 
	Скорость печати A4, ч/б 
	Не менее 75 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4 
	Скорость печати A4, цвет
	Не менее 70 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5 
	Скорость печати A3, ч/б
	Не менее 37 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6 
	Скорость печати A3, цвет
	Не менее 35 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.7 
	Интерфейс подключения
	Ethernet, USB
	Указание характеристик
	
	

	1.2.8 
	Двусторонняя печать (дуплекс)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.9 
	Количество картриджей/цветов
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.2.10 
	Объем картриджа
	Не менее 45 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.11 
	Ресурс девелопера
	Не менее 1 000 000 стр.

	Указание характеристик
	
	

	1.2.12 
	Ресурс фотобарабана, цвет
	Не менее 165 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.13 
	Ресурс фотобарабана, ч/б
	Не менее 240 000 стр.
	
	
	

	1.2.14 
	Разрешение печати
	Не менее 1200 x 1200 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.2.15 
	Максимальная емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 3300 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.16 
	Максимальная емкость лотка для подачи бумаги
	Не менее 6650 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.17 
	Печать с мобильного устройства
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.18 
	Сетевая печать
	Да
	
	
	

	1.2.19 
	Тип сканера
	Планшетный, протяжный
	Указание характеристик
	
	

	1.2.20 
	Автоподатчик
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.21 
	Тип автоподатчика
	Двусторонний однопроходный (DADF)
	Указание характеристик
	
	

	1.2.22 
	Тип сканирования
	Цветное
	Указание характеристик
	
	

	1.2.23 
	Скорость сканирования, стр/мин
	Не менее 140 стр/мин одностороннее, не менее 280 стр/мин двустороннее
	Указание характеристик
	
	

	1.2.24 
	Максимальное разрешение сканирования
	Не менее 600 x 600 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.2.25 
	Двустороннее сканирование
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.26 
	Сканирование на USB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.27 
	Сканирование с компьютера
	TWAIN
	Указание характеристик
	
	

	1.2.28 
	Функция «Scan & Send»
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.29 
	Объем памяти
	Не менее 8 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.2.30 
	Жесткий диск
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.31 
	Объем жесткого диска
	Не менее 256 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.2.32 
	Максимальный объем жесткого диска
	Не более 1,256 ТБ
	Указание характеристик
	
	

	1.2.33 
	Скорость модема (опционально)
	Не менее 33600 бит/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.2.34 
	Нагрузка в месяц средняя
	Не менее 80000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.35 
	Нагрузка в месяц пиковая
	Не менее 300000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.36 
	Количество картриджей в комплекте поставки
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.2.37 
	Скорость копирования, А3, цвет
	Не менее 35 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.38 
	Скорость копирования, А3, ч/б
	Не менее 37 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.39 
	Скорость копирования, А4, цвет
	Не менее 70 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.40 
	Скорость копирования, А4, ч/б
	Не менее 75 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.41 
	Скорость сканирования А3, цвет
	Не менее 240 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.42 
	Скорость сканирования, А3, ч/б
	Не менее 240 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.43 
	Скорость сканирования, А4, цвет
	Не менее 240 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.44 
	Скорость сканироыания, А4, ч/б
	Не менее 240 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.2.45 
	Встроенные шрифты
	137 PostScript 3 Emulation Latin, 80 PCL Latin, Barcode fonts (опц.), OCR A and B fonts (опц.), Unicode fonts (опц.)
	Указание характеристик
	
	

	1.2.46 
	Емкость автоподатчика сканера
	Не менее 300 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.47 
	Плотность бумаги, для сканирования, АПД
	35–210 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.2.48 
	Плотность бумаги, для печати, дуплекс
	52–256 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.2.49 
	Плотность бумаги, для печати, с основного лотка
	52–256 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.2.50 
	Плотность бумаги, для печати, с обходного лотка
	60–300 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.2.51 
	Поддерживаемые языки	
	Adobe PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, XPS
	Указание характеристик
	
	

	1.2.52 
	Совместимость с ОС
	Windows 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, macOS 10.14 (и выше), Unix, Linux, Citrix
	Указание характеристик
	
	

	1.2.53 
	Функции безопасности
	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается), фильтрация IP и блокировка портов, SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, перезапись жесткого диска, шифрование данных на жестком диске (AES 256), конфиденциальное получение факсов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.54 
	Поддержка PostScript 3
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.55 
	Потребляемая мощность
	Не более 2,1 кВт
	Указание характеристик
	
	

	1.2.56 
	Программное обеспечение
	Data Administrator, Download Manager, Driver Packaging Utility, Font Management Utility, HDD Backup Utility, Log Management Utility, Web Connection
	Указание характеристик
	
	

	1.2.57 
	Подставка
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.58 
	Подержка установки Перфоратора Konica Minolta PK-526 или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.59 
	Подержка установки Финишер-брошюровщика Konica Minolta FS-540SD или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Финишер-брошюровщик Konica Minolta FS-540SD или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.3.1
	Тип
	Напольный, автоматический
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2
	Варианты сшивания
	Боковое, угловое не менее 100 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3
	Максимальная вместимость приемных лотков
	Не менее 3000 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Функция автоматической сортировки и группировки со сдвигом
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5
	Емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 3200 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6
	Возможность буклетирование – двойной и тройной сгиб
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.7
	Совместимость с МФУ
	Konica Minolta bizhub C751i
	Указание характеристик
	
	

	1.4.
	Принтер KIP730 SYS730CP или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.4.1
	Максимальный формат бумаги для печати
	А0
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2
	Цветность печати
	цветная
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3
	Интерфейсы
	Ethernet RJ-45, USB
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4
	Возможность печати на рулоне
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5
	Ширина полей на рулоне
	не более 3 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.4.6
	Жесткий диск
	не менее 320 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.7
	Скорость печати, монохромный/цветной режимы
	не менее 6 листов А1/D в минуту
	Указание характеристик
	
	

	1.4.8
	Максимально поддерживаемая плотность бумаги
	не менее 
бумага: 70 - 160 г/м2, пленка: 75 - 100 мкм, калька: 67 - 75 г/ м2
	Указание характеристик
	
	

	1.4.9
	Система подачи материала
	Автоподача из 2 рулонов
	Указание характеристик
	
	

	1.4.10
	Наличие Автоматического резака
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.11
	Разрешение печати
	не менее 600х2400 dpi
	Указание характеристик
	
	

	1.4.12
	Цветность сканирования
	цветная
	Указание характеристик
	
	

	1.4.13
	Технология печати 
	электрографическая
	Указание характеристик
	
	

	1.4.14
	Наличие поддержки PostScript
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.15
	Язык пользовательского интерфейса
	Русский
	Указание характеристик
	
	

	1.5.
	МФУ А3 Konica Minolta bizhub C251i с автоподатчиком  оригиналов RADF
Konica Minolta DF-632 и Тумба на колёсах Konica Minolta DK-516x или эквиваленти
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.5.1
	Устройство
	МФУ
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2
	Максимальный формат
	SRA3
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3
	Тип
	лазерный
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4
	Тип печати
	цветная
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5
	Технология печати
	лазерная
	Указание характеристик
	
	

	1.5.6
	Скорость печати
	Не менее 15 стр/мин (A3), 25 стр/мин (A4)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.7
	Двусторонняя печать (дуплекс)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.8
	Объем картриджа
	Не менее 28 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.9
	Ресурс девелопера
	Не менее 1 000 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.10
	Ресурс фотобарабана
	Не менее 170 000 стр. (черный), 65 000 стр. (цвет.)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.11
	Разрешение печати
	Не менее 1200 x 1200 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.5.12
	Емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 250 листов (макс. 3 300)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.13
	Емкость лотка для подачи бумаги
	Не менее 1 150 листов (макс. 6 650)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.14
	Печать с мобильного устройства
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.15
	Сетевая печать
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.16
	Тип сканера
	планшетный, протяжный
	Указание характеристик
	
	

	1.5.17
	Тип автоподатчика
	двусторонний однопроходный (DADF)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.18

	Тип сканирования
	цветное
	Указание характеристик
	
	

	1.5.19
	Скорость сканирования
	Не менее 100 стр/мин (одностороннее), 200 стр/мин (двустороннее)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.20
	Разрешение сканирования
	Не менее 600 x 600 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.5.21
	Двустороннее сканирование
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.22
	Сканирование на USB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.23
	Функция "Scan & Send"
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.24
	Объем памяти
	Не менее 8 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.5.25
	Жесткий диск
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.26
	Объем жесткого диска
	Не менее 256 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.5.27
	Тип накопителя
	SSD
	Указание характеристик
	
	

	1.5.28
	Дисплей
	Цветной сенсорный дисплей не менее 1024 x 600 c диагональю не менее 25,7 см (10,1")
	Указание характеристик
	
	

	1.5.29
	Нагрузка в месяц (средняя)
	Не менее 16000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.30
	Нагрузка в месяц (пиковая)
	Не менее 130000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.31
	Скорость копирования
	Не менее 15 стр/мин (A3), 25 стр/мин (A4)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.32
	Емкость автоподатчика
	Не менее 100 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.5.33
	Плотность бумаги
	дуплекс: 52–256 г/кв.м, лотки: 52–256 г/кв.м, обходной лоток: 60–300 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.5.34
	Функции безопасности
	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается), фильтрация IP и блокировка портов, SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций
	Указание характеристик
	
	

	1.5.35

	Поддержка PostScript 3
	да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.36
	Интерфейс USB
	да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.37
	Интерфейс Ethernet
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.38
	Потребляемая мощность
	Не более 1,58 кВт
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к доставке
	Доставка товара осуществляется одной или несколькими партиями по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев с даты поставки
	Предложение по гарантийному обслуживанию
	
	

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц
	Согласие с требованием
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