РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: RAD260046243
Реестровый номер (ЕИС): 32616382335
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме.
Сведения об организаторе: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (ИНН: 7803002209, КПП: 781401001, ОГРН: 1027809170300).
Место нахождения: 197349, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А.

Почтовый адрес: 197349, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А.

Сведения о заказчике: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (ИНН: 7803002209, КПП: 781401001, ОГРН: 1027809170300).
Место нахождения: 197349, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А.

Почтовый адрес: 197349, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А.

Контактная информация: Емец И. А., тел.: +7 (812) 595-86-13, факс: +7 (812) 595-33-48, e-mail: Emets.IA@lenenergo.ru
Сведения об операторе электронной площадки: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, ОГРН: 1097847233351).
Место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Техническая поддержка: тел.: 8 800 777 57 57, эл. почта: 223s@lot-online.ru

Наименование закупки: Приобретение интеллектуальных коммутационных аппаратов для нужд ПАО "Россети Ленэнерго"(261546)
Предмет договора (лота): Приобретение интеллектуальных коммутационных аппаратов для нужд ПАО "Россети Ленэнерго".
Классификация товаров, работ, услуг:
Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами ПП 1875: Да
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
	108 (Штука)
	26.30.12.000: Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	26.30.12: Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город Санкт-Петербург город федерального значения
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 420 831 344,50 руб.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС: 344 943 725,00 руб.
Сумма НДС: 75 887 619,50 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 16 сентября 2026 года по 12 октября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru).
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616382335.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос разъяснения технического задания . Текст запроса: На запрос разъяснений от 29.09.2026 был предоставлен ответ не отвечающий на суть запроса. 
Данный ответ не является обоснованием разночтений, так как в нем смешаны два разных параметра: время отключения выключателя и длительность бестоковой паузы — это разные величины.

В соответствии с требования СТО 34.01-3.2-004-2016 «Реклоузеры 6–35 кВ. Общие технические требования», утверждённого ПАО «Россети» и ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.6.1.5  в цикле АПВ обозначение О - tбт означает нормированную бестоковую паузу при цикле АПВ, которая составляет от 0,3 до 1,2 с, а для быстродействующего АПВ — 0,3 с.

Таким образом, в записи «О – 0,1 с – ВО – 10 с – ВО – 10 с – ВО» значение 0,1 с относится именно к бестоковой паузе, а не ко времени отключения выключателя.

Кроме того, в техническом задании время отключения уже отдельно нормировано:
п. 1.10 — собственное время отключения — не более 40 мс;
п. 1.11 — полное время отключения — не более 50 мс.

Поэтому приведённое в ответе обоснование про быстродействие отключения не отвечает на вопрос о причине установления бестоковой паузы именно 0,1 с.

В связи с вышеизложенным повторно просим привести техническое задание в соответствие к ГОСТу , в обоих местах указав единое значение цикла АПВ:

О – 0,3 с – ВО – 10 с – ВО – 10 с – ВО.. Текст ответа: Добрый день! Во вложении.
Дата поступления запроса о разъяснении: 2 октября 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 5 октября 2026 года.
