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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок.



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
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2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети»

	1.
	Металлопрокат для реконструкции ограждения территории РПБ-1
	
	

	1.1
	Профлист Н60 0,8х845 мм оцинкованный
	м2
	2657

	1.2
	Арматура А1 6 мм L=6000 мм
	тн
	16,0


	
Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Поставка металлопроката для реконструкции ограждения территории РПБ-1 
	С даты заключения договора.
	В течение 30 календарных дней




2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам защитного ограждения (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Профлист Н60 0,8х845 мм оцинкованный

	1.1.1
	 Профиль: 
	Н60 — несущий, с высотой трапеции (волны) 60 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Толщина стальной основы: 0,8 мм.
	 ≥ 0,8 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Ширина: Общая (габаритная)/ Рабочая (полезная)
	  902 мм/ 845 мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Покрытие:  
	Цинковое (Zn). Стандартная плотность цинкового слоя — 140–275 г/м². Такое покрытие обеспечивает хорошую защиту от коррозии. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Стандарт:  

	Изготавливается по ГОСТ 24045-2016. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Арматура А1 6 мм L=6000 мм

	1.2.1
	Класс арматуры: 
	А1
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Профиль: 
	Гладкий.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Материал:  
	Сталь марок Ст3сп, Ст3пс или Ст3кп
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Площадь поперечного сечения:
	0,283 см².
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5
	Стандарт:. 

	Изготавливается по ГОСТ 5781-82. 

	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к качеству поставляемой продукции:

	2.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Материалы должно быть не ранее 1 квартала 2026 года, серийного выпуска.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Место поставки продукции
	Место поставки : 
Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» 
ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тапрабукина, 60 «а»
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Способ доставки
	Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3
	Упаковка
	Транспортные пакеты, исключающие истирание цинкового покрытия.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Маркировка
	Бирка на каждой единице с номером чертежа и обозначением секции по монтажной схеме.
	Согласие с требованием
	
	

	3.5
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.6
	Срок сохраняемости, лет, не менее
	5
	Указание характеристик
	
	

	4
	Дополнительные требования:

	4.1
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции на складах Заказчика.
	В случае выявления Заказчиком замечаний к поставленному оборудованию
	Согласие с требованием
	
	


Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

3. В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.


