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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Грузопассажирский фургон

	ТТ
	технические требования 

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	КПП
	Коробка переключения передач

	ГУР
	Гидроусилитель руля

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.23.000 Поставка грузопассажирских автомобилей для нужд Владивостокского транспортного участка Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Грузопассажирские автомобили закупаются с целю обеспечения Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1.
	ОКПД 2: 29.10.23.000 Поставка грузопассажирских автомобилей для нужд Владивостокского транспортного участка Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.23.000 Поставка грузопассажирских автомобилей для нужд Владивостокского транспортного участка Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора


2.1.3. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: ОКПД 2: 29.10.23.000 Поставка грузопассажирских автомобилей для нужд Владивостокского транспортного участка Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"
	 № п/п
	Наименование 

параметра
	Требования 

заказчика
	Способ подтверждения 

участником соответствия 

требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с 

требованием/

указание 

характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-


	-//-

	1.1. 
	Размеры и вес
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Грузопассажирский фургон
	Указание характеристик
	-
	

	
	Длина , мм
	Не более 5 750
	Указание характеристик
	-
	

	
	Ширина, мм
	Не более 2 600
	Указание характеристик
	-
	

	
	Высота, мм 
	Не более 2050
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Двигатель
	
	-//-
	-//-

	
	Рабочий объем, см3
	Не менее 2 200
	Указание характеристик
	-
	

	
	Макс. мощность, л.с. 
	Не менее 136
	Указание характеристик
	-
	

	
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Экологический класс
	Не ниже Евро 3
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Потребление топлива
	-//-
	-//-

	
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 75
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Трансмиссия 
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Механическая, 6-ти ступенчатая
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Колесная формула
	4×2 / передний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Рулевое управление
	-//-
	-//-

	
	Тип
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Колеса
	-//-
	-//-

	
	Ошиновка
	Одинарные шины спереди с сзади
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Размер шин
	 Не менее 215/75 R16
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Тормозная система
	-//-
	-//-

	
	Передние
	Дисковые 
	Указание характеристик
	-
	

	
	Задние
	Дисковые 
	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Фургон
	-//-
	-//-

	
	Число мест 
	5+1
	Указание характеристик
	-
	

	
	Пассажирские сиденья задние 
	Диван — трансформер «Тандем» 3-х местный с передвижной перегородкой с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 подлокотникам
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Освещение внутри фургона
	Освещение кабины водителя и грузового отсека
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Шумоизоляция кузова
	Пакет термо-шумо-виброизоляции кузова
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Обивка оконных проемов
	Оконные проемы- искусственная кожа
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Обивка дверных карт
	Дверные карты-композитная панель перетянутая в ткань
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Комплектация
	-//-
	-//-

	
	Отопитель  салона 
	Наличие отопителя салона
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Климат
	Наличие кондиционера 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	 Сидение водителя
	Наличие регулирувок сидение водителя
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Освещение
	Дневные ходовые огни и противотуманные фары
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Аудисистема
	Магнитола с операционной системой Android
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Система мониторинга
	УВЭОС «Эра-Глонасс»
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Приборная панель
	Цифровая приборная панель
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Рулевое колесо
	Многофункциональное рулевое колесо
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Парктроники
	Задние датчики парковки
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Электроподъёмники
	Электрические передние стеклоподъёмники.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и действующий сертификат соответствия (ОТТС)
	

	2.2. 
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции, должны соответствовать требованиям Приложения N 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств")
	Согласие с требованием
	Предоставление в составе заявки действующего сертификата  / декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	2.3. 
	Безопасность
	Система электронной стабилизации ESP
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Система помощи при экстренном торможении AEB
	
	
	

	
	
	Подушка безопасности для водителя и преднатяжители ремней безопасности
	
	
	

	
	
	Система контроля давления в шинах
	
	
	

	
	
	Система электронной стабилизации ESP
	
	
	

	
	
	Система ABS
	
	
	

	
	
	Распределитель тормозных усилий EBD
	
	
	

	
	
	Электропривод зеркал заднего вида.
	
	
	

	3. 
	Требование к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Комплект поставки
	Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) – 1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Огнетушитель ОП-2 (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года Использование огнетушителей на автотранспортных средствах)
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Знак аварийной остановки (в
соответствии с ГОСТ Р 41.27) – 1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Противооткатный упор – 2 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	ПТС/ЭПТС транспортного средства, инструкция по эксплуатации, сервисная книжка
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Запасное колесо
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Резиновые коврики в кабину
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (включая домкрат, ключ баллонный) и расходных материалов (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) заводов изготовителей, для данной комплектации автомобиля и дополнительного оборудования
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Владивосток
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Срок поставки
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3. 
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки указанного в п.4.1 Таблицы №3 настоящим ТТ:
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
	Согласие с требованием
	
	

	4.4. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2024.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым 

вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, Паспорт транспортного средства, Руководство по эксплуатации, Сервисная книжка и Паспорт подъёмного сооружения
	Согласие с требованием
	-
	



 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	


