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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение Договора №1180-267-2023 от 02.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»» (РЗ № 454153 Текущий ремонт помещения для размещения спец. транспорта МОГ). Электротехническая продукция предназначена для обеспечения или восстановления работоспособности объектов на филиале ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» в 2026 году.
1. Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 700х500х250мм навесной
	шт
	1

	2. 
	Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 800х600х260мм навесной
	шт
	1

	3. 
	DIN-рейка перфорированная Rexant 12-8030 300х7.5х35мм оцинкованная
	шт
	5

	4. 
	Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь
	шт
	1

	5. 
	Шина N нулевая EKF PROxima sn0-63-10-d 100А 10отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунная
	шт
	5

	6. 
	Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм
	шт
	5

	7. 
	Светильник светодиодный Световые технологии Acorn LED 40 5000К 40Вт промышленный 36 VAC
	шт
	7

	8. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set 50А C 3P 4.5кА 400В C9F34350
	шт
	2

	9. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 32А C 3P 6кА 400В C9F36332
	шт
	2

	10. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325
	шт
	3

	11. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 16А C 1P 6кА 230В IP20 УХЛ4 C9F36116
	шт
	8

	12. 
	Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная
	шт
	5

	13. 
	Пускатель EKF ctrp-r-25-400v-led ПМЛ-2230 400В 25А 3P IP65 (РТЛ 17-25А)
	шт
	1

	14. 
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.4 ОС0000011745 ФКУ ИК-1 220/36В (выключатель автоматический-3шт) IP31
	шт
	1

	15. 
	Выключатель-разъединитель Schneider Electric SystemePact SD630 SSD06303LF0400 400А 3 полюса
	шт
	1

	16. 
	Труба гофрированная полиамид 6 23мм DKC PA612329F2 с протяжкой черная
	м
	400

	17. 
	Блок трубчатых электронагревателей ТЭНБ-3кВт G2 1/2" сталь нержавеющая
	шт
	2

	18. 
	Колпак защитный G2 1/2"
	шт
	2


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции 
для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика

	
	1. 
	Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 700х500х250мм навесной
	Модель: ЩМПп
Размер: 700х500х250мм
Способ монтажа: навесной
Степень защиты: IP65
Материал: пластик

	
	2. 
	Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 800х600х260мм навесной
	Модель: ЩМПп
Размер: 800х600х260мм
Способ монтажа: навесной
Степень защиты: IP65
Материал: пластик

	
	3. 
	DIN-рейка перфорированная Rexant 12-8030 300х7.5х35мм оцинкованная
	Производитель: Rexant 
Артикул: 12-8030

	
	4. 
	Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь
	Производитель: IEK
Артикул: YND10-4-07-100

	
	5. 
	Шина N нулевая EKF PROxima sn0-63-10-d 100А 10отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунная
	Производитель: EKF
Артикул: sn0-63-10-d

	
	6. 
	Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм
	Производитель: DEKraft
Артикул: 32034DEK

	
	7. 
	Светильник светодиодный Световые технологии Acorn LED 40 5000К 40Вт промышленный 36 VAC
	Производитель: Световые технологии
Модель: Acorn LED
Мощность: 40Вт
Световой поток: 4000лм
Цветовая температура: 5000К
Степень защиты: IP65
Напряжение: 36В

	
	8. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set 50А C 3P 4.5кА 400В C9F34350
	Производитель: Systeme Electric
Артикул: C9F34350

	
	9. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 32А C 3P 6кА 400В C9F36332
	Производитель: Systeme Electric
Артикул: C9F36332

	
	10. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325
	Производитель: Systeme Electric
Артикул: C9F36325

	
	11. 
	Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 16А C 1P 6кА 230В IP20 УХЛ4 C9F36116
	Производитель: Systeme Electric
Артикул: C9F36116

	
	12. 
	Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная
	Производитель: IEK
Артикул: TF-NN10-12-KL-K52

	
	13. 
	Пускатель EKF ctrp-r-25-400v-led ПМЛ-2230 400В 25А 3P IP65 (РТЛ 17-25А)
	Производитель: EKF
Артикул: ctrp-r-25-400v-led

	
	14. 
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.4 ОС0000011745 ФКУ ИК-1 220/36В (выключатель автоматический-3шт) IP31
	Производитель: ФКУ ИК-1
Артикул: ОС0000011745

	
	15. 
	Выключатель-разъединитель Systeme Electric SystemePact SD630 SSD06303LF0400 400А 3 полюса
	Производитель: Systeme Electric
Артикул: SSD06303LF0400

	
	16. 
	Труба гофрированная полиамид 6 23мм DKC PA612329F2 с протяжкой черная
	Производитель: DKC
Артикул: PA612329F2

	
	17. 
	Блок трубчатых электронагревателей ТЭНБ-3кВт G2 1/2" сталь нержавеющая
	Модель: ТЭНБ
Мощность: 3кВт
Фланец: G2 1/2"
Метериал: сталь нержавеющая
Среда применения: вода
Напряжение: 220/380В

	
	18. 
	Колпак защитный к ТЭНБ-3кВт G2 1/2"
	Материал: пластик
Резьба: G2 1/2"

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· паспорта качества;
· руководства по применению и эксплуатации;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

