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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1. 1
	
Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Самарской области

	2. 2
	

Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3. 3
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4. 4
	ТЗ
	Техническое задание

	5. 5
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	6. 6
	АО
	Акционерное общество

	7. 7
	Товар
	Лампы светодиодные

	8. 8
	LED
	Светодиод

	9. 9
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	10. 10
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма товарной накладной

	11. 11
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	12. 12
	ШТ
	Штук

	13. 13
	К
	Кельвин

	14. 14
	Лм
	Люмен 

	15. 15
	Вт
	Ватт 

	16. 16
	В
	Вольт 

	17. 17
	ММ
	Миллиметр

	18. 18
	СМ
	Сантиметр 

	19. 19
	Ч
	Час 

	20. 20
	ДВО
	Д — светодиодный источник света;
В — встраиваемый способ монтажа;
О — предназначен для общественных зданий.




1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ.

            Предмет закупки: поставка ламп и светильников для нужд УФПС Самарской области.
Цель поставки товара: обеспечение бесперебойного освещения в целях исправной и качественной работы структурных подразделений УФПС Самарской области.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2. Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным 


2. Спецификация поставляемого товара


	
№ п/п
	
Наименование Товара 
	
Код ОКПД2
	
Единица измерения
	
Общее количество Товара
	
Минимальная партия поставки по заявке
	
Максимальная партия поставки Товара по заявке

	1
	Лампа светодиодная (товар № 1)
	27.40.15.150
	шт
	200
	10
	50

	2
	Лампа светодиодная (товар № 2)
	27.40.15.150
	шт
	1500
	30
	300

	3
	Лампа светодиодная (товар № 3)
	27.40.15.150
	шт
	2000
	30
	300

	4
	Лампа светодиодная   (товар № 4)
	27.40.15.150
	шт
	200
	10
	50

	5
	Светильник (Товар № 1)
	27.40.25.123
	шт
	300
	10
	50

	6
	Светильник (Товар № 2)
	27.40.25.123
	шт
	500
	10
	50

	7
	Светильник (Товар № 3)
	27.40.25.123
	шт
	100
	10
	30

	8
	Светильник (Товар № 4) 
	27.40.25.123
	шт
	500
	10
	50






3.3. Основные характеристики товара

	
№
п/п
	Наименование товара
  
	Параметры соответствия (эквивалентности) продукции
потребностям Заказчика

	
	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия)
	Значения параметров, которые не могут изменяться

	1
	Лампа светодиодная 
(товар № 1)
	Цветовая температура, К: не менее 4000
Световой поток, Лм: не более 1500
Срок службы: не менее 25000 ч
Мощность, Вт: не менее 10
Напряжение, В: не менее 220 не более 230
	Тип лампы: LED
Тип цоколя: E27
Форма колбы: грушевидная

	2
	Лампа светодиодная  
(товар № 2)
	Цветовая температура, К: не менее 4000
Световой поток, Лм: не менее 1600
Срок службы: не менее 40000 ч
Мощность, Вт: не менее 18
Напряжение, В: не менее 220 не более 230 
Диаметр, мм: не менее 26 
Длина мм: не менее 1200
	Тип лампы: LED
Тип цоколя: G13
Форма колбы: Трубчатая
Покрытие колбы: Матовая


	3
	Лампа светодиодная  
(товар № 3)
	Цветовая температура, К: не менее 4000
Световой поток, Лм: не менее 830
Срок службы: не менее 30000 ч
Диаметр: не менее 28 и не более 30 мм
Мощность, Вт: не менее 9
Напряжение, В: не менее 220 не более 230
	Тип лампы: LED
Тип цоколя: G13
Форма колбы: трубчатая
Покрытие колбы: Матовая
Длина, мм: 600

	4
	Лампа светодиодная  
(товар № 4)
	Цветовая температура, К: не менее 3000
Световой поток, Лм: не менее 980
Срок службы: не менее 30000 ч
Диаметр, мм: не менее 70 не более 75 
Мощность, Вт: не менее 8.5  
Напряжение, В: не менее 220, не более 230
	Тип лампы: LED
Тип цоколя: GX53
Форма колбы: таблетка


	5
	Светильник (Товар № 1)
	Длина светильника, мм: не менее 1282
Ширина светильника, мм: не менее 
110
Мощность, Вт: не менее 36
Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240

	Вид крепления: накладной
Сенсор включения: нет
Тип цоколя: G13
Тип устанавливаемой лампы: светодиодная
Лампа в комплекте: нет
Материал корпуса: пластик
Материал плафона: пластик 
Материал арматуры: пластик
Цвет плафона: прозрачный 
Цвет арматуры: серый

	6
	Светильник (Товар № 2)
	Количество устанавливаемых ламп: не менее 4
Мощность устанавливаемой лампы, Вт: не менее 9 не более 10
Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240
 
	Цоколь лампы	: G13
Тип: ДВО 
Тип устанавливаемой лампы: светодиодная трубка Т8 
Исполнение: встраиваемый
Длина, мм: 595
Ширина, мм: 595
Тип поверхности: Матовый
Материал корпуса: Сталь
Материал решетки: Алюминий
Лампа в комплекте: да

	7
	Светильник (Товар № 3)
	Высота, см: не менее 9,5
Диаметр, см: не менее 24
Мощность устанавливаемой лампы, Вт: не менее 100
Напряжение питания, В: не менее 220 не более 230
Мощность светильника, Вт: не менее 100
 
	Вид крепления: накладной
Тип лампы: лампа накаливания
Количество устанавливаемых ламп: 1
Цоколь: E27
Тип колбы: А60
Форма корпуса: круг
Материал корпуса: поликарбонат
Материал плафона: силикатное стекло
Поверхность плафона: глянцевая Поверхность арматуры: глянцевая
Лампа в комплекте: нет

	8
	Светильник (товар № 4)
	Световой поток, Лм: не менее 2100
Срок службы, ч: не менее 30000
Цветовая температура, К: не менее 4000
Напряжение, В: не менее 220, не более 230
Мощность лампы, Вт: не менее 36
	Тип лампы: LED
Материал корпуса: Сталь
В комплекте с лампой: Да
Способ монтажа: универсальный
Степень защиты IP: 20
Источник света: Светодиод
Длина, мм: 595
Ширина, мм: 595 
Высота, мм: 20
Материал корпуса: сталь
Материал плафона: полистирол
Поверхность плафона: матовая Поверхность арматуры: матовая



3.4  Комплектность товара: 
Поставляемый Товар должен быть укомплектован согласно рекомендации предусмотренной заводом-изготовителем. К каждому товару  должен быть паспорт изделия.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара 
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
· ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.
· ГОСТ IEC 61195-2019 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности.
· ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.
· ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей.
· ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.
· ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности.
· ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на лампы и светильники - не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ -12 или (УПД). В случае обнаружения Покупателем дефектов в течение гарантийного срока, такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения письменного извещения от Покупателя о выявлении дефектов.
4 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 № 219).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Поставщик обязуется поставить Товар в новой таре и/или упаковке обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.
На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.
Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.
6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
6.1. Срок и место поставки товара

	Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляется Покупателем по электронной почте, указанной в договоре, на авторизированный адрес Поставщика не чаще 1 (одного) раза в месяц. 
	Минимальное и максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, установлено в п. 3.2. ТЗ.
	Общий срок поставки Товара: с даты заключения договора по «31» декабря 2028 года.	
      6.2. Условия поставки

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки Товара.  Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.
 Доставка осуществляется в рабочие дни понедельник - четверг с 9:00 до 15:30 ч., пятница 8:00 до 14:30 ч., с перерывом на обед 12:00 до 12:45 ч. Выходной: суббота, воскресенье.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки товара
Покупатель проверяет поставленный товар на его целостность, соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, маркировке, согласно техническому заданию. Порядок приёмки товара определяется условиями проекта Договора.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара 
Поставщик поставляет Товар Покупателю со следующими надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
– товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД;
– счёт-фактуру (при предоставлении ТОРГ-12, для плательщиков НДС);
– счёт;
–декларации о соответствии (в случаях, установленных законодательством).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованием правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение Товара до поставки Покупателю осуществляется в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВРА
Не предусмотрено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция).
 
12. ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов;
–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от опасностей, возникающих при применении Товара.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Не предусмотрено.




