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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Зарядное устройство Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter 3-Port BHR087MEU или аналог
	Шт.
	20

	2. 
	Адаптер питания Lenovo ThinkPad 90W 0B46998 или аналог
	Шт.
	10

	3. 
	Прожектор JBL Partylight Beam или аналог
	Шт.
	1

	4. 
	Контроллер для автоматизации JetHome JetHub H1
	Шт.
	2

	5. 
	Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor или аналог
	Шт.
	10

	6. 
	Датчик открытия Aqara Door and Window Sensor или аналог
	Шт.
	10

	7. 
	Устройство проверки оптического кабеля Cabeus CT-FO-10MW или аналог
	Шт.
	2

	8. 
	USB-приёмник Logitech USB Unifying Receiver 910-005933 или аналог
	Шт.
	5

	9. 
	Источник бесперебойного питания Eaton 3S700D или аналог
	Шт.
	10

	10. 
	Батарейки Duracell LR6 OPTIMUM или аналог
	Шт.
	20

	11. 
	Батарейки Duracell LR03 OPTIMUM или аналог
	Шт.
	20

	12. 
	Батарейка Duracell Basic 6LR61/6LF22/6LP3146 или аналог
	Шт.
	20

	13. 
	Батарейка ЭРА CR2032-1BL C0038448 или аналог
	Шт.
	100

	14. 
	Аккумулятор свинцовый Crown CBT-12-7.2 или аналог
	Шт.
	100

	15. 
	USB Flash накопитель 64GB Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB или аналог
	Шт.
	50

	16. 
	Мышь Logitech Signature M650 Graphite или аналог
	Шт.
	5

	17. 
	Комплект клавиатура и мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo или аналог
	Шт.
	5

	18. 
	Мышь Logitech B100 или аналог
	Шт.
	10

	19. 
	Клавиатура Logitech K120 или аналог
	Шт.
	10

	20. 
	Клавиатура Philips SPK6264 или аналог
	Шт.
	100

	21. 
	Мышь Philips SPK7327 или аналог
	Шт.
	100

	22. 
	Телефонный кабель Rexant 18-2023 или аналог
	Шт.
	50

	23. 
	Диск оптический CD-R Verbatim 700MB 52x сake Box или аналог
	Шт.
	3

	24. 
	Диск оптический DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x cake box или аналог
	Шт.
	3

	25. 
	Диск Sony Blu-ray BD-R BDXL 128 ГБ 4x или аналог
	Шт.
	2

	26. 
	Фильтр 3M Vacuum Cleaner Filter SV-SPF1 или аналог
	Шт.
	3

	27. 
	Очиститель электрических контактов LiquiMoly Electronic-Spray 3110 или аналог
	Шт.
	15

	28. 
	Гарнитура Genius HS-200C + Single Jack Cable или аналог
	Шт.
	30

	29. 
	Разветвитель KS-IS KS-828 3.5 Jack (F) - 2x 3.5 Jack (M) или аналог
	Шт.
	20

	30. 
	Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC или аналог
	Шт.
	8

	31. 
	Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Palit Infinity 3 OC 8Gb или аналог
	Шт.
	2

	32. 
	IP-видеокамера Hiwatch DS-I214W(C) 2.8mm или аналог
	Шт.
	5

	33. 
	Карта памяти 128GB MicroSD ADATA Premier или аналог
	Шт.
	8

	34. 
	Внешний HDD 4 ТБ WD P10 WDBA3A0040BBK-CESN или аналог
	Шт.
	5

	35. 
	WiFi Pineapple Pager или аналог
	Шт.
	1

	36. 
	Материнская плата Gigabyte B860M DS3H rev. 2.2 или аналог
	Шт.
	10

	37. 
	Материнская плата Арсенал+ B760ARS ПМТЛ.469535.001 или аналог
	Шт.
	2

	38. 
	Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM или аналог
	Шт.
	8

	39. 
	Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM или аналог
	Шт.
	2

	40. 
	Корпус DeepCool CG330 3F Black или аналог
	Шт.
	10

	41. 
	Кулер DeepCool AK400 G2 DIGITAL NYX или аналог
	Шт.
	10

	42. 
	Накопитель SSD 512GB ADATA SU650 ASU650SS-512GT-R или аналог
	Шт.
	20

	43. 
	Накопитель SSD 512GB AMD R3 Series R3MP30512G8 или аналог
	Шт.
	10

	44. 
	Накопитель SSD 2TB Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0BW или аналог
	Шт.
	2

	45. 
	Блок питания 500W Chieftec Core BBS-500S или аналог
	Шт.
	10

	46. 
	Блок питания 1000W Chieftec Stealth SPX-1000-FC или аналог
	Шт.
	5

	47. 
	Оперативная память DDR5 16GB ADATA AD5U560016G-S или аналог
	Шт.
	10

	48. 
	Оперативная память DDR5 16 ГБ Kingston FURY KF564C32BBEA-16 или аналог
	Шт.
	4

	49. 
	Зарядное устройство HTRC T400 Pro или аналог
	Шт.
	3
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для обслуживания, ремонта и модернизации вычислительной техники
	Дата заключения Договора
	Не позднее 7 календарных дней с даты заключения Договора
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Зарядное устройство Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter 3-Port BHR087MEU или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.1.1 
	Входное напряжение
	От 100 до 240 В
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2 
	Максимальный выходной ток
	Не менее 6.1 А
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3 
	Минимальное выходное напряжение
	5 В
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4 
	Максимальное выходное напряжение
	20 В
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5 
	Выходная мощность
	Не менее 90 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6 
	Наличие многопортового распределение питания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7 
	Наличие контроля температуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8 
	Поддержка стандартов быстрой зарядки
	PD (с PPS), QC
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9 
	Материалы корпуса
	Огнестойкие и термостойкие материалы класса UL94-V0
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10 
	Использование технологии GaN (использование полупроводников на базе нитрид галия)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11 
	Порты (разъемы) на блоке зарядного устройства
	USB-A 1 шт., USB-C 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12 
	Парамерты выходной мощности в режиме Single port use
	USB-A не менее 27 Вт., 
USB-C1 не менее 90 Вт.,
USB-C2 не менее 90 Вт.,
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13 
	Парамерты выходной мощности в режиме Dual port use
	USB-A не менее 18 Вт. и USB-C1 не менее 67 Вт.,
USB-A не менее 18 Вт. и USB-C2 не менее 67 Вт.,
USB-С1 не менее 67 Вт. и USB-C2 не менее 18 Вт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14 
	Парамерты выходной мощности в режиме Single port use
	USB-A и USB-C2 не менее 15 Вт. с совокупности, и USB-С1 не менее 67 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.15 
	Наличие защиты от перенапряжения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.16 
	Наличие защиты от перегрева
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17 
	Наличие защиты от перегрузки по току
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18 
	Наличие защиты от аномального сопротивления проводимости
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.19 
	Наличие защиты от короткого замыкания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.20 
	Наличие защиты от пониженного напряжения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.21 
	Наличие защиты от статического электричества
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.22 
	Наличие защиты от повреждения кабеля
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.23 
	Наличие защиты от молнии
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.24 
	Наличие защиты от электромагнитного поля
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.25 
	Совместимость с устройсвами других производителей
	Ноутбуки, телефоны, смарт-часы
	Указание характеристик
	
	

	1.1.26 
	Рабочая температура устройства
	От -10°C до +40°C
	Указание характеристик
	
	

	1.1.27 
	Вес
	Не более 130 г.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.28 
	Наличие инструкции
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	Адаптер питания Lenovo ThinkPad 90W 0B46998 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.2.1
	Выходная мощность
	Не менее 90 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2
	Совместимость
	Ноутбук ThinkPad X1 Carbon
	Указание характеристик
	
	

	1.3
	Прожектор JBL Partylight Beam или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.3.1
	Тип
	Проекционный свет
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2
	Мощность светового потока
	Не менее 20 Вт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3
	Тип подсветки
	RGB сетодиоды не менее 3 шт.,
W LED белые светодиоды не менее 4 шт., 
каждый светодиод мощностью не менее 3 Вт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Площадь покрытия
	Не менее 40 кв. метров
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5
	Подключение
	Bluetooth версии не менее 5.3
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6
	Управление
	Мобильное приложение JBL ONE, JBL PartyBox или аналог
	Указание характеристик
	
	

	1.3.7
	Поддержка режимов синхронизации
	Автономный режим со встроенным микрофоном, беспроводная синхронизация с экосистемой колонок JBL PartyBox (с поддержкой Auracast)
	Указание характеристик
	
	

	1.3.8
	Регулировка угла
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.9
	Масштабируемость
	Объединении нескольких проекторов в единую систему
	Указание характеристик
	
	

	1.3.10
	Питание
	От электросети (100–240В, 50/60 Гц)
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Контроллер для автоматизации JetHome JetHub H1
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.4.1
	Тип устройства
	Linux контроллер
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2
	Процессор 
	Amlogic S905X или аналог
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3
	Архитектура процессора
	ARM
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4
	Кол-во ядер процессора
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5
	Оперативная память
	Не менее 2 ГБайт DDR3
	Указание характеристик
	
	

	1.4.6
	Энергонезависимая память
	Не менее 32 Гбайт eMMC flash
	Указание характеристик
	
	

	1.4.7
	Беспроводные модули
	Wi-Fi dual band 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0 CC2652P1
	Указание характеристик
	
	

	1.4.8
	Наличие Ethernet порта
	Ethernet 10/100
	Указание характеристик
	
	

	1.4.9
	Наличие USB портов
	Не менее 2 шт. USB 2.0 high-speed
	Указание характеристик
	
	

	1.4.10
	Поддержка карт MicroSD
	2.x, 3.x, 4.x, DS, HS
	Указание характеристик
	
	

	1.4.11
	Наличие разъёма USB type B для подключения устройств
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.12
	Serial-консоль выведена на разъем питания MicroUSB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.13
	Питание контроллера
	От стабилизированного источника постоянного тока +5 В, через разъем MicroUSB
	Указание характеристик
	
	

	1.4.14
	Поддерживаемы экосистемы
	Home Assistant (Z2M), Home Assistant (ZHA), ZIgbee2MQTT
	Указание характеристик
	
	

	1.4.15
	Совместимые ОС
	Armbian Linux
	Указание характеристик
	
	

	1.4.16
	Тип корпуса
	Настольный
	Указание характеристик
	
	

	1.5
	Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.5.1
	Тип устройства
	Датчик температуры и влажности
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2
	Тип питания
	Не более 1 шт. CR2032
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3
	Поддерживаемы экосистемы
	Home Assistant (Z2M), Home Assistant (ZHA), Sprut HUB, Zigbee2MQTT
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4
	Протокол связи
	Zigbee версии 1.2
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5
	Роль в Zigbee сети
	Конечное устройство
	Указание характеристик
	
	

	1.5.6
	Рабочая температура
	От -20 до 50 °C
	Указание характеристик
	
	

	1.5.7
	Рабочая влажность
	Максимальная 100% RH
	Указание характеристик
	
	

	1.5.8
	Размеры
	Не более 36 х 36 х 9 мм 
	Указание характеристик
	
	

	1.5.9
	Наличие стикера для монтажа 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.6
	Датчик открытия Aqara Door and Window Sensor или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.6.1
	Тип устройства
	Дверной/оконный датчик
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2
	Тип питания
	Не более 1 шт. CR1632
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3
	Поддерживаемы экосистемы
	Home Assistant (Z2M), Home Assistant (ZHA), Sprut HUB, SLS HUB, Zigbee2MQTT
	Указание характеристик
	
	

	1.6.4
	Протокол связи
	Zigbee версии 1.2
	Указание характеристик
	
	

	1.6.5
	Роль в Zigbee сети
	Конечное устройство
	Указание характеристик
	
	

	1.6.6
	Рабочая температура
	От -10 до 50 °C
	Указание характеристик
	
	

	1.6.7
	Рабочая влажность
	Максимальная 95% RH
	Указание характеристик
	
	

	1.6.8
	Размеры
	Не более 41 х 22 х 11 мм 
	Указание характеристик
	
	

	1.6.9
	Наличие стикера для монтажа 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.7
	Устройство проверки оптического кабеля Cabeus CT-FO-10MW или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.7.1
	Тип излучателя
	Лазерный диод
	Указание характеристик
	
	

	1.7.2
	Рабочая длина волны
	650 нм
	Указание характеристик
	
	

	1.7.3
	Выходная мощность
	Не менее 10 мW
	Указание характеристик
	
	

	1.7.4
	Режимы модуляции
	Постоянный, импульсный сигнал
	Указание характеристик
	
	

	1.7.5
	Частота модуляции
	3 Гц, 9 Гц
	Указание характеристик
	
	

	1.7.6
	Максимальная длина линии
	Не менее 10 км
	Указание характеристик
	
	

	1.7.7
	Температура эксплуатации
	От -20 до +60°C
	Указание характеристик
	
	

	1.7.8
	Тип входного разъема
	Универсальный разъем 2,5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.7.9
	Источник питания
	Не более 2 шт. ААА
	Указание характеристик
	
	

	1.8
	USB-приёмник Logitech USB Unifying Receiver 910-005933 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.8.1
	Тип устройства
	USB-приёмник для использования с мышами и клавиатурами Logitech поддерживающими технологию Unifying
	Указание характеристик
	
	

	1.8.2
	Тип подключения
	Bluetooth
	Указание характеристик
	
	

	1.8.3

	Поддерживаемые технологии подключения
	Unifying
	Указание характеристик
	
	

	1.8.4
	Радиус действия
	Не менее 10 м.
	Указание характеристик
	
	

	1.8.5
	Кол-во одновременно подключенных устройств
	Не менее 6 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.8.6
	Поддерживаемые устройства
	Мыши: MX Master, MX Anywhere 2/2S, M705 (Marathon), M905, M510, M525, M325, M345, T400, M570 (Trackball).
Клавиатуры: K400r, K400 Plus, K750, K800, K780, K350, K375s, K520, K230.
	Указание характеристик
	
	

	1.9
	Источник бесперебойного питания Eaton 3S700D или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.9.1 
	Номинальная мощность
	Не менее 700 ВА
	Указание характеристик
	
	

	1.9.2 
	Мощность (ВА/Вт)
	Не менее 700/420
	Указание характеристик
	
	

	1.9.3 
	Конфигурация
	Настольный, вертикальный (mini tower)
	Указание характеристик
	
	

	1.9.4 
	Вес
	Не более 3,8 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.9.5 
	Входная розетка
	IEC320/10A
	Указание характеристик
	
	

	1.9.6 
	Выходные розетки
	Не менее 3 шт. Schuko, не менее 3 шт. Schuko 10A (только фильтрация)
	Указание характеристик
	
	

	1.9.7 
	Типичное время автономной работы
	Не менее 3 мин. При 100% нагрузки, не менее 8 мин. При 50% нагрузки
	Указание характеристик
	
	

	1.9.8 
	Номинальное входное напряжение
	230 В
	Указание характеристик
	
	

	1.9.9 
	Диапазон входных напряжений
	От 161 до 284 В
	Указание характеристик
	
	

	1.9.10 
	Частота
	50/60 Гц, автоматический выбор
	Указание характеристик
	
	

	1.9.11 
	Номинальное выходное напряжение
	230 В
	Указание характеристик
	
	

	1.9.12 
	Стабильность выходного напряжения
	При работе от сети не регулируется и соответствует входному напряжению
	Указание характеристик
	
	

	1.9.13 
	Перегрузочная способность
	Не менее 120% +/- 10%
	Указание характеристик
	
	

	1.9.14 
	КПД
	Не менее 95% в нормальном режиме работы от сети
	Указание характеристик
	
	

	1.9.15 
	Выходной коэффициент мощности
	0.6 PF
	Указание характеристик
	
	

	1.9.16 
	Тип батарей
	Компактные, герметичные свинцово-кислотные (заменяемые)
	Указание характеристик
	
	

	1.9.17 
	Светодиодные индикаторы
	Работа от сети, работа от батарей, перегрузка, Авария
	Указание характеристик
	
	

	1.9.18 
	Коммуникационный порт
	HID-совместимый порт USB с автоматической интеграцией во все основные ОС 
	Указание характеристик
	
	

	1.9.19 
	Рабочая температура
	От 0°C до 40 °C
	Указание характеристик
	
	

	1.9.20 
	Уровень акустического шума на расстоянии 1 м
	Не более 40 dB
	Указание характеристик
	
	

	1.9.21 
	Защита линий передачи данных
	Телефон, модем, интернет, Ethernet
	Указание характеристик
	
	

	1.9.22 
	Тест батарей
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.9.23 
	Холодный запуск (без сетевого питания)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.9.24 
	Защита от глубокого разряда
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.10
	Батарейки Duracell LR6 OPTIMUM или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.10.1
	Форм-фактор
	AA
	Указание характеристик
	
	

	1.10.2
	Тип батареи
	Щелочная
	Указание характеристик
	
	

	1.10.3
	Напряжение
	1.5 В
	Указание характеристик
	
	

	1.10.4
	Технология сохранения заряда
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.10.5
	Внешнее покрытие
	Нейлон
	Указание характеристик
	
	

	1.10.6
	Соответствие стандартам
	IEC 2021
	Указание характеристик
	
	

	1.10.7
	Срок сохранения заряда
	Не менее 10 лет (в обычных условиях) 
	Указание характеристик
	
	

	1.10.8
	Количество в упаковке
	Не менее 10 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.11
	Батарейки Duracell LR03 OPTIMUM или аналог

	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.11.1
	Форм-фактор
	AAA
	Указание характеристик
	
	

	1.11.2
	Тип батареи
	Щелочная
	Указание характеристик
	
	

	1.11.3
	Напряжение
	1.5 В
	Указание характеристик
	
	

	1.11.4
	Технология сохранения заряда
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.11.5
	Внешнее покрытие
	Нейлон
	Указание характеристик
	
	

	1.11.6
	Соответствие стандартам
	IEC 2021
	Указание характеристик
	
	

	1.11.7
	Срок сохранения заряда
	Не менее 10 лет (в обычных условиях)
	Указание характеристик
	
	

	1.11.8
	Количество в упаковке
	Не менее 10 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.12
	Батарейка Duracell Basic 6LR61/6LF22/6LP3146 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.12.1
	Форм-фактор
	6LR61/6LF22/6LP3146 (крона)
	Указание характеристик
	
	

	1.12.2
	Тип батареи
	Щелочная
	Указание характеристик
	
	

	1.12.3
	Напряжение
	1.5 В
	Указание характеристик
	
	

	1.12.4
	Технология сохранения заряда
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.12.5
	Внешнее покрытие
	Нейлон
	Указание характеристик
	
	

	1.12.6
	Соответствие стандартам
	IEC 2021
	Указание характеристик
	
	

	1.12.7
	Срок сохранения заряда
	Не менее 10 лет (в обычных условиях)
	Указание характеристик
	
	

	1.13
	Батарейка ЭРА CR2032-1BL C0038448 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.13.1
	Форм-фактор
	CR2032
	Указание характеристик
	
	

	1.13.2
	Тип батареи
	Литиевая
	Указание характеристик
	
	

	1.13.3
	Напряжение
	3 В
	Указание характеристик
	
	

	1.13.4
	Срок сохранения заряда
	Не менее 7 лет (в обычных условиях)
	Указание характеристик
	
	

	1.14
	Аккумулятор свинцовый Crown CBT-12-7.2 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.14.1 
	Тип
	Свинцово-кислотная
	Указание характеристик
	
	

	1.14.2 
	Номинальное напряжение
	12 В

	Указание характеристик
	
	

	1.14.3 
	Номинальная ёмкость
	Не менее 7,2 Aч

	Указание характеристик
	
	

	1.14.4 
	Макс. Напряжение (циклический режим)
	Не более 13,6 В
	Указание характеристик
	
	

	1.14.5 
	Макс. Напряжение (буферный режим) 
	Не более 14,1 В

	Указание характеристик
	
	

	1.14.6 
	Число элементов
	Не более 6 шт.

	Указание характеристик
	
	

	1.14.7 
	Срок службы

	Не менее 6 лет
	Указание характеристик
	
	

	1.14.8 
	Саморазряд
	Не более 3% емкости АКБ в месяц при 20°С
	Указание характеристик
	
	

	1.14.9 
	Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи
	Не более 23 мОм

	Указание характеристик
	
	

	1.14.10 
	Макс. Разрядный ток
	Не более 130А

	Указание характеристик
	
	

	1.14.11 
	Циклический режим (Макс.зарядный ток)
	Не менее 2,16 А
	Указание характеристик
	
	

	1.14.12 
	Циклический режим (Температурная компенсация)
	30 мВ-°С
	Указание характеристик
	
	

	1.14.13 
	Буферный режим (Температурная компенсация)
	20 мВ-°С
	Указание характеристик
	
	

	1.14.14 
	Материал
	ABS-пластик

	Указание характеристик
	
	

	1.14.15 
	Тип клеммы

	F2 (T2)
	Указание характеристик
	
	

	1.15
	USB Flash накопитель 64GB Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.15.1
	Объём
	64 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.15.2
	Интерфейс
	USB 3.2 Gen 1
	Указание характеристик
	
	

	1.15.3
	Конструкция
	Колпачок для защиты разъема USB, кольцо для крепления к брелоку
	Указание характеристик
	
	

	1.16
	Мышь Logitech Signature M650 Graphite или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.16.1 
	Тип соединения
	Беспроводное
	Указание характеристик
	
	

	1.16.2 
	Интерфейс подключения
	Bluetooth (без адаптера), USB (с адаптером)
	Указание характеристик
	
	

	1.16.3 
	Тип беспроводной связи
	Bluetooth, радиоканал
	Указание характеристик
	
	

	1.16.4 
	Тип сенсора
	Оптический

	Указание характеристик
	
	

	1.16.5 
	Разрешение сенсора 
	Не менее 4000 dpi
	Указание характеристик
	
	

	1.16.6 
	Изменение чувствительности сенсора
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.16.7 
	Количество клавиш 
	Не менее 5
	Указание характеристик
	
	

	1.16.8 
	Колесо прокрутки
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.16.9 
	Радиус действия мыши
	Не менее 10 м
	Указание характеристик
	
	

	1.16.10 
	Наличие бесшумных кнопок
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.16.11 
	Питание
	Не более 1xAA
	Указание характеристик
	
	

	1.17
	Комплект клавиатура и мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.17.1 
	Тип
	Комплект клавиатура и мышь
	Указание характеристик
	
	

	1.17.2 
	Общее количество клавиш клавиатуры
	Не менее 111 шт
	Указание характеристик
	
	

	1.17.3 
	Дополнительные клавиши клавиатуры
	Не менее 8 шт
	Указание характеристик
	
	

	1.17.4 
	Вид дополнительных клавиш клавиатуры
	Мультимедиа, управление питанием
	Указание характеристик
	
	

	1.17.5 
	Наличие цифрового блока клавиатуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.6 
	Наличие защиты от попадания воды
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.7 
	Формат клавиатуры
	Полноразмерная
	Указание характеристик
	
	

	1.17.8 
	Технология SilentTouch клавиатуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.9 
	Регулируемая высота клавиатуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.10 
	Индикатор Caps Lock клавиатуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.11 
	Выключатель питания клавиатуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.12 
	Тип мыши
	Оптическая светодиодная
	Указание характеристик
	
	

	1.17.13 
	Дизайн мыши
	Для правой и левой руки
	Указание характеристик
	
	

	1.17.14 
	Количество кнопок
	Не менее 3 шт
	Указание характеристик
	
	

	1.17.15 
	Разрешение сенсора
	Не менее 1000 dpi
	Указание характеристик
	
	

	1.17.16 
	Наличие бесшумных кнопок мыши
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.17 
	Наличие беспроводного подключения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.17.18 
	Радиус действия
	Не менее 10 м
	Указание характеристик
	
	

	1.17.19 
	Интерфейс подключения
	USB
	Указание характеристик
	
	

	1.17.20 
	Тип питания
	Клавиатура не более 2xAAA,
мышь не более 1xAA
	Указание характеристик
	
	

	1.18
	Мышь Logitech B100 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.18.1 
	Технология
	Оптическая
	Указание характеристик
	
	

	1.18.2 
	Тип соединения мыши
	Проводная
	Указание характеристик
	
	

	1.18.3 
	Интерфейс подключения
	USB
	Указание характеристик
	
	

	1.18.4 
	Длина провода
	Не менее 1.8 м
	Указание характеристик
	
	

	1.18.5 
	Разрешение сенсора, макс.
	Не менее 1000 dpi
	Указание характеристик
	
	

	1.18.6 
	Количество кнопок
	Не менее 3 шт
	Указание характеристик
	
	

	1.18.7 
	Наличие колеса прокрутки
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.18.8 
	Дизайн мыши
	Для правой и левой руки
	Указание характеристик
	
	

	1.19
	Клавиатура Logitech K120 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.19.1 
	Тип соединения
	Проводная
	Указание характеристик
	
	

	1.19.2 
	Интерфейс
	USB
	Указание характеристик
	
	

	1.19.3 
	 Длина кабеля
	Не менее 1.5 м
	Указание характеристик
	
	

	1.19.4 
	Дизайн клавиш
	Квадратные
	Указание характеристик
	
	

	1.19.5 
	Наличие клавиатуры с русскими буквами
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.19.6 
	Количество клавиш
	Не менее 104 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.19.7 
	Наличие защиты от попадания жидкостей
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.19.8 
	Наличие бесшумных клавиш
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.20
	Клавиатура Philips SPK6264 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.20.1 
	Тип устройства
	Клавиатура
	Указание характеристик
	
	

	1.20.2 
	Тип соединения
	Проводное
	Указание характеристик
	
	

	1.20.3 
	Интерфейс подключения
	USB
	Указание характеристик
	
	

	1.20.4 
	Размер клавиатуры
	Полноразмерная
	Указание характеристик
	
	

	1.20.5 
	Тип клавиатуры
	Мембранная
	Указание характеристик
	
	

	1.20.6 
	Количество клавиш
	Не менее 104
	Указание характеристик
	
	

	1.20.7 
	Цифровой блок
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.20.8 
	Тонкая клавиатура
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.20.9 
	Островная клавиатура
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.21
	Мышь Philips SPK7327 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.21.1 
	Тип устройства
	Мышь
	Указание характеристик
	
	

	1.21.2 
	Тип соединения
	Проводное
	Указание характеристик
	
	

	1.21.3 
	Интерфейс подключения
	USB
	Указание характеристик
	
	

	1.21.4 
	Дизайн мыши
	Для правой руки
	Указание характеристик
	
	

	1.21.5 
	Форма
	Асимметричная
	Указание характеристик
	
	

	1.21.6 
	Тип сенсора
	Оптический
	Указание характеристик
	
	

	1.21.7 
	Разрешение сенсора
	Не менее 1600 dpi
	Указание характеристик
	
	

	1.21.8 
	Количество кнопок
	Не менее 5
	Указание характеристик
	
	

	1.22
	Телефонный кабель Rexant 18-2023 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.22.1 
	Тип кабеля
	RJ-10 – RJ-10
	Указание характеристик
	
	

	1.22.2 
	Длина
	2 м
	Указание характеристик
	
	

	1.22.3 
	Тип коннекторов
	4P4C
	Указание характеристик
	
	

	1.22.4 
	Оболочка
	PVC
	Указание характеристик
	
	

	1.22.5 
	Спиральный
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.22.6 
	Цвет
	Черный
	Указание характеристик
	
	

	1.23
	[bookmark: OLE_LINK1]Диск оптический CD-R Verbatim 700MB 52x сake Box или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.23.1 
	Тип диска
	 CD-R
	Указание характеристик
	
	

	1.23.2 
	Емкость диска
	 Не менее 700 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.23.3 
	Максимальная скорость записи
	 Не менее 52x
	Указание характеристик
	
	

	1.23.4 
	Тип поверхности
	Extra Protection
	Указание характеристик
	
	

	1.23.5 
	Тип упаковки
	Cake box
	Указание характеристик
	
	

	1.23.6 
	Количество в упаковке
	Не менее 100 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.24
	Диск оптический DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x cake box или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.24.1 
	Тип диска
	DVD-R
	Указание характеристик
	
	

	1.24.2 
	Тип упаковки
	Cake box
	Указание характеристик
	
	

	1.24.3 
	Емкость одного диска
	Не менее 4.7 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.24.4 
	Относительный показатель скорости
	Не менее 16x
	Указание характеристик
	
	

	1.24.5 
	Поверхность
	Matt Silver
	Указание характеристик
	
	

	1.24.6 
	Количество в упаковке
	Не менее 100 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.25
	Диск Sony Blu-ray BD-R BDXL 128 ГБ 4x или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.25.1 
	Тип диска
	BD-R BDXL
	Указание характеристик
	
	

	1.25.2 
	Емкость одного диска
	Не менее 128 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.25.3 
	Относительный показатель скорости
	Не менее 4x
	Указание характеристик
	
	

	1.25.4 
	Количество в упаковке
	Не менее 5 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.26
	Фильтр 3M Vacuum Cleaner Filter SV-SPF1 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.26.1 
	Назначение
	Для тонкой очистки тонера
	Указание характеристик
	
	

	1.26.2 
	Фильтрация частиц
	От 0,3 до 0,5 микрон
	Указание характеристик
	
	

	1.26.3 
	Совместимость с пылесосом
	3M Vacuum Cleaner
	Указание характеристик
	
	

	1.27
	Очиститель электрических контактов LiquiMoly Electronic-Spray 3110 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.27.1 
	Тип
	Спрей/аэрозоль для электроконтактов
	Указание характеристик
	
	

	1.27.2 
	Назначение
	Очистка загрязненных контактов, удаление окислов, оксидных и сульфидных отложений, защита от коррозии, снижение контактного сопротивления
	Указание характеристик
	
	

	1.27.3 
	Объем
	Не менее 0.2 л
	Указание характеристик
	
	

	1.27.4 
	Основа
	Синтетическое масло
	Указание характеристик
	
	

	1.28
	Гарнитура Genius HS-200C + Single Jack Cable или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.28.1 
	Тип
	Гарнитура
	Указание характеристик
	
	

	1.28.2 
	Конструкция наушников
	Накладные
	Указание характеристик
	
	

	1.28.3 
	Тип подключения
	Проводное
	Указание характеристик
	
	

	1.28.4 
	Тип акустического оформления
	Закрытые
	Указание характеристик
	
	

	1.28.5 
	Тип крепления
	Оголовье
	Указание характеристик
	
	

	1.28.6 
	Крепление микрофона
	Подвижное
	Указание характеристик
	
	

	1.28.7 
	Разъём подключения
	mini jack 3.5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.29
	Разветвитель KS-IS KS-828 3.5 Jack (F) – 2x 3.5 Jack (M) или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.29.1 
	Тип
	Разветвитель
	Указание характеристик
	
	

	1.29.2 
	Назначение
	Для наушников с микрофоном
	Указание характеристик
	
	

	1.29.3 
	Длина
	Не менее 0.22 м
	Указание характеристик
	
	

	1.29.4 
	Интерфейсы
	Jack – Jack
	Указание характеристик
	
	

	1.29.5 
	Конфигурация контактов Jack
	TRRS
	Указание характеристик
	
	

	1.29.6 
	Разъём 1
	3.5 Jack (F)
	Указание характеристик
	
	

	1.29.7 
	Разъём 2
	2 x 3.5 Jack (M)
	Указание характеристик
	
	

	1.30
	Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.30.1 
	Техпроцесс
	Не более 8 нм
	Указание характеристик
	
	

	1.30.2 
	Частота GPU
	Не менее 1492 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.30.3 
	Кол-во шейдерных процессоров
	Не менее 2560
	Указание характеристик
	
	

	1.30.4 
	Видеопамять
	Не менее 6 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.30.5 
	Тип видеопамяти
	GDDR6
	Указание характеристик
	
	

	1.30.6 
	Частота видеопамяти
	Не менее 14000 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.30.7 
	Пропускная способность памяти
	Не менее 224 Гб/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.30.8 
	Кол-во портов DisplayPort v1.4
	Не менее 1
	Указание характеристик
	
	

	1.30.9 
	Кол-во портов HDMI 2.1
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.30.10 
	Кол-во подключаемых мониторов
	Не менее 3 с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround
	Указание характеристик
	
	

	1.30.11 
	Максимальное разрешение экрана
	Не менее 7680 х 4320
	Указание характеристик
	
	

	1.30.12 
	Охлаждение
	Активное
	Указание характеристик
	
	

	1.30.13 
	Количество вентиляторов
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.30.14 
	Дополнительное питание
	Нет
	Указание характеристик
	
	

	1.30.15 
	Рекомендуемая мощность блока питания
	Не более 300 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.30.16 
	Потребление энергии
	Не более 70 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.30.17 
	Длина
	Не более 174 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.30.18 
	Конструкция
	Низкопрофильная видеокарта (LowProfile)
	Указание характеристик
	
	

	1.31
	Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Palit Infinity 3 OC 8Gb или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.31.1 
	Техпроцесс
	Не более 5 нм
	Указание характеристик
	
	

	1.31.2 
	Частота графического процессора
	Не менее 2407 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.31.3 
	Частота графического процессора (Boost)
	Не менее 2662МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.31.4 
	Число универсальных процессоров
	Не менее 4608
	Указание характеристик
	
	

	1.31.5 
	Число текстурных блоков
	Не менее 144
	Указание характеристик
	
	

	1.31.6 
	Число ядер трассировки лучей
	Не менее 36
	Указание характеристик
	
	

	1.31.7 
	Число тензорных ядер 
	Не менее 144
	Указание характеристик
	
	

	1.31.8 
	Поддержка DirectX
	DirectX 12 Ultimate
	Указание характеристик
	
	

	1.31.9 
	Поддержка OpenGL
	OpenGL 4.6
	Указание характеристик
	
	

	1.31.10 
	Объём памяти
	Не менее 
	Указание характеристик
	
	

	1.31.11 
	Тип памяти
	GDDR7
	Указание характеристик
	
	

	1.31.12 
	Шина памяти (разрядность) 
	Не менее 128 бит
	Указание характеристик
	
	

	1.31.13 
	Пропускная способность
	Не менее 448 ГБ/c
	Указание характеристик
	
	

	1.31.14 
	Частота видеопамяти
	Не менее 28000 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.31.15 
	Кол-во подключаемых мониторов
	Не менее 4
	Указание характеристик
	
	

	1.31.16 
	Максимальное разрешение экрана
	Не менее 7680x4320
	Указание характеристик
	
	

	1.31.17 
	Разъёмы
	HDMI не менее 1 шт., DisplayPort не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.31.18 
	Наличие дополнительного питания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.31.19 
	Разъём дополнительного питания
	8 pin
	Указание характеристик
	
	

	1.31.20 
	Система охлаждения
	Активная
	Указание характеристик
	
	

	1.31.21 
	Количество вентиляторов
	Не менее 3
	Указание характеристик
	
	

	1.31.22 
	Рекомендуемая мощность блока питания
	Не более 650 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.31.23 
	Длина
	Не более 292 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.32
	IP-видеокамера Hiwatch DS-I214W© 2.8mm или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.32.1 
	Конструкция
	Кубическая
	Указание характеристик
	
	

	1.32.2 
	Максимальное разрешение  
	Не менее 1920x1080
	Указание характеристик
	
	

	1.32.3 
	Максимальная частота кадров
	Не менее 30 к/с
	Указание характеристик
	
	

	1.32.4 
	Поддержка Wi-Fi
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.32.5 
	Питание
	PoE, от сети
	Указание характеристик
	
	

	1.32.6 
	Встроенный микрофон
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.32.7 
	Матрица
	Не менее 1/2.7»
	Указание характеристик
	
	

	1.32.8 
	Количество пикселей
	Не менее 2 Мп
	Указание характеристик
	
	

	1.32.9 
	Тип объектива
	Фиксированный
	Указание характеристик
	
	

	1.32.10 
	Фокусное расстояние
	Не более 2.8 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.32.11 
	Угол обзора
	Не менее 113.4°
	Указание характеристик
	
	

	1.32.12 
	ИК-подсветка
	Да, EXIR
	Указание характеристик
	
	

	1.32.13 
	Дальность ИК-подсветк
	Не менее 10 м
	Указание характеристик
	
	

	1.32.14 
	Формат сжатия
	H.264, H.264+, H.265, H.265+
	Указание характеристик
	
	

	1.32.15 
	Обнаружение движения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.32.16 
	Слот для карты памяти
	MicroSD не менее 256 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.32.17 
	Чувствительность
	Не менее 0.01 лк
	Указание характеристик
	
	

	1.33
	Карта памяти 128GB MicroSD ADATA Premier или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.33.1 
	Объём
	Не менее 128 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.33.2 
	Тип карты памяти
	microSDXC
	Указание характеристик
	
	

	1.33.3 
	Интерфейс
	UHS-I (SD 3.0)
	Указание характеристик
	
	

	1.33.4 
	Класс скорости UHS
	U1
	Указание характеристик
	
	

	1.33.5 
	Класс скорости
	C10
	Указание характеристик
	
	

	1.33.6 
	Класс скорости видео
	V10
	Указание характеристик
	
	

	1.33.7 
	Класс производительности приложений
	A1
	Указание характеристик
	
	

	1.33.8 
	Максимальная скорость чтения
	Не менее 100 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.33.9 
	Максимальная скорость записи
	Не менее 25 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.34
	Внешний HDD 4 ТБ WD P10 WDBA3A0040BBK-CESN или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.34.1 
	Тип оборудования
	Внешний накопитель
	Указание характеристик
	
	

	1.34.2 
	Емкость накопителя
	Не менее 4 Тб
	Указание характеристик
	
	

	1.34.3 
	Разъем
	Micro-B
	Указание характеристик
	
	

	1.34.4 
	Скорость последовательного чтения
	Не менее 130 MB/s
	Указание характеристик
	
	

	1.34.5 
	Интерфейс

	USB 3.2 Gen 1
	Указание характеристик
	
	

	1.34.6 
	Скорость передачи
	Не менее 5 Gb/s
	Указание характеристик
	
	

	1.34.7 
	Сертификация
	FCC-ICES, CE, BSMI, RCM, VCCI, EAC, UKCA
	Указание характеристик
	
	

	1.35
	WiFi Pineapple Pager или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.35.1 
	Дисплей
	Цветной не менее 2,4 дюйма
	Указание характеристик
	
	

	1.35.2 
	Разрешение дисплея
	Не менее 480 x 222 пикселей
	Указание характеристик
	
	

	1.35.3 
	Наличие динамика
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.35.4 
	Наличие вибромотора
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.35.5 
	Наличие встроенного USB-адаптер Ethernet
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.35.6 
	Наличие часов реального времени
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.35.7 
	Трехдиапазонный Wi-Fi
	Полное покрытие спектра в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n/ac и ax
	Указание характеристик
	
	

	1.35.8 
	Bluetooth и BTLE
	Bluetooth 5.2 и BTLE 4.2 с низким энергопотреблением
	Указание характеристик
	
	

	1.35.9 
	Емкость аккумулятора 
	Не менее 2000 мАч
	Указание характеристик
	
	

	1.35.10 
	Памяти EMMC
	Не менее 4 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.35.11 
	Памяти SPI
	Не менее 128 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.35.12 
	Оперативная память
	Не менее 256 МБ DDR2
	Указание характеристик
	
	

	1.35.13 
	USB разъемы
	USB 2.0, USB-C
	Указание характеристик
	
	

	1.35.14 
	Программное обеспечение
	PineAP 8-го поколения
	Указание характеристик
	
	

	1.35.15 
	Возможность проведения атак типа 
	Rogue AP, Man-in-the-Middle и Deauth
	Указание характеристик
	
	

	1.35.16 
	Поддержкой Payload
	Да, DuckyScript
	Указание характеристик
	
	

	1.36
	Материнская плата Gigabyte B860M DS3H rev. 2.2 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.36.1 
	Форм-фактор
	Micro-ATX
	Указание характеристик
	
	

	1.36.2 
	Сокет
	LGA 1851
	Указание характеристик
	
	

	1.36.3 
	Чипсет Intel
	Intel B860
	Указание характеристик
	
	

	1.36.4 
	Совместимые ядра процессоров

	Intel Arrow Lake
	Указание характеристик
	
	

	1.36.5 
	Тип поддерживаемой памяти
	DDR5
	Указание характеристик
	
	

	1.36.6 
	Форм-фактор поддерживаемой памяти
	DIMM
	Указание характеристик
	
	

	1.36.7 
	Количество слотов памяти
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.8 
	Количество каналов памяти 
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.9 
	Максимальный объем памяти

	Не менее 256 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.36.10 
	Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона)
	Не менее 6400 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.36.11 
	Версия PCI Express
	Не менее 5.0
	Указание характеристик
	
	

	1.36.12 
	Слоты PCIe x16
	PCIe 5.0 (в режиме x16), не менее 2 шт. PCIe 4.0 (в режиме x1)
	Указание характеристик
	
	

	1.36.13 
	Поддержка NVMe 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.36.14 
	Версия PCI Express накопителей
	Не менее 5.0
	Указание характеристик
	
	

	1.36.15 
	Количество разъемов M.2 
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.16 
	Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора
	2280 (PCIe 5.0 x4)
	Указание характеристик
	
	

	1.36.17 
	Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета
	2280 (PCIe 4.0 x4)
	Указание характеристик
	
	

	1.36.18 
	Количество портов SATA 
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.19 
	Режим работы SATA RAID
	0, 1, 5, 10
	Указание характеристик
	
	

	1.36.20 
	Порты USB Type-A
	USB 3.2 Gen 2, не менее 2 шт. USB 3.2 Gen 1, не менее 2 шт. USB 2.0
	Указание характеристик
	
	

	1.36.21 
	Видеовыходы
	HDMI, не менее 2 шт. DisplayPort
	Указание характеристик
	
	

	1.36.22 
	Количество сетевых портов (RJ-45) 
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.23 
	Количество аналоговых аудиоразъемов
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.24 
	Порт PS / 2
	Комбинированный
	Указание характеристик
	
	

	1.36.25 
	Внутренние USB Type-A разъемы

	USB 3.2 Gen 1 (19 pin), не менее 2 шт. USB 2.0 (9 pin)
	Указание характеристик
	
	

	1.36.26 
	Внутренние USB Type-C разъемы

	USB 3.2 Gen 1
	Указание характеристик
	
	

	1.36.27 
	Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin)
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.28 
	Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки 
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.29 
	Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки 
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.36.30 
	Звуковая схема
	7.1
	Указание характеристик
	
	

	1.36.31 
	Скорость сетевого адаптера 
	Не менее 2.5 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.36.32 
	Количество фаз питания 
	5+1+2
	Указание характеристик
	
	

	1.36.33 
	Пассивное охлаждение
	M.2 слот, зона VRM, чипсет
	Указание характеристик
	
	

	1.36.34 
	Кнопки на плате
	Кнопка Q-Flash Plus
	Указание характеристик
	
	

	1.37
	Материнская плата Арсенал+ B760ARS ПМТЛ.469535.001 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.37.1 
	Сокет
	LGA1700
	Указание характеристик
	
	

	1.37.2 
	Чипсет материнской платы
	B760
	Указание характеристик
	
	

	1.37.3 
	Тип поддерживаемой оперативной памяти
	DDR5
	Указание характеристик
	
	

	1.37.4 
	Частота поддерживаемой оперативной памяти
	Не менее 4800 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.37.5 
	Количество слотов оперативной памяти
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.6 
	Поддержка максимального объема памяти
	Не менее 192 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.37.7 
	Количество портов М.2
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.8 
	Количество портов М.2 Key M NVMe
	Не менее 2 шт., не менее 1 шт. версии не ниже Gen4x4
	Указание характеристик
	
	

	1.37.9 
	Количество портов М.2 Key M SATA
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.10 
	Количество портов М.2 Key E
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.11 
	Количество портов SATA
	Не менее 4 шт. версии 3.0
	Указание характеристик
	
	

	1.37.12 
	Версия PCI Express
	Не менее 4.0
	Указание характеристик
	
	

	1.37.13 
	Количество портов PCIe x16
	Не менее 2 шт., не менее 1 шт. в режиме x16
	Указание характеристик
	
	

	1.37.14 
	Количество портов PCIe x1
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.15 
	Количество COM портов
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.16 
	Количество разъемов для вентиляторов 4 pin
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.17 
	Количество и тип USB для вывода на переднюю панель корпуса
	Не менее 6 шт., не менее 2 шт. версии не ниже 3.2 Gen1
	Указание характеристик
	
	

	1.37.18 
	Количество разъемов SPI TPM
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.19 
	Количество разъемов для датчика открытия корпуса
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.20 
	Количество разъемов питания платы 20+4 pin
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.21 
	Количество разъемов питания процессора 4+4 pin
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.22 
	Количество и тип USB на задней панели
	Не менее 4 шт., не менее 2 шт. версии не ниже 3.2 Gen2
	Указание характеристик
	
	

	1.37.23 
	Количество и тип USB Type C на задней панели
	Не менее 2 шт., не менее 1 шт. версии не ниже 3.2 Gen2*2
	Указание характеристик
	
	

	1.37.24 
	Наличие режима зарядки портативных устройств через USB Type C в выключенном состоянии/режиме сна
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.37.25 
	Наличие видеовыхода VGA (D-Sub)
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.26 
	Наличие видеовыхода HDMI
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.27 
	Наличие видеовыхода DisplayPort
	Не менее 3 шт., не менее 1 шт. разъем типа mDP, не менее 1 шт. разъем типа Type С
	Указание характеристик
	
	

	1.37.28 
	Количество Ethernet портов
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.29 
	Скорость сетевого адаптера
	Не менее 2,5 Гб/c
	Указание характеристик
	
	

	1.37.30 
	Количество аналоговых аудио разъёмов
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.31 
	Наличие Bluetooth
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.37.32 
	Версия Bluetooth
	Не менее 5.2
	Указание характеристик
	
	

	1.37.33 
	Наличие Wi-Fi
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.37.34 
	Версия Wi-Fi
	Не менее 6
	Указание характеристик
	
	

	1.37.35 
	Поддержка полос пропускания 20/40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.37.36 
	Поддержка полос пропускания 20/40/80 МГц в диапазоне 5 ГГц
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.37.37 
	Форм-фактор модуля Wi-Fi Bluetooth
	M.2 2230 с поддержкой М.2 Key A-E
	Указание характеристик
	
	

	1.37.38 
	Aнтенные конектора 2T2R
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.37.39 
	Размер материнской платы
	Не более 244x244 мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.37.40 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Предлагаемая к поставке продукции должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Указание характеристик
	
	

	1.38
	Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.38.1 
	Сокет
	LGA 1851
	Указание характеристик
	
	

	1.38.2 
	Архитектура
	Lion Cove / Skymont
	Указание характеристик
	
	

	1.38.3 
	Ядро 
	Arrow Lake-S
	Указание характеристик
	
	

	1.38.4 
	Количество ядер 
	Не менее 14
	Указание характеристик
	
	

	1.38.5 
	Количество потоков
	Не менее 14
	Указание характеристик
	
	

	1.38.6 
	Высокопроизводительные ядра
	Не менее 6
	Указание характеристик
	
	

	1.38.7 
	Энергоэффективные ядра
	Не менее 8
	Указание характеристик
	
	

	1.38.8 
	Тактовая частота 
	Не менее 4200 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.38.9 
	Частота процессора в режиме Turbo
	Не менее 520 МГц, производительные ядра
	Указание характеристик
	
	

	1.38.10 
	Коэффициент умножения
	Не менее 42
	Указание характеристик
	
	

	1.38.11 
	Разблокированный множитель 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.38.12 
	Интегрированное графическое ядро
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.38.13 
	Видеопроцессор
	Intel Graphics не менее 4 ядер Xe/​64EU/​512SP
	Указание характеристик
	
	

	1.38.14 
	Кэш L2
	Не менее 26 Мб
	Указание характеристик
	
	

	1.38.15 
	Кэш L3
	Не менее 24 Мб
	Указание характеристик
	
	

	1.38.16 
	Технологический процесс 
	Не более 3 нм

	Указание характеристик
	
	

	1.38.17 
	Максимальная рабочая температура 
	Не более 105 °C
	Указание характеристик
	
	

	1.38.18 
	Типичное тепловыделение
	Не более 125 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.38.19 
	Максимальное тепловыделение
	Не более 159 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.38.20 
	Технологии 
	SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Virtualization Technology, Turbo Boost
	Указание характеристик
	
	

	1.39
	Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.39.1 
	Сокет
	LGA 1851
	Указание характеристик
	
	

	1.39.2 
	Архитектура
	Lion Cove / Skymont
	Указание характеристик
	
	

	1.39.3 
	Ядро 
	Arrow Lake-S
	Указание характеристик
	
	

	1.39.4 
	Количество ядер 
	Не менее 20
	Указание характеристик
	
	

	1.39.5 
	Количество потоков
	Не менее 20
	Указание характеристик
	
	

	1.39.6 
	Высокопроизводительные ядра
	Не менее 8
	Указание характеристик
	
	

	1.39.7 
	Энергоэффективные ядра
	Не менее 12
	Указание характеристик
	
	

	1.39.8 
	Тактовая частота 
	Не менее 3900 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.39.9 
	Частота процессора в режиме Turbo
	Не менее 5400 МГц, производительные ядра
	Указание характеристик
	
	

	1.39.10 
	Коэффициент умножения
	Не менее 39
	Указание характеристик
	
	

	1.39.11 
	Разблокированный множитель 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.39.12 
	Интегрированное графическое ядро
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.39.13 
	Видеопроцессор
	Intel Graphics не менее 4 ядер Xe/​64EU/​512SP
	Указание характеристик
	
	

	1.39.14 
	Кэш L2
	Не менее 36 Мб
	Указание характеристик
	
	

	1.39.15 
	Кэш L3
	Не менее 30 Мб
	Указание характеристик
	
	

	1.39.16 
	Технологический процесс 
	Не более 3 нм

	Указание характеристик
	
	

	1.39.17 
	Максимальная рабочая температура 
	Не более 105 °C
	Указание характеристик
	
	

	1.39.18 
	Типичное тепловыделение
	Не более 125 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.39.19 
	Максимальное тепловыделение
	Не более 250 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.39.20 
	Технологии 
	SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Virtualization Technology, Turbo Boost
	Указание характеристик
	
	

	1.40
	Корпус DeepCool CG330 3F Black или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.40.1 
	Типоразмер
	Mini-Tower

	Указание характеристик
	
	

	1.40.2 
	Расположение БП  
	Боковое
	Указание характеристик
	
	

	1.40.3 
	Форм-фактор  
	mATX, Mini-ITX
	Указание характеристик
	
	

	1.40.4 
	Форм-фактор БП  
	ATX
	Указание характеристик
	
	

	1.40.5 
	Максимальная высота кулера  

	Не более 163 мм

	Указание характеристик
	
	

	1.40.6 
	Лицевая панель  
	Прозрачная

	Указание характеристик
	
	

	1.40.7 
	Наличие окна на боковой стенке  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.40.8 
	Аквариум  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.40.9 
	Материал окна  
	Закалённое стекло
	Указание характеристик
	
	

	1.40.10 
	Внутренние отсеки 3.5»/2.5» (конвертируемые)  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.40.11 
	Внутренние отсеки 2.5» 
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.40.12 
	Внутренние отсеки 3.5»  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.40.13 
	Количество слотов расширения  
	Не менее 5 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.40.14 
	Размещение HDD
	Поперечное

	Указание характеристик
	
	

	1.40.15 
	Вертикальное крепление SSD/HDD  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.40.16 
	Максимальная длина видеокарты 
	Не менее 410 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.40.17 
	Материал корпуса  
	ABS, сталь
	Указание характеристик
	
	

	1.40.18 
	Максимальная длина БП  
	Не менее 200 мм

	Указание характеристик
	
	

	1.40.19 
	Разъёмы на корпусе
	Не менее 2 шт. USB 2.0, USB 3.0, аудио

	Указание характеристик
	
	

	1.40.20 
	Расположение портов USB  
	На передней панели (сверху)
	Указание характеристик
	
	

	1.41
	Кулер DeepCool AK400 G2 DIGITAL NYX или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.41.1 
	Назначение  

	Для процессора

	Указание характеристик
	
	

	1.41.2 
	Сокет
	LGA 115x, 1200, LGA 1700, 1851, AM4, AM5

	Указание характеристик
	
	

	1.41.3 
	Система охлаждения  
	Активная
	Указание характеристик
	
	

	1.41.4 
	Конструкция кулера  

	Башенный (вертикальный)

	Указание характеристик
	
	

	1.41.5 
	Максимальная рассеиваемая мощность  
	Не менее 220 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.41.6 
	Тепловые трубки  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.41.7 
	Количество тепловых трубок  
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.41.8 
	Диаметр тепловых трубок  
	Не менее 6 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.41.9 
	Материал радиатора
	Алюминий

	Указание характеристик
	
	

	1.41.10 
	Количество вентиляторов  

	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.41.11 
	Размеры вентилятора  

	Не менее 120x120 мм

	Указание характеристик
	
	

	1.41.12 
	Скорость вращения вентилятора  
	Не менее 2200 об/мин, ±10%

	Указание характеристик
	
	

	1.41.13 
	Уровень шума вентилятора  

	Не более 31.45 дБ

	Указание характеристик
	
	

	1.41.14 
	Воздушный поток  

	Не менее 63.4 CFM

	Указание характеристик
	
	

	1.41.15 
	Тип подшипника  
	гидродинамический (FDB, S-FDB, HDB)
	Указание характеристик
	
	

	1.41.16 
	Тип коннектора  
	4-pin PWM, 9-pin USB
	Указание характеристик
	
	

	1.41.17 
	Регулятор оборотов  
	PWM
	Указание характеристик
	
	

	1.41.18 
	ЖК дисплей  
	да, не менее 29x39 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.42
	Накопитель SSD 512GB ADATA SU650 ASU650SS-512GT-R или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.42.1 
	Тип  
	SSD

	Указание характеристик
	
	

	1.42.2 
	Форм-фактор  
	2.5»

	Указание характеристик
	
	

	1.42.3 
	Интерфейс  
	SATA-III

	Указание характеристик
	
	

	1.42.4 
	Объём накопителя  
	Не менее 512 ГБ

	Указание характеристик
	
	

	1.42.5 
	Скорость чтения  
	Не менее 520 МБ/сек

	Указание характеристик
	
	

	1.42.6 
	Скорость записи  
	Не менее 450 МБ/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.42.7 
	Ресурс перезаписи (TBW)  
	Не менее 280 ТБ
	Указание характеристик
	
	

	1.42.8 
	Время наработки на отказ  
	Не менее 2000000 ч

	Указание характеристик
	
	

	1.43
	Накопитель SSD 512GB AMD R3 Series R3MP30512G8 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.43.1 
	Тип  
	SSD
	Указание характеристик
	
	

	1.43.2 
	Форм-фактор  
	M.2
	Указание характеристик
	
	

	1.43.3 
	Размер M.2  
	2280
	Указание характеристик
	
	

	1.43.4 
	Интерфейс
	PCI-E 3.0 x4
	Указание характеристик
	
	

	1.43.5 
	Поддержка NVMe  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.43.6 
	Объём накопителя  
	Не менее 512 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.43.7 
	Скорость чтения  
	Не менее 3300 МБ/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.43.8 
	Скорость записи  
	Не менее 2200 МБ/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.44
	Накопитель SSD 2TB Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0BW или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.44.1 
	Объем накопителя
	 Не менее 2000 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.44.2 
	Форм-фактор
	2280
	Указание характеристик
	
	

	1.44.3 
	Интерфейс
	PCI-E 5.0 x4
	Указание характеристик
	
	

	1.44.4 
	Разъем
	M.2
	Указание характеристик
	
	

	1.44.5 
	Тип памяти NAND
	V-NAND TLC V-NAND
	Указание характеристик
	
	

	1.44.6 
	Наличие поддержки TRIM
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.44.7 
	Наличие поддержки NVMe
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.44.8 
	Наличие кеш памяти
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.44.9 
	Объем кеш пямяти
	Не менее 2 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.44.10 
	Тип жесткого диска
	SSD
	Указание характеристик
	
	

	1.44.11 
	Максимальная скорость чтения
	Не менее 14700 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.44.12 
	Максимальная скорость записи
	Не менее 13400 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.44.13 
	Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
	Не менее 2600000
	Указание характеристик
	
	

	1.44.14 
	Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)
	Не менее 1850000
	Указание характеристик
	
	

	1.44.15 
	Ресурс TBW
	Не менее 1200 ТБ
	Указание характеристик
	
	

	1.44.16 
	Время наработки на отказ
	Не менее 1500000 ч
	Указание характеристик
	
	

	1.44.17 
	Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD)
	Не менее 0.3
	Указание характеристик
	
	

	1.45
	Блок питания 500W Chieftec Core BBS-500S или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.45.1 
	Мощность  
 
	Не менее 500 Вт

	Указание характеристик
	
	

	1.45.2 
	Стандарт  

	ATX12V 2.3

	Указание характеристик
	
	

	1.45.3 
	PFC  
	Активный

	Указание характеристик
	
	

	1.45.4 
	PFC  

	Активный

	Указание характеристик
	
	

	1.45.5 
	Режимы работы вентилятора  
	Постоянный
	Указание характеристик
	
	

	1.45.6 
	Количество разъёмов 4+4-pin CPU  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.45.7 
	Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.45.8 
	Количество разъёмов 4-pin IDE (Molex)  
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.45.9 
	Количество разъёмов 15-pin SATA  
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.45.10 
	Количество разъёмов 4-pin Floppy  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.45.11 
	Ток по линии +3.3 В  
	Не менее 18 A
	Указание характеристик
	
	

	1.45.12 
	Ток по линии +5 В  
	Не менее 18 A
	Указание характеристик
	
	

	1.45.13 
	Ток по линии +12 В 1  
	Не менее 41 A
	Указание характеристик
	
	

	1.45.14 
	Ток по линии -12 В  
	Не менее 0.3 A
	Указание характеристик
	
	

	1.45.15 
	Ток по линии +5 В Standby 
	Не менее 2.5 A
	Указание характеристик
	
	

	1.45.16 
	Защита от перенапряжения  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.45.17 
	Защита от перегрузки  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.45.18 
	Защита от короткого замыкания  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.45.19 
	Сертификат 
	80 PLUS Gold

	Указание характеристик
	
	

	1.45.20 
	Длина кабеля питания материнской платы  
	Не менее 65 см

	Указание характеристик
	
	

	1.46
	Блок питания 1000W Chieftec Stealth SPX-1000-FC или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.46.1 
	Мощность  

	Не менее 1000 Вт

	Указание характеристик
	
	

	1.46.2 
	Стандарт  
	ATX12V 3.1

	Указание характеристик
	
	

	1.46.3 
	PFC  
	Активный
	Указание характеристик
	
	

	1.46.4 
	Размер вентилятора  

	135 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.46.5 
	Режимы работы вентилятора  

	постоянный, отключение при низкой нагрузке
	
	
	

	1.46.6 
	Количество разъёмов 4+4-pin CPU  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.7 
	Количество разъёмов 8-pin CPU  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.8 
	Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E  
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.9 
	Количество разъёмов 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6)  
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.10 
	Количество разъёмов 4-pin IDE (Molex)  
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.11 
	Количество разъёмов 15-pin SATA  
	Не менее 10 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.46.12 
	Защита от перенапряжения  
да
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.46.13 
	Защита от перегрузки  
да
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.46.14 
	Защита от короткого замыкания  
да
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.46.15 
	Сертификат
	80 PLUS Platinum
	Указание характеристик
	
	

	1.46.16 
	Отстёгивающиеся кабели  
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.46.17 
	Длина кабеля питания материнской платы
	Не менее 60 см
	Указание характеристик
	
	

	1.47
	Оперативная память DDR5 16GB ADATA AD5U560016G-S или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.47.1 
	Форм-фактор  
	DIMM
	Указание характеристик
	
	

	1.47.2 
	Тип памяти  
	DDR5
	Указание характеристик
	
	

	1.47.3 
	Объём памяти  
	Не менее 16 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.47.4 
	Тактовая частота  
	Не менее 5600 МГц

	Указание характеристик
	
	

	1.47.5 
	Пропускная способность
	Не менее 44800 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.47.6 
	CAS Latency (CL)  
	Не более 46
	Указание характеристик
	
	

	1.47.7 
	RAS to CAS Delay (tRCD)  
	Не более 45
	Указание характеристик
	
	

	1.47.8 
	Row Precharge Delay (tRP)  
	Не более 45
	Указание характеристик
	
	

	1.47.9 
	Напряжение питания  
	1.1 В
	Указание характеристик
	
	

	1.48
	Оперативная память DDR5 16 ГБ Kingston FURY KF564C32BBEA-16 или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.48.1 
	Форм-фактор
	DIMM
	Указание характеристик
	
	

	1.48.2 
	Тип памяти
	DDR5

	Указание характеристик
	
	

	1.48.3 
	Объём памяти
	Не менее 16 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.48.4 
	Тактовая частота
	Не менее 6400 МГц

	Указание характеристик
	
	

	1.48.5 
	Пропускная способность
	51200 МБ/с
	Указание характеристик
	
	

	1.48.6 
	CAS Latency (CL)
	Не более 32
	Указание характеристик
	
	

	1.48.7 
	RAS to CAS Delay (tRCD)
	Не более 39
	Указание характеристик
	
	

	1.48.8 
	Row Precharge Delay (tRP)
	Не более 39
	Указание характеристик
	
	

	1.48.9 
	Напряжение питания
	1.4 В
	Указание характеристик
	
	

	1.48.10 
	Поддержка XMP
	Да, 3.0
	Указание характеристик
	
	

	1.48.11 
	Поддержка EXPO
	Да, 1.1
	Указание характеристик
	
	

	1.48.12 
	Система охлаждения
	Пассивная (радиатор)
	Указание характеристик
	
	

	1.48.13 
	Подсветка
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.49
	Зарядное устройство HTRC T400 Pro или аналог
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.49.1 
	Заряжаемые аккумуляторы
	LiРо, LiFe, Lilоn, LiНV, NiCd, NiMh и Рb
	Указание характеристик
	
	

	1.49.2 
	Режимы зарядки
	зарядка, балансировка, хранение, разрядка, циклирование, триккловая зарядка
	Указание характеристик
	
	

	1.49.3 
	Функция балансировки для LiРо-аккумуляторов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.49.4 
	Регулируемые параметры зарядки
	Ток зарядки, напряжение, ёмкость
	Указание характеристик
	
	

	1.49.5 
	Защита от перегрева и короткого замыкания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.49.6 
	Калибровка
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.49.7 
	Мониторинг напряжения и сопротивления по ячейкам, поддержка интеллектуальных батарей DJI
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.49.8 
	Экран
	Цветной, сенсорный, не менее 3,2 дюйма
	Указание характеристик
	
	

	1.49.9 
	Мощность зарядки
	режим переменного тока не менее 200W, режим постоянного тока не менее 200W * 2 = 400W
	Указание характеристик
	
	

	1.49.10 
	Мощность разряда
	Не менее 10 Вт * 2 
	Указание характеристик
	
	

	1.49.11 
	Ток разряда
	От 0,1 до 2 А * 2
	Указание характеристик
	
	

	1.49.12 
	Диапазон тока заряда
	От 0,1 до 12А * 2
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Доставка
	Доставка товара осуществляется одной партией по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантия
	Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки
	Указание характеристик
	
	

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
	Согласие с требованием
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3.1. Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке.







