















Технические требования

«ОКПД2 [08.12.12.140] «Поставка щебня для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич»
Лот № 
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _GoBack]«ОКПД2 [08.12.12.140] Поставка щебня для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора подряда Фортификация сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенных между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. Требования к продукции.
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	1.
	Щебень

	фракция  40-70 мм
	08.12.12.140
	м3
	93

	2.
	Щебень

	фракция  70-120 мм
	08.12.12.140
	м3
	12

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1.
	Щебень

	фракция  40-70 мм
	08.12.12.140
	м3
	290

	2.
	Щебень

	фракция  10-20 мм
	08.12.12.140
	м3
	18



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Рыбинская ГЭС

	
	Продукция указанная в П.П. №1-2 таблицы 2.1.
	С даты подписания договора
	по заявкам покупателя в срок до 30.11.2026г.,

	Угличская ГЭС

	
	Продукция указанная в П.П. №1-2 таблицы 2.1.
	С даты подписания договора
	по заявкам покупателя в срок до 30.11.2026г.,
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[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.5. Таблицы 2.1): ОКПД2 [08.12.12.140] Поставка щебня для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Щебень 

	Марка по дробимости
	Не менее М 800
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Фракция, мм
	40-70
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	Не более 2%
	

	1.2.
	Щебень 

	Марка по дробимости
	Не менее М 800
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Фракция, мм
	70-120
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	Не более 2%
	

	1.3
	Щебень
	Марка по дробимости
	Не менее М 800
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Фракция, мм
	10-20
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	Не более 2%
	

	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС
152615, РФ, Ярославская обл., г.Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	5.3
	Продукция доставляется автосамосвалами г/п не более 15тонн.


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
