















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [25.93.13.112] Поставка сеток и ограждений из проволоки из черных металлов для нужд производственного участка в г. Рыбинск и г. Углич
Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [25.93.13.112] Поставка сеток и ограждений из проволоки из черных металлов для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда Фортификация сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	1.
	Сетка крученая Манье НУ
	25.93.13.112
	м2
	1980

	2.
	Соединитель стальной крестовой
	25.93.13.112
	шт
	946

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1.
	Сетка крученая Манье НУ
	25.93.13.112
	м2
	712

	2.
	Сетка стальная рифленая 
	25.93.13.112
	шт
	8

	3.
	Сетка стальная оцинкованная 
	25.93.13.112
	м2
	60

	4.
	Соединитель стальной крестовой
	25.93.13.112
	шт
	900



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Рыбинская ГЭС

	1.
	Сетка крученая Манье НУ
	С даты подписания договора
	В течение 14 календарных дней с даты подписания договора

	Угличская ГЭС

	1.
	Сетка крученая Манье НУ
	С даты подписания договора
	В течение 14 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Сетка стальная рифленая
	
	

	3.
	Сетка стальная оцинкованная
	
	

	4.
	Соединитель стальной крестовой
	
	


	Поставка осуществляется одной партией.
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Сетка крученая Манье НУ 
	Материал
	Стальная проволока
	ГОСТ 13603-89 
	
	

	
	
	Диаметр проволоки: мм
	1,4
	
	
	

	
	
	Размер ячейки: мм.
	45х45
	
	
	

	
	
	Способ 
изготовления
	Скручивание
	
	
	

	1.2
	Сетка стальная рифленая 
	Материал
	Стальная проволока
	ГОСТ 3306-88
	
	

	
	
	Диаметр проволоки: мм
	1,6
	
	
	

	
	
	Размер ячейки: мм
	3
	
	
	

	
	
	Размер листа: мм.
	5000х2000
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Рифленая
	
	
	

	1.3
	Сетка стальная оцинкованная
	Материал
	Стальная проволока
	ГОСТ 23279-2012
	
	

	
	
	Диаметр проволоки: мм
	4,8
	
	
	

	
	
	Размер ячейки: мм
	50х100
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Сварная
	
	
	

	1.4
	Соединитель стальной крестовой
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Тип соединения
	Проволока-проволока
	
	
	

	
	
	Диаметр мм
	8-10
	
	
	

	
	
	Тип крепежных винтов
	Винт с шестигранной головкой
	
	
	



	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС,
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	6.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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