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Технические требования на поставку МТР
"ОКПД2 29.32.30.390 Поставка форсунок к технике PRINOTH RAPTOR-300 в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"
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	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
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	ТТ
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	ЗЭС
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Форсунка 3713974
	шт.
	3
	29.32.30.390
	[bookmark: _GoBack]Установлен режим преимущества закупки Российской продукции



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc920032_3420070024][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc136869913][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc920034_3420070024][bookmark: _Toc136869914][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Форсунка 3713974
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора


1

3

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc920036_3420070024][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc136869915][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc920038_3420070024][bookmark: _Toc136869916]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): "Форсунки к к технике PRINOTH RAPTOR-300 для нужд Западных электрических сетей"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29]Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки позиции №1 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Западные электрические сети филиал ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: __RefHeading___Toc549288_890196791][bookmark: _Toc136869917]Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc549290_890196791]-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc920040_3420070024]-//-

	4.1.
	Запчасти позиции №1
Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc920042_3420070024]-//-

	5.1.
	Запчасти позиции №1
Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».




















Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: __RefHeading___Toc920044_3420070024][bookmark: _Toc136869918]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: "Форсунки к к технике PRINOTH RAPTOR-300 для нужд Западных электрических сетей"
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Форсунка 3713974
	
	Тип: электромагнитный инжектор системы Common Rail (CR) с общей топливораспределительной рампой.
· Управление: электронное, через блок управления двигателем (ECU), с использованием соленоида. 
· Рабочее давление: ориентировочно до 1800 бар.
· Монтаж: стандартное седло CR-форсунки с использованием медной уплотнительной шайбы. 
· Габариты (Д×Ш×В): примерно 312,4 × 121,9 × 121,9 мм.
· Вес: около 0,38 кг 
· Форсунка разработана для техники с дизельными двигателями Caterpillar C7.1
Важное
· При покупке  чтобы это была именно оригинальная деталь Caterpillar, а не аналог от другого производителя.

	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	



** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.




