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	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	30
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	Гайка шестигранная М10 медная DIN 934
	шт
	120
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Шайба плоская М12 латунная
	шт
	40
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4. 
	Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A
	шт
	220
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975
	шт
	30
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Шплинт разводной 4х50мм DIN 94
	шт
	220
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7. 
	Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94
	шт
	520
	25.94.11.190
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	С даты подписания договора

	Не позднее 60 дней с даты подписания договора

	2. 
	Гайка шестигранная М10 медная DIN 934
	
	

	3. 
	Шайба плоская М12 латунная
	
	

	4. 
	Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A
	
	

	5. 
	Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975
	
	

	6. 
	Шплинт разводной 4х50мм DIN 94
	
	

	7. 
	Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94
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Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 1.): " Металлоизделия для Западных электрических сетей"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	Латунная гайка Исполнение 1.  Размер под ключ 19 мм Материал ЛС 59-1
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Гайка шестигранная М10 медная DIN 934
	 Высота-8 мм.  Размер под клю- 17 мм.
 Ширина гайки-18,9 мм. Материал-медь
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Шайба плоская М12 латунная
	Латунная шайба Исполнение 1 с ровной наружной кромкой. Класс точности А. Диаметр резьбы крепежной детали 12мм. Материал Л-63 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A
	Шайба класса точности А имеет форму идеального круга, плоской формы с отверстием для крепежа посередине. На одном из торцов есть факса выполненная под углом 30-45 градусов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975
	Диаметр: 10. Длина: 1000 Покрытие: Медь
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Шплинт разводной 4х50мм DIN 94
	Диаметр 4 мм. Длина, l 50 мм. Размер a 2 мм. Длина проушины, b 8 мм. Толщина проушины, c 7,4 мм Материал. Нержавеющая сталь А2
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94
	Диаметр 2 мм. Длина 25 мм. Толщина проушины 3.4-3.6. Материал Оцинкованная сталь
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требование к качеству 
	Продукция должна быть новая, ранее не используемая
(Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования) 
	2026-2027 гг.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения.
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc198803494]Согласие с требованием
	
	

	4.
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 
- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
- Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий).
	[bookmark: _Toc198803495]Предоставление подтверждающего документа
	
	

	5.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	5.1
	поз. №1-7
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	[bookmark: _Toc198803496]Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
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