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	Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
«Амурские электрические сети»


_____________________________________________________________________________________________
ул. Шевченко 28, г. Благовещенск, 675000, Россия тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
Техническое требование 
на услуги по техническому обслуживанию холодильного и кухонного оборудования филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС»
1. Объект торгов: 
Оказание услуг по обслуживанию холодильного и кухонного оборудования в столовых филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»
2. Объем работ:
- техническое обслуживание которое заключается в ежемесячном обслуживании холодильного оборудования Приложение 1;
- аварийное устранение отказов на месте эксплуатации холодильного оборудования в течении 24 часов с момента регистрации заявки в пределах населённого пункта, где расположено оборудование;
- проведение капитального ремонта оборудования в условиях цеха, в течении 15 суток.
3. Дополнительные условия:
3.1. Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.
3.2. Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в течение 6-ти часов с момента поступления заявки в рабочее время и 12 часов в нерабочее для определения неисправности с последующим ее устранением;
3.3. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию и опыт оказания услуг на аналогичном оборудовании.
3.4. Инфраструктура предприятия Исполнителя по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).
4. Сроки выполнения работ:
Начало работ             –       01 января 2027 года.
Окончание работ       –      31 декабря 2027 года.
5. Заказчик:
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
6. Требования к выполнению работ:
6.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, в том числе:
-  Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 №1104Н
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
7. Материально-техническое обеспечение:
7.1. Комплектация расходными (сопутствующими) материалами для проведения технического обслуживания и инструментом для оказания услуг обеспечивается Исполнителем, их стоимость учтена в стоимости услуг. Материалы для проведения ремонта оборудования приобретаются Заказчиком по отдельно выставляемым счетам. 
7.2. Материалы, предоставляемые Исполнителем должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту оказания услуг готовыми к применению.
7.3. Материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту работ Исполнителем самостоятельно.
8. Ответственное лицо:
Главный специалист СП «УТП» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Стеблин Е.В. тел. 8 (4162) 399-553 S

 HYPERLINK "mailto:Steblin-EV@amur.drsk.ru"
teblin-EV@amur.drsk.ru.
Заведующий столовой СП " ЦЭС " Столовая №1 Станкевич Лариса Николаевна тел. 8 (4162) 399-314 Stankevich-LN@amur.drsk.ru
9. Гарантии Исполнителя:
Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 12-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем не менее 12-ти месяцев.
Приложение № 1 
 к техническому заданию  
Положение о системе технического обслуживания и ремонта 
Холодильного оборудования
I. Холодильные машины
а) Технический уход:
1. Проверка состояния и работы компрессора по шуму и нагреву.

2. Проверка состояния ограждений и соединения машины с контуром заземления.

б) Осмотр оборудования:
1. Внешний осмотр состояния оборудования.

2. Очистка и промывка наружной поверхности.

3. Проверка крепления трубопроводов.

4. Проверка работы РВМ (СВМ) и регулировка их.

5. Замена изношенных ремней.

6. Определение холодильных установок, требующих планового ремонта.

7. Проверка цикличности работы холодильной установки.

8. Устранение не герметичности системы. 

9. Регулировка приборов автоматики.

Примечание: При осмотрах п.п. 1,2,3,4 выполняются обязательно, остальные при необходимости.

II. Электродвигатели 
а) Технический уход:
1. Чистка, обдув электродвигателя от пыли и загрязнения.

2. Проверка наличия заземления. Проверка по шуму работы и нагреву корпуса электродвигателя и подшипников.

б) Осмотр электродвигателей:
1. Внешний осмотр электродвигателя.

2. Проверка и подтяжка крепления электродвигателя.

3. Восстановление изоляции у выводных концов.

4. Проверка состояния и надёжности соединений электродвигателя с контуром защиты заземления.

Примечание: п.п. 1 и 4 выполняются обязательно, остальные при необходимости.

III. Оборудование иное
1. Проверка наличия заземления. 

2. Проверка и подтяжка контактных электрических соединений.

3. Регулировка нагревательных элементов.

4. Проверка и регулировка движущихся и подающих механизмов.

Примечание: п.п. 1, 2 выполняются обязательно, остальные при необходимости.

                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                                        к техническому заданию 
                                              Перечень холодильного оборудования
	
Столовая при ИА АО «ДРСК» ул. Шевченко, 32

	Машина посудомоечная МПК-700К
	1

	Машина тестомесильная CS30G
	1

	Мясорубка МИМ-600М
	1

	Пароконвектомат ПКА10-1/1ПП2
	1

	Холодильный шкаф СВ214-S(-18)
	2

	Холодильный шкаф СС214-S(0+6/-18)
	3

	Холодильный шкаф СС214-S(0+6/-18)
	3

	Плита электрическая ПЭ-0,48ШП
	1

	Плита электрическая ПЭ-0,34ШП
	1

	Электросковорода 
	1

	Прилавок-витрина холодильная
	1

	Столовая СП «ЦЭС» ул. Театральная, 179

	Ларь морозильный 
	1

	Ларь морозильный «Бирюса» 355
	1

	Холодильный шкаф СС214-S(0+6/-18)
	1

	Холодильный шкаф  «Премьер»
	1

	Холодильник бытовой ВОSCH 
	1

	Камера холодильная К-Х-Н-2-6
	1

	Электросковорода
	1

	СП «УТП» Мухинка

	Электроплита
	4

	Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ
	1

	Пароконвектомат ПКА 6-1/2 П
	1

	Электросковорода
	2

	Котел электрический КПЭМ-100
	1

	Шкаф духовой
	1

	Машина протирочная
	1

	Овощерезка
	1

	Картофелечистка МКК-300
	1

	Электромясорубка МИМ-600М
	2

	Машина посудомоечная ММУ-1000М
	1

	Витрина Бирюса – 310
	1

	Шкаф холодильный ШВУП1 ТУ-0,7М
	1

	Ларь холодильный Бирюса ШН(L)У-0,33
	2

	Шкаф холодильный низкотемпературный Капри 0,7Н
	1

	Сплит – система низкотемпературная Polair
	2

	Ларь морозильный Снеж МЛ-500
	1

	Ларь морозильный Снеж МЛК-700
	1

	Витрина ВНУ-0,17-0,77 «Бирюса – 240»
	1

	Агрегат холодильный ВНэ 630(2)
	1

	Шкаф холодильный СС214-S
	1

	Шкаф холодильный ШХ-0,5
	1

	Холодильник с морозильной камерой Bosch Gourmet Fresh Cent
	


