ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*
На изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы устройства дуговой защиты «ОВОД-МД»

1. Организация/подстанция: Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», Нерюнгринский РЭС, ПС 110 кВ СХК
2. Ф.И.О., должность, конт. тел., эл. почта:								
__________________________________________________________________________________
3. Вид распределительного устройства**:	ЗРУ-6 кВ						
__________________________________________________________________________________
4. Количество ячеек в секции: всего___13_, в т. ч.:
	№ п/п
	Назначение
	Тип ячейки
	Тип выключателя
	Примечание

	1 
	ПК 6 ТН-1
	КВЭ-6-13
	
	1 СШ Яч. №1

	2 
	[bookmark: _GoBack]Ввод В 6 Т-1 
	КВЭ-6-13
	ВМПЭ-10
	1 СШ Яч. №3

	3 
	ПК 6 ТСН-1
	КВЭ-6-13
	
	1 СШ Яч. №5

	4 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВБМ-10
	1 СШ Яч. №7

	5 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМП-10
	1 СШ Яч. №9

	6 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМП-10
	1 СШ Яч. №11

	7 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМПЭ-10
	1 СШ Яч. №13

	8 
	СР-6
	КВЭ-6-13
	
	1 СШ Яч. №15

	9 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМПЭ-10
	1 СШ Яч. №2

	10 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМПЭ-10
	1 СШ Яч. №4

	11 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМП-10К
	1 СШ Яч. №6

	12 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВМП-10
	1 СШ Яч. №8

	13 
	Отходящая линия
	КВЭ-6-13
	ВБМ-10
	1 СШ Яч. №10



5. Величина тока КЗ:										
6. Напряжение и вид оперативного тока:	постоянный					
(постоянный, переменный, выпрямительный)
7. Первичная электрическая схема ПС (на отдельном листе).
8. План расположения секций (с размерами) и место установки шкафа УДЗ «ОВОД-МД».
9. Логика работы устройства ***:
	№ п/п
	Место возникновения электрической дуги
	Блокировка от МТЗ или ЗМН
	Отключение выключателя
	Наличие дополнительных сигналов (запрет АПВ, запрет АВР)

	1
	Рабочий ввод
	
	
	

	2
	Секционный выключатель
	
	
	

	3
	Линейные ячейки
	
	
	

	4
	Сборные шины
	
	
	


10. Особые условия ****:											
														
11. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:
поставка – Исполнитель;
монтаж – Заказчик;
шеф-монтаж – Заказчик
пуско-наладка – Заказчик 
* - Опросный лист заполняется на каждую секцию отдельно.
** - По возможности предоставлять конструктивные чертежи ячеек.
*** - Окончательная логика работы согласовывается в процессе работы.
**** - Конструктивные особенности выполнения секции (изгибы в сборных шинах и место их расположения, и т.д.).
ООО НПП «ПРОЭЛ»
Адрес для переписки: 190005, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 118а, лит. Л
Телефон, факс (812) 331 50 33, т 331 50 34
e-mail:   info@proel.spb.ru, proel-2001@mail.ru

