



















Технические требования на поставку МТЦ

ОКПД2 25.11.23.119 Материалы для выполнения мероприятий по защите оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»


























пгт. Правокубанский 2026
1

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………. 3
1.2. Наименования закупаемой продукции ………………………………………………………...4
1.3. Цель использования закупаемой продукции…………………………………………….…….4
1.4. Существующее положение……………………………………………………………………...4
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)……………………………………………………………………….…4
1.6. Иные требования и сведения общего характера……………………………………………..…4
2. Требования к продукции…………………….………………………………………………...…5
2.1. Требования к объемам и срокам поставки ……………………………………………………..5
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………….…..5
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………………………...5
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции ……………………………………...5
2.2. Требование к качеству продукции …………………………………………………………...6
Таблица 3 Требования к продукции…………………………………………………………..…..6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..8
4. Приложения ……………………………………………………………………………..………..9

1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
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	     Гидроаккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Материалы для выполнения мероприятий по защите оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Устройство защиты трансформаторного оборудования Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
1.4. Существующее положение 
1.4.1. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.1.1 Техническая схема Зеленчукской ГЭС-ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей (выработка эл. Энергии). 
1.5. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
- Поставка продукции на склад Заказчика, и ее разгрузка должна быть выполнена силами и за счет Поставщика.
- Поставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика находящийся по адресу: Станционный узел Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-он, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244
- Поставка продукции Заказчиком должна быть осуществлена в 1 этап.
- В своей заявке участник закупочной процедуры обязан указать полную спецификацию предложенной к поставке продукции с указанием полного наименования, марки и модели, а также полную стоимость предлагаемой к поставке продукции, включающую в себя цену предлагаемой продукции, затраты на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также срок в течении, которого участник готов осуществить поставку предлагаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2_Копия_1]- Не предоставление участником указанных сведений (предоставление неполных сведений), а также неисполнение пунктов 1.6.1 и пунктов №№1.1-1.15 Таблицы 3. «Требования к продукции» данного ТТ, дает Заказчику право отклонить заявку участника.
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Вся поставляемая продукция должна быть новой, иметь заводскую фирменную упаковку предприятия-изготовителя, иметь все необходимые сертификаты качества, соответствовать требованиям нормативных документов РФ, иметь паспорта на русском языке.
1.6.2 Поставщик (производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Cтальные изделия, расходный материал, инструмент, лаки и краски:
	
	

	1.1
	Труба оцинкованная профильная 80*80*3, Марка Ст3, ГОСТ 8639-82
	пог.м/кг
	900/6615

	1.2
	Уголок оцинкованный 40х40х4 мм, Марка Ст3, ГОСТ 8509-93
	пог.м/кг
	515/2245

	1.3
	Пруток оцинкованный горячекатаный d=10 мм, марка Ст0, ГОСТ 2590-2006
	пог.м/кг
	780/481

	1.4
	Полоса оцинкованная 40×4 мм, Марка Ст3, ГОСТ 9.307-2021
	пог.м/кг
	50/63

	1.5
	Сверло по металлу Ду 11мм
	шт
	10

	1.6
	Электроды Esab OK46 d=3 мм 1 кг или аналог
	кг
	50

	1.7
	Круг отрезной, 150х2х22,2 CUTOR или аналог
	шт
	100

	1.8
	Круг отрезной, 125х1,2х22,2 CUTOR или аналог
	шт
	100

	1.9
	Диск отрезной по металлу Cutop Profi Plus Т41-355 х 3.5 х 25.4 мм или аналог
	шт
	10

	1.10
	Диск зачистной полисерный коралловый 125х22.2 Х-PETR или аналог
	шт
	5

	1.11
	Набор магнитных фиксаторов Start HOLD 2 (6шт) или аналог
	шт
	1

	1.12
	Маска сварщика с турбоблоком собранная, КЕДР К-704т pro,  черная, арт. 8004493 или аналог
	шт
	1

	1.13
	Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ250К 65/38 или аналог
	шт
	1

	1.14
	УШМ 125 (220 В)
	шт
	1

	1.15
	УШМ 150 (220 В)
	шт
	1

	1.16
	Пила отрезная по металлу P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1 или аналог
	шт
	1

	1.17
	Кисть малярная 50мм
	шт
	10

	1.18
	Грунт-эмаль 3в1 по ржавчине, быстросохнущая, серая, 1,9кг 
	шт
	5


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Cтальные изделия, расходный материал, инструмент, лаки и краски:
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2]Таблица 3. Требования к продукции
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1
	Cтальные изделия, расходный материал, инструмент, лаки и краски:
	

	1.1
	Труба оцинкованная профильная 80*80*3, Марка Ст3, ГОСТ 8639-82
	Соответствие классу, марке, размерам, ГОСТу
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Уголок оцинкованный 40х40х4 мм, Марка Ст3, ГОСТ 8509-93
	Соответствие классу, марке, размерам, ГОСТу
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Пруток оцинкованный горячекатаный d=10 мм, марка Ст0, ГОСТ 2590-2006
	Соответствие классу, марке, диаметру, ГОСТу
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Полоса оцинкованная 40×4 мм, Марка Ст3, ГОСТ 9.307-2021
	Соответствие классу, марке, размерам, ГОСТу
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Сверло по металлу Ду 11мм
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Электроды Esab OK46 d=3 мм 1 кг
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Круг отрезной, 150х2х22,2 CUTOR
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Круг отрезной, 125х1,2х22,2 CUTOR
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Диск отрезной по металлу Cutop Profi Plus Т41-355 х 3.5 х 25.4 мм
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Диск зачистной полисерный коралловый 125х22.2 Х-PETR
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Набор магнитных фиксаторов Start HOLD 2 (6шт)
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Маска сварщика с турбоблоком собранная, КЕДР К-704т pro,  черная, арт. 8004493
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ250К 65/38
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.14
	УШМ 125 (220 В)
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	УШМ 150 (220 В)
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.16
	Пила отрезная по металлу P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.17
	Кисть малярная 50мм
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
	
	

	1.18
	Грунт-эмаль 3в1 по ржавчине, быстросохнущая, серая, 1,9кг
	Соответствие ТУ
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
	Коммерческое предложение участника закупки должно содержать спецификацию предложенных к поставке товарно-материальных ценностей в соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.Приложения
 Приложение №1- Образец формы спецификации предлагаемых к поставке товарно-материальных ценностей на 1 листе.
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Приложение №1
Спецификация


	№ п/п
	Наименование позиции товара
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Цена одной единицы товара руб. без НДС
	Цена одной единицы товара руб. с НДС
	Срок поставки
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции товара руб. с НДС
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки наименований комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
* в случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
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