[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на поставку отделочных материалов для нужд УФПС Республики Башкортостан

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Покупатель
	АО «Почта России» в лице УФПС Республики Башкортостан

	6
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором.



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка отделочных материалов для ремонта (далее – товар).
Снабжение почтамтов строительными товарами для текущего ремонта объектов недвижимости УФПС Республики Башкортостан.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2026 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.
3.2 Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Код ОКПД2

	1
	Арматура для бачка 
	Штука 
	45,00000
	28.14.12.110

	2
	Арматура для бачка 
	Штука 
	45,00000
	28.14.12.110

	3
	Арматура 
	Штука 
	6,00000
	24.10.62.211

	4
	Арматура 
	Штука 
	6,00000
	24.10.62.211

	5
	Бак расширительный 
	Штука 
	17,00000
	25.30.12.118

	6
	Вентиль
	Штука 
	4,00000
	28.14.12.110

	7
	Вилка 
	Штука 
	90,00000
	27.33.13.140

	8
	Выключатель автоматический 
	Штука
	20,00000
	27.33.11.140

	9
	Выключатель автоматический 
	Штука 
	100,00000
	27.33.11.140

	10
	Выключатель автоматический 
	Штука 
	60,00000
	27.33.11.140

	11
	Выключатель одноклавишный 
	Штука 
	15,00000
	27.33.13.140

	12
	Выключатель одноклавишный 
	Штука 
	15,00000
	27.33.13.140

	13
	Гипсокартонные листы
	Штука 
	8,00000
	23.62.10.000

	14
	Затирка эластичная
	Штука 
	4,00000
	23.64.10.110

	15
	Кабель - канал
	Штука 
	50,00000
	27.33.13.130

	16
	Клеммник
	Штука
	54,00000
	27.33.13.120

	17
	Коробка распределительная 
	Штука 
	56,00000
	27.33.14.000

	18
	Коробка установочная
	Штука 
	29,00000
	27.33.14.000

	19
	Клей плиточный 
	Штука 
	21,00000
	23.64.10.110

	20
	Кисть Флейцевая 
	Штука 
	69,00000
	32.91.19.120

	21
	Кран букса
	Штука 
	40,00000
	28.14.12.110

	22
	Кран букса
	Штука 
	40,00000
	28.14.12.110

	23
	Прокладка (паронит) 50
	Штука 
	10,00000
	28.14.20.230

	24
	Прокладка (паронит) 80
	Штука
	10,00000
	28.14.20.230

	25
	Прокладка (паронит) 100
	Штука 
	10,00000
	28.14.20.230

	26
	Розетка с заземлением наружная одинарная
	Штука 
	270,00000
	27.33.13.110

	27
	Розетка с заземлением наружная двойная
	Штука 
	50,00000
	27.33.13.110

	28
	Розетка с заземлением наружная тройная 
	Штука 
	136,00000
	27.33.13.110

	29
	Смеситель для раковины
	Штука 
	50,00000
	28.14.12.110

	30
	Смесители для кухни
	Штука 
	58,00000
	28.14.12.110

	31
	Плитка тротуарная
	М2
	70,00000
	23.61.11.120

	32
	Цементно-песчаная смесь 
	Штука 
	42,00000
	23.64.10.110

	33
	Цементная штукатурка 
	Штука 
	20,00000
	23.64.10.110

	34
	Уайт спирит 
	Штука 
	25,00000
	19.20.23.110

	35
	Умывальник 
	Штука 
	7,00000
	23.42.10.120

	36
	Унитаз
	Штука 
	20,00000
	23.42.10.190

	37
	Штукатурка гипсовая 
	Штука 
	47,00000
	23.64.10.110

	37
	Штукатурка фасадная
	Штука
	12,00000
	23.64.10.110

	38
	Щит распределительный навесной 
	М2
	10,00000
	27.12.40.000




3.3 Основные характеристики товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Описание (характеристики) товара
	Требование к упаковке

	1
	Арматура для бачка
	для смывного бочка С нижней подачей воды. Отверстие для присоединения-1/2, в комплекте с наполнительным клапаном, пластиковым штуцером, выпускным клапаном, с ручкой, комплектом крепежа, прокладкой между бачком и унитазом, Материал корпуса-пластик.
	

	2
	Арматура для бачка
	для смывного бочка С боковой подачей воды. Отверстие для присоединения-1/2, в комплекте с наполнительным клапаном, пластиковым штуцером, выпускным клапаном, с ручкой, комплектом крепежа, прокладкой между бачком и унитазом, Материал корпуса-пластик.
	

	3
	Арматура
	Фактура – рифлёная, диаметр 10 мм, длина 5,85 м
	

	4
	Арматура 
	Фактура – рифлёная, диаметр 12 мм, длина 5,85 м
	

	5
	Бак расширительный 
	Тип бака – закрытый, материал – сталь, диаметр соединения, дюйм -3/4"
	

	6
	Вентиль
	Муфтовый, резьба 1/2, Тип резьбы - внутренняя, материал корпуса -латунь, ручка - барашек, давление - 16 бар, диаметр 15 мм
	

	7
	Вилка
	Номинальный ток 16А, степень защиты -ip20, цвет белый
	

	8
	Выключатель автоматический 
	Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток-10 А, характеристика электромагнитного расцепления С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один

	

	9
	Выключатель автоматический 
	Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток-16 А, характеристика электромагнитного расцепления - С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один
	

	10
	Выключатель автоматический
	Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток - 40 А, характеристика электромагнитного расцепления - С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один
	

	11
	Выключатель одноклавишный
	Одноклавишный в комплекте с рамкой, номинальный ток-10 А, тип установки-скрытая, цвет-белый.
	

	12
	Выключатель одноклавишный
	Одноклавишный в комплекте с рамкой, номинальный ток-10 А, тип установки-открытая, цвет-белый.
	

	13
	Гипсокартонные листы 
	Размер Длина: 2 500 мм, Ширина 1200, Толщина 12,5 мм, Влагостойкость-да, вид кромки-ПЛУК, группа горючести Г1. Вес: 26.4 кг
	

	14
	Затирка эластичная
	Влагостойкость – да, цвет – серебро,
	1 ведро -2 кг

	15
	Кабель-канал 
	Материал короба- ПВХ, размер короба 25*16 мм, длина 2 м.
	

	16
	Клеммник 
	Тип ЗВИ-10 2,5-6мм 2 ПВХ. (Количество пар-12 пар Цвет- прозрачный цвет, Материал изделия-полиэтилен, Тип изделия-зажим)
	

	17
	Коробка распределительная 
	Размер 70ммх70мм*40мм (степень защиты-ip55, способ установки-открытая установка, цвет-серый, количество воодов-6,форма квадратная)
	

	18
	Коробка установочная
	Тип изделия – коробка для скрытого монтажа, количество вводов – от 6 до 8, диаметр 65 мм,
	

	19
	Клей плиточный
	Влагостойкий для керамогранита, цвет серый, морозостойкость f100
	1 Мешок 25 кг

	20
	Кисть малярная, 50 мм
	Ширина кисти 50 мм, искусственная щетина, ручка деревянная
	

	21
	Кран-букса
	Резьба 3/8", уплотнения - резина, количество шлицов - 20,  материал - латунь
	

	22
	Кран-букса
	Для смесителя 1/2" квадрат под крест керамика, Материал - латунь
Максимальное давление - 12 Бар
Максимальная рабочая температура - 90С
Посадочный размер кран-буксы: 1/2". Угол поворота: 180°. Дополнительная резьба на юбке. Подсоединение маховика 7х7 мм. Керамические диски.
	

	23
	Прокладка (паронит) ДУ 50
	Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 50 мм
	

	24
	Прокладка (паронит) ДУ 80
	Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 80 мм
	

	25
	Прокладка (паронит) ДУ 100
	Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 100 мм
	

	26
	Розетка с заземлением наружная одинарная 
	Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. 
	

	27
	Розетка с заземлением наружная двойная 
	Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. Количество гнезд - 2
	

	28
	Розетка  с заземлением наружная тройная 
	Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. Количество гнезд - 3
	

	29
	Смеситель для раковины
	для умывальника Основной материал -  (Латунь), Длина излива 24,1 см, Резьба на входе М8 мм, Тип - Двухвентильный смеситель, Цвет - хром, Общая высота  24,1см, Высота излива 18,9см, Вес 0,742 кг, Тип слива - Без донного клапана, Механизм - Керамический картридж на 1/2 оборота, Гибкая подводка - Шланги для водоснабжения 45 см в комплекте.
	

	30
	Смеситель для кухни
	Кухонный смеситель Основной материал -  (Латунь), Длина излива 24,1 см, Резьба на входе М8 мм, Тип - Двухвентильный смеситель, Цвет - хром, Общая высота  250.5см, Высота излива 197.5 см, Вес 0,85 кг, Тип слива - Без донного клапана, Механизм - Керамический картридж на 1/2 оборота, Гибкая подводка - Шланги для водоснабжения 45 см в комплекте.
	

	31
	Плитка тротуарная 
	Размер, мм: 300±2x300±2x8±0,5, Форма: квадрат, Цвет: соль-перец, Морозостойкость: да
	

	32
	Цементно-песчаная смесь 
	Марка прочности: М 200, Вяжущий материал: цемент для строительных растворов, Заполнитель: песок для строительных работ,
	1 мешок 30 кг

	33
	Цементная штукатурка
	Основа - цемент
Место применения: Снаружи/внутри
	1 мешок 25 кг

	34
	Уайт спирит
	Тип продукта- Растворитель, Масса 4,219 кг
	1 банка - 5 литров

	35
	Умывальник
	Габариты (ш*г*в) подвесная. 47x39x15 см. Материал - Фарфор.
	

	36
	Унитаз
	Керамический, цвет белый, тип выпуска-косой, тип установки-напольный, подвод воды с правой или левой стороны  ширина не менее 35,3см, высота не менее 79,5см, глубина не менее 60 см, в комплекте с сиденьем унитаза с механизмом микролифт и с арматурой для смывного бачка, Объём слива 3/6
	

	37
	Штукатурка гипсовая
	Основа – гипс, место применения – внутри помещения
	1 мешок 25 кг

	38
	Штукатурка фасадная 
	Основа - цемент
Место применения: Снаружи/внутри, влагостойкость - да
	1 мешок 25 кг

	39
	Щит распределительный навесной
	модульный Для автоматических выключателей, настенный, типоразмер: 1 ряд, 4 модуля, 140х89х83 мм, IP30, цвет белый.
	




3.4 Комплектность товара
Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества: 
	- "ГОСТ IEC 60947-2-2021. Межгосударственный стандарт. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" 
	- "ГОСТ 15167-93. Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Технические условия" 


3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки
Адрес поставки: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1
Срок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора.
6.2 Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик обязан предупредить Покупателя о времени доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до момента доставки, путем уведомления Покупателя по указанным в Договоре средствам связи. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.
7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД; 
Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2; 
Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.
Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.
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