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[bookmark: __RefHeading___Toc11951_39410795][bookmark: _Toc124846884]1. Общие сведения

[bookmark: __RefHeading___Toc26746_3247078976]1.1 Наименование закупаемой продукции
Насос центробежный подачи жидкости.
Код продукции ОКПД2: 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие.

[bookmark: __RefHeading___Toc26748_3247078976]1.2 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования (далее — ТТ) распространяются на пополнение аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» и определяют обязательные требования к техническим и функциональным характеристикам продукции, требованиям к качеству, комплектности, упаковке, хранению и гарантиям.

[bookmark: __RefHeading___Toc82010_3858828881]2. Требования к продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc26750_3247078976]2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 — Перечень и объем закупаемой продукции
	№
	Наименование
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	1
	Канализационный насос Grundfos
	S2.100.200.500.4.62L.D.290.G.N.D.Z (P/N 97668351)
	шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc26752_3247078976]2.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2.2 — Требования по срокам поставки продукции
	№
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Канализационный насос Grundfos S2.100.200.500.4.62L.D.290.G.N.D.Z (P/N 97668351)
	с момента заключения договора
	Не позднее
30.09.2027
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[bookmark: __RefHeading___Toc26743_3247078976]2.3. Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к качеству продукции
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование
заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	Код продукта
	97668351 (или обновленный аналог)
	Согласие
	паспорт
	

	b) 
	Исполнение
	Вертикальное
	Согласие
	паспорт
	

	c) 
	Тип
	погружной одноступенчатый центробежный насос с двухканальным рабочим колесом
	Согласие
	паспорт
	

	d) 
	Макс. подача
	300 л/мин (1080 м3/ч)
	Согласие
	паспорт
	

	e) 
	Напор
	33,5 м.
	Согласие
	паспорт
	

	f) 
	Мощность
	Р1=56.2 кВт, Р2=50 кВт
	Согласие
	паспорт
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Согласие
	Приложение к паспорту
	

	b) 
	ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Согласие
	Приложение к паспорту
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	IP68, класс изоляции F, встроенная защита двигателя KLIXON, реле влажности
	Согласие
	паспорт
	

	4
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	-
	-
	-//-
	-//-
	-//-

	5
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	Маркировка
	по ТУ изготовителя с учетом ГОСТ 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний»
	Согласие
	Не требуется
	

	b) 
	Консервация и упаковка
	по ГОСТ 23170
консервации патрубков заглушками
	Согласие
	Не требуется
	

	c) 
	Совместная упаковка разнотипной арматуры без внутренней прокладки
	не допускается
	Согласие
	Не требуется
	

	d) 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию
	предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие
	Не требуется
	

	e) 
	Адрес доставки и режим работы
	Поставка оборудования осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329. Стоимость оборудования включает в себя в том числе расходы по доставке до склада покупателя, страховке, транспортировке. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	Согласие
	Не требуется
	

	6
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	-
	-
	-//-
	-//-
	-//-

	7
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	Срок гарантийных обязательств Поставщика
	Не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	Согласие
	паспорт
	

	b) 
	Назначенный срок службы
	не менее 10 лет
	Согласие
	паспорт
	

	8
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	паспорт изделия (с указанием давления настройки, результатов гидравлических испытаний корпуса и испытаний на герметичность)
	Передаются совместно с продукцией
	Согласие
	требуется
	

	b) 
	сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011
	Передаются совместно с продукцией
	Согласие
	Приложение к паспорту
	

	c) 
	руководство по эксплуатации
	Передаются совместно с продукцией
	Согласие
	Приложение к паспорту
	

	d) 
	протокол приёмо-сдаточных испытаний
	Передаются совместно с продукцией
	Согласие
	Приложение к паспорту
	

	9
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	-
	-
	-//-
	-//-
	-//-

	10
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	a) 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен поставляться одной партией продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие
	Не требуется
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