















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [24.10] Поставка металлопроката
для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич»
Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ






























1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [24.10] Поставка проката металлического для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора Фортификация сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	1.
	Сталь угловая 75*75*5
	24.10.71.111
	т
	4,64

	2.
	Сталь угловая 50*50*4
	24.10.71.111
	т
	1,8 

	3.
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4мм Ст3
	24.10.71.111
	м
	325

	4.
	Стальной лист горячекатаный толщиной 3мм 1500х2000мм
	24.10.31
	т
	3,45000

	5.
	Лист стальной горячекатаный 3х1000х2000мм Ст3 ГОСТ 19903
	24.10.31
	шт
	1

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1.
	Сталь угловая 75*75*5
	24.10.71.111
	т
	4,93

	2.
	Сталь угловая 50*50*4
	24.10.71.111
	т
	1,97



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Рыбинская ГЭС

	1.
	Сталь угловая 75*75*5
	С даты подписания договора
	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Сталь угловая 50*50*4
	
	

	3.
	Уголок стальной горячекатаный равнополоч-ный 40х40х4мм Ст3
	С даты подпи-сания договора
	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора

	4.
	Стальной лист горячекатаный толщиной 3мм 1500х2000мм
	С даты подписания договора
	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора

	5.
	Лист стальной горячекатаный 3х1000х2000мм Ст3 ГОСТ 19903
	С даты подпи-сания договора
	В течение 20 кален-дарных дней с даты подписания договора

	Угличская ГЭС

	1.
	Сталь угловая 75*75*5
	С даты подписания договора
	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Сталь угловая 50*50*4
	
	



	Поставка осуществляется одной партией.
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Сталь угловая
	Материал
	Сталь
	ГОСТ 8509-93

	
	

	
	
	Длина: м
	12
	
	
	

	
	
	Ширина: мм.
	75
	
	
	

	
	
	Высота: мм.
	75
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	5
	
	
	

	
	
	Тип:

	Равнополоный
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Горячекатный
	
	
	

	1.2
	Сталь угловая
	Материал
	Сталь
	ГОСТ 8509-93
	
	

	
	
	Длина: м
	12
	
	
	

	
	
	Ширина: мм.
	50
	
	
	

	
	
	Высота: мм.
	50
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4
	
	
	

	
	
	Тип:

	Равнополоный
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Горячекатный
	
	
	

	1.3
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный
	Материал
	Сталь
	ГОСТ 8509-93

	
	

	
	
	Длина: м
	12
	
	
	

	
	
	Ширина: мм.
	40
	
	
	

	
	
	Высота: мм.
	40
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4
	
	
	

	
	
	Тип:

	Равнополоный
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Горячекатный
	
	
	

	1.4
	Стальной лист горячекатаный
	Материал
	Сталь
	Ст3

	
	

	
	
	Длина: мм
	2000
	
	
	

	
	
	Ширина: мм.
	1500
	
	
	

	
	
	Толщина: мм.
	3
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Горячекатный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Лист стальной горячекатаный
	Материал
	Сталь
	ГОСТ 19903

	
	

	
	
	Длина: мм
	2000
	
	
	

	
	
	Ширина: мм.
	1000
	
	
	

	
	
	Толщина: мм.
	3
	
	
	

	
	
	Способ изготовления
	Горячекатный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС,
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	6.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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