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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка легковых автомобилей для нужд  АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Легковые автомобили закупаются с целю обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 1,4 л.)
	шт.
	7

	2.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 1,9 л.)
	шт.
	2

	3.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 2,0 л.)
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка легковых автомобилей для нужд  АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 декабря 2026 года



 2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 1,4 л.) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не более 4 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 1500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 1 490
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 140
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 50
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 1,4
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Автомат
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	С ABS и контурами по осям
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	225/55/R18
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены Поставщиком по адресу:
1. РФ, г. Комсомольск-на-Амуре - 2 шт;

2. РФ, Хабаровский край, 

г. Хабаровск - 5 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать
500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

- Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки

- Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя 
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции)
 —1 шт.
3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона.

5) Зимние шипованные шины (4шт) на каждое ТС
6) Легкосплавные колесные диски (4шт) на каждое ТС
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет кузова и салона
	Черный
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1087-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.2 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


Таблица 3.2 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 1,9 л.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 1 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 1700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее  1700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 190
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 55
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 1,9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Роботизированная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 7
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	
235/65/R18
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	7.4. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск в количестве – 2 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Покупателя, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать
500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Кондиционер

-Регулировка рулевой колонки по высоте

-Регулировка сидения водителя по высоте

-Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя

-Автомагнитола
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции)
 —1 шт.
3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона

5) Зимние шипованные шины (4шт) на каждое ТС

6) Легкосплавные колесные диски (4шт) на каждое ТС

	Согласие с требованием
	-
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет кузова и салона
	Черный
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1087-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.2 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


Таблица 3.3 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник (рабочий объем двигателя не менее 2,0 л.) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не более 5 300
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 1700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 2 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 190
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 70
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 1,9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Автомат
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	С ABS и контурами по осям
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	Не менее 245/65/R17
	Указание характеристик
	-
	

	10. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	11. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	12. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Место поставки
	ТС должно быть доставлено Поставщиком по адресу: 

-РФ, г. Хабаровск.
	Согласие с требованием
	-
	

	12.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать
500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	13. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	14. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
	Указание характеристик
	-
	

	15. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Комплектация ТС
	- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Антиблокировочная система

-Система стабилизации

-Камеры кругового обзора

-Электропривод зеркал

-Регулировка передних сидений по высоте

-Регулировка передних сидений по высоте

-Складывающееся заднее сидение

-Электрообогрев лобового стекла

-Центральный замок

-Полноразмерное запасноре колесо
	Согласие с требованием
	-
	

	15.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции)
 —1 шт.
3) Комплект ковриков для салона (полиуретан)

4) Комплект ковриков для салона (текстиль)

5) Коврик для багажного отделения (полиуретан)
6) Комплект зимних шипованных шин на легкосплавных колесных дисках (4шт).
	Согласие с требованием
	-
	

	15.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет кузова и салона
	Черный
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1087-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.2 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
   Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

   1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.

 2. Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствовии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС). 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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	Начальник отдела 

организации и проведения закупочных процедур

АО «ТК РусГидро»
     
	 А. А. Непеина

	Начальник отдела 

контроля эксплуатации, обслуживания 

и ремонта технических средств
АО «ТК РусГидро»
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