Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке дизайн-проекта, концепции для шоурума, визуализации и детального проекта внутренней отделки помещений мебельного шоурум «ULTRALAM» по адресу г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Архитектора Щусева, 4к2, 94,3 м2

Разработка дизайн концепции для шоурума, с возможностью масштабируемости на другие объекты 

- Мебельный шоурум «ULTRALAM» по адресу г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Архитектора Щусева, 4к2, общая расчетная площадь проектирования интерьера составляет 132,02 м² (включая первый ярус и площадь антресоли)
1.	Разработка дизайна интерьера Шоурума (мебельный шоурум «ULTRALAM») для масштабирования розничной сети 
2.	Разработка планировочных решений Шоурума.
3.	Осуществление Авторского надзора по проекту интерьера шоурума.
- Исходная документация: План БТИ, фото объекта, брендбук.
- Срок исполнения 21 календарный день с даты заключения Договора
-Дизайн-проект Шоурума площадью 132,02 м 
 Общая площадь помещения по первому ярусу (полу) составляет 94,3 м². Техническим заданием предусмотрено проектирование антресольного этажа (не более 40% от площади пола — до 37,72 м²). 
Исполнитель представит в адрес Заказчика полный комплект проекта интерьера Шоурума на основе исходных данных и пожеланий Заказчика. Интерьер Шоурума должен быть запроектирован полностью готовым к эксплуатации с элементами декора “под ключ”.

- Общие требования и концепции:
Масштабируемость: Разрабатываемый дизайн-проект должен быть универсальным модульным решением (флагманским концептом). В дальнейшем концепция, стилистика и основные узлы интерьера будут адаптироваться под новые шоурумы бренда при открытии в других городах.
Специфика московского шоурума: Отличительной чертой данного пространства является необходимость создания второго уровня (антресоли из LVL-бруса), где можно организовать полноценную рабочую зону для офисных сотрудников.

Продукция и материалы
При разработке дизайн-проекта необходимо предусмотреть интеграцию и демонстрацию продукции собственного производства. Важно показать изделия не только как функциональные элементы интерьера и экстерьера, но и как самостоятельные образцы продукции, которые будут представлены в выставочном формате.



Продукция включает в себя:
Двери
Дверная продукция собственного производства должна быть органично интегрирована в пространство и одновременно представлена как самостоятельный продуктовый образец.
Стеновые панели
Необходимо предусмотреть варианты применения стеновых панелей в отделке пространства, а также возможность их демонстрации в качестве образцов материалов и фактур.
Различная мебель для интерьера и экстерьера 
В ассортимент входят:
шкафы;
тумбы;
консоли;
комоды;
кровати;
уличные кресла;
обеденные столы для использования на открытом воздухе и т.д. (более подробно вы можете ознакомиться с нашими коллекциями в каталоге)
Офисная мебель
В проекте необходимо учесть офисную мебель собственного производства, предназначенную для рабочих пространств сотрудников компании. Она должна быть функционально интегрирована в офисную часть объекта и при этом демонстрировать возможности собственного производства.
LVL и OSB
В рамках проекта также важно учитывать, что компания самостоятельно производит инженерные древесные материалы - LVL и OSB.

Ключевая задача проекта - показать возможности предприятия через само пространство.
Продукция и материалы должны быть представлены в двух взаимодополняющих форматах:
· как часть готового пространства - использование в реальных интерьерных и архитектурных решениях;
· как выставочная экспозиция - отдельные изделия, образцы материалов, фактур, конструктивных решений и коллекций представлены таким образом, чтобы посетитель мог подробно ознакомиться с продукцией.
При этом выставочная часть не должна восприниматься как набор разрозненных образцов. Необходимо создать целостное пространство, в котором продукция собственного производства органично сочетается между собой и демонстрирует широкий спектр возможностей предприятия. 
Для более детального ознакомления с ассортиментом будут предоставлены каталоги продукции и коллекций. Также будет предоставлен брендбук, который необходимо использовать при разработке визуальной концепции и учитывать фирменный стиль компании, включая цветовые решения, графические элементы и принципы визуальной коммуникации.

Зонирование (может быть скорректировано Исполнителем)
При разработке дизайн-проекта шоурума необходимо предусмотреть следующие зоны (с использованием площади антресоли) в помещении:
1. Презентационная зона шоурума с расстановкой продукции компании, экспозиция мебели и решений бренда.
2. Зона переговоров с клиентами.
3. Рабочая зона сотрудника зала (Касса, ноутбук). 
4. Техническое помещение / склад для нужд шоурума.
5. 2 санузла
6. Лестница 
7. Пространство под микроволновую печь, холодильник, кофемашину, чайник, посуду для сотрудников
8. По возможности предусмотреть небольшую площадь, для размещения экрана и проектора. 
9. Рабочее пространство для штатных сотрудников с использованием мебели Ultralam DCR. 10 мест
10. Переговорная комната для сотрудников
11. Антресоль из LVL
12. Зона образцов 
13. Вывеска и витрина

Антресоль
Конструктив: Несущие конструкции антресоли проектируются из LVL-бруса. Площадь: не более 40% от площади помещения. Конструктив и несущая способность лестничного марша рассчитываются силами Заказчика. Разработка конструктивных решений (КР/КМ), расчет нагрузок на перекрытия и фундамент здания для антресоли и лестницы в объем работ Исполнителя не входят и выполняются силами Заказчика. Исполнитель обязуется выдать дизайн-проект в увязке с техническими параметрами, предоставленными инженерами Заказчика.
Этапы работ (может корректироваться в ходе переговоров с Исполнителем): 
1 этап
 Сбор информации, составление мудборда, замеры, обмерный план, зонирование, подготовка планировочных решений (не менее 2-х) с расстановкой мебели и важных для концепции элементов отделки и декора, утверждение
2 этап
Подготовка концепции, визуализации (pdf, не менее 4 ракурсов), обоснование концепции и описание дизайнерских решений: 
· визуализация входной группы и витрины визуализация основных залов с подзонами
· визуализация офисной зоны на антресоли  
· визуализация 2 туалетных комнат визуализация зоны хранения утверждение 
3 этап
Подготовка чертежей, технических документов:

1. Демонтаж и возведение конструкций
· План демонтажа стен и перегородок (с ведомостью демонтажных работ)
· План возводимых перегородок
· Ведомость возводимых перегородок
2. Планировочное решение и маркировка
· План расстановки мебели с размерами и маркировками (ведомость мебели)
· Маркировочный план помещений
3. Инженерные коммуникации (Отопление и Сантехника)
· План расположения сантехнических приборов (с ведомостью сантехоборудования)
· План теплого пола и расположения приборов отопления (с ведомостью отопительных приборов)
4. Электрика и Освещение
· План расстановки осветительных приборов (с ведомостью освещения)
· План-схема организации групп подключения освещения
· План расстановки розеток, выключателей и размещения электроприборов
5. Отделочные работы (Полы, Потолки, Стены)
· План полов и ведомость отделки полов
· План потолков и ведомость отделки потолков
· План отделки стен и ведомость отделки стен
· Развертки стен
6. Заполнение проемов и спецификации
· Ведомость заполнения дверных проемов (план дверей)
· Заказная мебель: техническое задание (ТЗ) для производителя и ведомость заказных позиций

Подготовка Спецификации:
- Общая таблица
- Сантехника
- Электрооборудование
- Мебель покупная, мебель заказная
- Чистовая отделка
- Техника
- Свет
- Текстиль и декор

Авторское сопровождение
Авторское сопровождение осуществляется автором дизайн-проекта (или уполномоченным сотрудником исполнителя) с целью обеспечения соответствия строительно-отделочных работ утвержденным проектным решениям.
Выезды на объект: регулярное посещение строительной площадки Исполнителем не менее 1 раза в неделю для проверки хода работ и консультированию строительной бригады.
Ведение журнала авторского сопровождения в бумажном или согласованном электронном виде, с фиксацией даты визита и выявленных отклонений от дизайна проекта и сроков их устранения
Корректировка чертежей: Оперативное внесение изменений и дополнений в рабочие чертежи дизайн проекта, если в процессе демонтажа или строительства вскрылись неучтенные особенности помещения.
Дистанционные консультации строительного подрядчика и представителей Заказчика по телефону/мессенджерам/электронной почте в рабочее время по вопросам реализации проекта.
Исполнитель имеет право приостановить проведение отдельных видов отделочных работ, если они выполняются с явным нарушением дизайн-проекта и могут повлечь за собой визуальный или функциональный брак интерьера, с немедленным письменным уведомлением Заказчика. При этом, в случае приостановки отдельных видов отделочных работ и строительных работ не по вине Исполнителя, оплата авторского надзора приостанавливается.
Для каждого этапа предусмотрены 2 итерации по субъективным пожеланиям Заказчика. При этом, если замечания Заказчика связаны с несоответствием Техническому заданию, Брендбуку, а также нарушениями строительных, санитарных и пожарных норм (СНиП, ГОСТ, СанПиН), Исполнитель обязан вносить соответствующие правки без ограничения по количеству итераций и без дополнительной оплаты до полного устранения нарушений.


