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ОКПД 2: 45.20.11 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых транспортных средств в г. Хабаровске для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	3
1.3.	Цель оказания услуг	3
1.4.	Существующее положение	3
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4
           2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4
           
Таблица 2.1. Список транспортных средств………………………………………………………………………………...4
           2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5
2.2.	Требования к качеству услуг	6
Таблица 4. Требования к качеству услуг	6
3. Приложения………………………………………………………………………………………....10-11




1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортные средства




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]1.2.Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 45.20.11 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых транспортных средств в г. Хабаровске для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"
1. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Проведение технического обслуживания и текущего ремонта с соблюдением «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
[bookmark: _Toc54643699]Услуги оказываются в отношении транспортных средств заказчика согласно Таблицы 1. «Перечень объектов заказчиков»:
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№ п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)



	1
	
ОКПД 2: 45.20.11 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых транспортных средств в г. Хабаровске для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск
	Список транспортных средств. Таблица 2.1







2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание транспортных средств
	В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	Технический ремонт транспортных средств 
	


*Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора
Таблица 2.1. Список транспортных средств
	№ п/п
	Марка автомобиля
	Год. выпуска 
	Гос номер

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	NISSAN PATROL
	2008
	Х 364 ТР 59

	2
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Н 607 НР 750

	3
	УАЗ 315195 
	2007
	Р 907 УР 27

	4
	TOYOTA LAND CRUISER 150 
	2013
	В 586 АВ 763

	5
	TOYOTA HIACE 
	2008
	С 520 ХТ 27

	6
	TOYOTA CAMRY 
	2014
	В 384 ТС 799

	7
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Н 605 НР 750

	8
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2014
	Е 428 ТО 28

	9
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Е 770 РР 777

	10
	TOYOTA CAMRY 
	2014
	К 461 МВ 750

	11
	TOYOTA LAND CRUISER 120 
	2006
	М 222 МК 163

	12
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2013
	Е 820 КH 28 

	13
	Mitsubishi L200
	2019
	Х 322 ХО 750

	14
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2019
	А 525 АУ 50

	15
	TOYOTA HILUX 
	2020
	Р 413 КО 27

	16
	TOYOTA CAMRY 
	2018
	Н 601 НР 750

	17
	TOYOTA HIGHLANDER
	2015
	У 228 ХЕ 163

	18
	RENAULT DUSTER
	2019
	Е 581 ЕК 763

	19
	Volkswagen 7HC Caravelle 
	2018
	 Р 881 ЕВ 27

	20
	TOYOTA LAND CRUISER 120 
	2008
	М 812 РТ 27

	21
	TOYOTA RAV4 
	2010
	М 460 МА 05

	22
	Toyota Corolla 
	2018
	Х 053 ТА 750

	23
	MITSUBISHI OUTLANDER 
	2007
	Е 761 КМ 163

	24
	Nissan Dutsun
	1993
	Н 990 НН 41

	25
	Toyota Land Cruiser 200 
	2008
	М 580 НХ 197

	26
	УАЗ-390945
	2017
	Е 703 ХС 28





2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 45.20.11 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых транспортных средств в г. Хабаровске для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"
	 01.01.2027
	31.12.2027



0

4

2.2. [bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 45.20.11 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых транспортных средств в г. Хабаровске для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Основание для оказания услуг
	Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика на основании заявок Заказчика.
	Участник должен предоставить в
заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим
требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о
закупке
	

	

	1.1.2. 
	Использование собственных расходных материалов и запчастей Исполнителя.
	Наличие собственных материалов и запчастей Исполнителя при оказании услуги.
	
	
	

	1.1.3. 
	Ремонтные места
	Наличие постов, оборудованных подъемниками для проведения слесарно-монтажных работ (не менее 5);
Наличие отдельного шиномонтажного поста для проведения шиномонтажных работ; 
Наличие кузовного цеха;
Наличие стенда для проверки и регулировки развала-схождения колес;
Наличие оборудования (сканера) для диагностирования неисправностей ТС указанных в приложении 1 к Техническим требованиям; 
Наличие цеха для проведения работ по ремонту электрооборудования ТС.
	
	
	

	1.1.4. 
	Возможность выбора запасных частей и расходных материалов.
	Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников.
	Участник должен предоставить в
заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим
требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о
закупке
	
	

	1.1.5. 
	Осуществление контроля.
	Осуществлять допуск Заказчика к проведению контроля за выполняемыми работами при оказании услуги по ремонту ТС.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	                      
	

	1.2.1. 
	Техническое обслуживание и технический ремонт не гарантийных транспортных средств должен проводиться с соблюдением «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290, инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств, с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	
	

	1.3.1. 
	Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей
	Устанавливаемые и используемые на ТС детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля.
	
	 
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Участник должен предоставить в
заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим
требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о
закупке
	
	

	1.4.1. 
	Проведение ТО и ТР ТС должно выполняться квалифицированным персоналом по количеству ремонтных постов и цехов
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1.1. 
	После выполнения работ ТС должно отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»).
	
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	
	
	

	2.2.1. 
	ТС прошедшие ТО и ТР должно отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» Утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №877.
	
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	
	
	

	2.3.1. 
	Осмотр транспортного средства после оказании услуги.
	После оказании услуги Заказчик проводит визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия заменённых деталей, узлов, агрегатов, механизмов в процессе ремонта.    
	
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	
	

	2.4.1. 
	Акт сдачи приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах 
	
	
	

	2.4.2. 
	Счет на оплату
	Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги.
	
	
	

	2.4.3. 
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС)
	Исполнитель передает счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	
	

	3.1.1. 
	Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по ТР не менее 6 (шести) месяцев при условии эксплуатации транспортного средства согласно руководству по эксплуатации.
	
	
	
















Приложение №1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию 
транспортных средств 
	№ п/п
	Марка автомобиля
	Год. выпуска 
	Гос номер
	Наименование услуг
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	NISSAN PATROL
	2008
	Х 364 ТР 59
	ТО-1
	1

	2
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Н 607 НР 750
	ТО-1
	1

	3
	УАЗ 315195 
	2007
	Р 907 УР 27
	ТО-1
	1

	4
	TOYOTA LAND CRUISER 150 
	2013
	В 586 АВ 763
	ТО-1
	1

	5
	TOYOTA HIACE 
	2008
	С 520 ХТ 27
	ТО-1
	1

	6
	TOYOTA CAMRY 
	2014
	В 384 ТС 799
	ТО-1
	1

	7
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Н 605 НР 750
	ТО-1
	1

	8
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2014
	Е 428 ТО 28
	ТО-1
	1

	9
	TOYOTA CAMRY 
	2016
	Е 770 РР 777
	ТО-1
	1

	10
	TOYOTA CAMRY 
	2014
	К 461 МВ 750
	ТО-1
	1

	11
	TOYOTA LAND CRUISER 120 
	2006
	М 222 МК 163
	ТО-1
	1

	12
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2013
	Е 820 КH 28 
	ТО-1
	1

	13
	Mitsubishi L200
	2019
	Х 322 ХО 750
	ТО-1
	1

	14
	TOYOTA LAND CRUISER 150
	2019
	А 525 АУ 50
	ТО-1
	1

	15
	TOYOTA HILUX 
	2020
	Р 413 КО 27
	ТО-1
	1

	16
	TOYOTA CAMRY 
	2018
	Н 601 НР 750
	ТО-1
	1

	17
	TOYOTA HIGHLANDER
	2015
	У 228 ХЕ 163
	ТО-1
	1

	18
	RENAULT DUSTER
	2019
	Е 581 ЕК 763
	ТО-1
	1

	19
	Volkswagen 7HC Caravelle 
	2018
	 Р 881 ЕВ 27
	ТО-1
	1

	20
	TOYOTA LAND CRUISER 120 
	2008
	М 812 РТ 27
	ТО-1
	1

	21
	TOYOTA RAV4 
	2010
	М 460 МА 05
	ТО-1
	1

	22
	Toyota Corolla 
	2018
	Х 053 ТА 750
	ТО-1
	1

	23
	MITSUBISHI OUTLANDER 
	2007
	Е 761 КМ 163
	ТО-1
	1

	24
	Nissan Dutsun
	1993
	Н 990 НН 41
	ТО-1
	1

	25
	Toyota Land Cruiser 200 
	2008
	М 580 НХ 197
	ТО-1
	1

	26
	УАЗ-390945
	2017
	Е 703 ХС 28
	ТО-1
	1

	Текущий ремонт (нормо-часов)
	

	1
	Слесарно-механические работы, н/ч
	1

	2
	Монтажно-демонтажные работы, н/ч
	1

	3
	Электромонтажные работы, н/ч
	1

	4
	Шиномонтажные работы, н/ч
	1

	5
	Арматурные работы, н/ч
	1

	6
	Кузовные и малярные работы, н/ч
	1

	7
	Диагностические работы, н/ч 
	1




























Приложение №2 к Техническим требованиям

Состав услуг по техническому обслуживанию транспортных средств

	№ п/п
	Наименование работ
	ТО -1 
(каждые 10 тыс. км для бензиновых двигателей каждые 8 тыс. км для дизельных двигателей)
	ТО -2 (каждые 30-40 тыс. км)

	1. 
	Моторное масло и масляные фильтры
	R
	R

	2. 
	Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка)
	
I
	
I

	3. 
	Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность)
	I
	I

	4. 
	Уровень жидкости в системе охлаждения
	I
	I

	5. 
	Приводные ремни двигателя (натяжение, состояние)
	I
	I

	6. 
	Воздушный фильтр (проверка состояния, замена)
	R
	R

	7. 
	Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность)
	I
	I

	8. 
	Топливный фильтр грубой очистки
	R
	R

	9. 
	Топливный фильтр тонкой очистки
	R
	R

	10. 
	Осмотр трубопроводов, форсунок (утечки, повреждения)
	I
	I

	11. 
	Тормозные барабаны и накладки (проверка износа)
	I
	I

	12. 
	Стояночный тормоз (работоспособность)
	I
	I

	13. 
	Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход)
	
I
	
I

	14. 
	Масло в коробке передач и фильтр
	I
	R

	15. 
	Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна)
	
I
	
I

	16. 
	Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность).
	
I
	
I

	17. 
	Замена жидкости привода сцепления
	
I
	
R

	18. 
	Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки)
	
L
	
L

	19. 
	Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки)
	
L
	
L

	20. 
	Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна)
	
I
	
I

	21. 
	Масло редуктора ведущего моста и фильтр
	I
	R

	22. 
	Элементы рулевого управления (протяжка)
	I
	I

	23. 
	Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости)
	
I
	
I

	24. 
	Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр
	
	
R

	25. 
	Шаровые опоры, шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт)
	I
	I

	26. 
	Обслуживание точек смазки рулевого управления
	L
	L

	27. 
	Шины (износ, повреждение, давление) / колесные диски
	I
	I

	28. 
	Элементы подвески (осмотр, протяжка)
	I
	I

	29. 
	Обслуживание точек смазки подвески
	L
	L

	30. 
	Подшипники ступиц (проверка на люфт)
	I
	I

	31. 
	Подшипники ступиц (замена смазки)
	
	L

	32. 
	Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов
	
I
	
I

	33. 
	Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов
	
I
	
I

	34. 
	Центральный замок, электрические стеклоподъемники
	I
	I

	35. 
	Кондиционер (проверка работоспособности)
	I
	I

	36. 
	Соединение аккумуляторных батарей
	I
	I

	37. 
	Аккумуляторные батареи
	I
	I

	38. 
	Фильтр вентиляции салона
	I
	I


Обозначение видов работ:

I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;

