












Технические требования


ОКПД2 26.20.15.120, 26.20.17.110 Поставка оборудования АРМ для Новосибирской ГЭС
Лот № 0111-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.20.15.120, 26.20.17.110 Поставка оборудования АРМ для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договорам подряда № 2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и № 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Мини ПК: RDW Таймыр-03 ЕМТЦ.466219.018
USFF_120W/i3_12100/1xDDR5_16GB/1xSSD_256GB/WiFi/BT/KB/M. Номер реестровой записи: 10729788, в комплекте:
Мышь компьютерная проводная ЕМТЦ.467256.005 (кабель 1,8 метра 1000 dpi) Номер реестровой записи: 10640058;
Клавиатура проводная RDW01-KB ЕМТЦ.467256.003 (кабель 1,8 м) Номер реестровой Записи: 10648171;
предустановлена  ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.7 (Смоленск) 
	шт
	20

	2
	Программное обеспечение Интеллект Х, Клиентская часть
	шт
	20

	3
	Бештау М2701/2КР Монитор 27", 2560х1440 
	шт
	20



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	[bookmark: _GoBack]Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 26.20.15.120, 26.20.17.110 Поставка оборудования АРМ для Новосибирской ГЭС
	не ранее 11 января 2027 г.*
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходным договорам № 2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и № 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»
2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1) 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Мини ПК

	Модель, тип, марка
	RDW Таймыр-03 ЕМТЦ.466219.018
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	RDW COMPUTERS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номер реестровой записи
	10729788
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость с ПО видеонаблюдения "Ай Ти Ви"
	Интеллект, Интеллект X, Аксон Некст
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наличие WiFi
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наличие BT
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Общее описание платформы
	Архив емкостью до 2 ТБ.
Одновременное подключение до 2 мониторов.
Поддержка мониторов разрешением до 3840 х 2160.
Порты ввода/вывода:
• 1 x HDMI, 1 x Type-C (DisplayPort)
• Порт 1GB Ethernet
• 2 х USB 3.1 на передней панели (Type-C и Type-A)
• 2 х USB 3.0 Type-A на задней панели
	
	
	
	
	
	

	
	
	Процессор
	Core i3_12100
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оперативная память
	Тип памяти: DDR5.
Объем памяти: 16 Гб.
Количество модулей: 1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дисковая подсистема
	Дисковая группа No1:
Тип SSD
Объем: 256 Гб
	
	
	
	
	
	

	
	
	Графическая подсистема
	Интегрированный графический процессор - Intel® Iris® Graphics:
- 1 порт DisplayPort, максимальное экранное разрешение 4096x2304 @60 Гц
- 1 порта HDMI, максимальное экранное разрешение 4096x2160 @60 Гц
- Максимальный объем разделяемой памяти 256 Мбайт
- Поддерживается одновременное подключение до 2 дисплеев
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аудиоподсистема
	Интегрированная аудиокарта с возможностью подключения колонок/наушников и микрофона
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус
	Цвет: черный/серый.
Кнопки управления: Включение/выключение.
Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков.
Вентиляторы охлаждения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подсистема питания
	Внешний БП 120 Вт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование для установки корпуса
	В комплект поставки входят ножки для установки стационарно и набор креплений с переходной планкой VESA 100x100 для подвеса устройства
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлена операционная система
	Astra Linux® Special Edition версии 1.7 Embedded (Смоленск)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клавиатура и мышь в комплекте
	Мышь компьютерная проводная ЕМТЦ.467256.005 (кабель 1,8 метра 1000 dpi) Номер реестровой записи: 10640058, с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB, 
Клавиатура с цифровым блоком проводная RDW01-KB ЕМТЦ.467256.003 (кабель 1,8 м) Номер реестровой Записи: 10648171, интерфейс USB
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	Габариты упаковки не более: 200 x 51 x 200 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сертификаты
	Сертификат соответствия требованиям EAC
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Программное обеспечение Интеллект Х, Клиентская часть 
	Установка
	Программное обеспечение поз. 2 согласно табл. 1.1 устанавливается на АРМ поз. 2 согласно табл. 1.1 данных ТТ
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Монитор
	Модель, тип, марка
	Бештау М2701/2КР
	Разделы РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
и
Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
Раздел РД:
«СПД КСБ в здании управления», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.1.П» 
и 
«СПД КСБ здании ГЭС, пристройке», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.2.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 
«СПД КСБ в здании управления», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.1.П» 
и 
«СПД КСБ здании ГЭС, пристройке», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.2.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основной цвет
	Черный
	
	
	
	
	
	

	
	
	Входит в реестр российской промышленности
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изогнутый экран
	Нет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диагональ экрана
	27"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	2560x1440
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип подсветки матрицы
	LED
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технология изготовления матрицы
	IPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соотношение сторон
	16:9
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покрытие экрана
	Матовое
	
	
	
	
	
	

	
	
	Яркость
	Не менее 250 Кд/м²
	
	
	
	
	
	

	
	
	Контрастность
	1000:1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное количество цветов
	16.7 млн.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали
	178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали
	178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плотность пикселей
	109 ppi
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная частота обновления экрана
	Не менее 165 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Видеоразъемы
	DisplayPort, HDMI
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крепление VESA
	Есть
	
	
	
	
	
	

	
	
	Регулировка по высоте
	Есть
	
	
	
	
	
	

	
	
	Регулировка наклона
	Есть
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Дата изготовления продукции
	Дата изготовления не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, пригодной для использования по своему назначению.
Поставщик гарантирует, что продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременена правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


