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1. [bookmark: _Toc124337638][bookmark: _Toc130203439]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125548758]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Т3
	Силовой трансформатор №3

	ТВС
	Техническое водоснабжение

	ГА3
	Гидроагрегат №3

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	РД
	Рабочая документация

	м²
	Квадратный метр

	шт
	Штука

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт





























1.1. [bookmark: _Toc124336830][bookmark: _Toc130203440][bookmark: _Toc124336831][bookmark: _Toc130203441]
1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124336832][bookmark: _Toc130203442] ОКПД 2 [24.20.13] Поставка металлических труб для нужд Чиркейской ГЭС.

1.3 Цель использования закупаемой продукции 
В рамках исполнения договора №1080-293-2025 от 23.07.2025 «Монтаж и наладка системы пожаротушения гидрогенератора №3 и трансформатора №3 Чиркейской ГЭС» заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». 

2. [bookmark: _Toc130203443]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc130203444] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc130203445]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc130203446][bookmark: _Toc124337397]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Труба х/д б/ш 45х3.5, ГОСТ 8734-75/Д, ГОСТ 8733-74
	м
	20

	2
	Труба г/д б/ш 159х5, ГОСТ 8732-2025/Д, ГОСТ 8731-2025
	м
	90

	3
	Труба г/д б/ш 108х5, ГОСТ 8732-2025/Д, ГОСТ 8731-2025
	м
	90

	



2.1.2. [bookmark: _Toc130203447]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc130203448]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД 2 24.20.13 Поставка металлических бесшовных труб для нужд Чиркейской ГЭС

	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора










2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130203449]Таблица 3. Требования к продукции 
     Наименование продукции: Поставка металлических бесшовных труб для нужд Чиркейской ГЭС

	№ п/п
	Наименование параметра
	· Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели).

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» 

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам.

	2.1. 
	Продукция должна быть изготовлена в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции».

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам.

	3.1. 
	Сейсмичность района строительства – 8 баллов.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.

	4.1. 
	Место поставки
	Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

	5.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
•	сертификаты качества в 1 экз;
•	технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
•	иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
•	Обязательные первичные документы:
- товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз

	7. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора.

	7.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции.

	8.1. 
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
- Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
- Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции.
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.

	8.2. 
	Контроль качества
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.

	9. 
	Специальные требования.

	9.1. 
	Материалы, указанные в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, отвечающие соответствующим требованиям стандартов безопасности и должны быть согласованы с Покупателем.

	9.2. 
	Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.



