











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот№ 0045-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ДагФ


1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Затвор обратный Ду80, Py1,6 Мпа (КЛ4.611.4288-У0); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев   80-16-01-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа, АО «АРМАТЭК»
	шт
	2

	2. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру4,0МПа (ВД1.809.44.Ф7-ЕЛ); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев  50-40-11-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа, АО «АРМАТЭК»
	шт
	2

	3. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду80, Ру1,6МПа (ВД1.611.44.Ф7-ЕЛ) ; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-2-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа; АО «АРМАТЭК»
	шт
	4


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора и поступления авансового платежа (100% предоплаты) на расчетный счет Поставщика
	В течении 20 календарных дней с начала срока поставки.





2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Затвор обратный ДУ 80 РУ 1,6 Мпа

	1.1.1
	Вид изделия
	Защитная арматура

	1.1.2
	Серия
	Затвор обратный

	1.1.3
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь

	1.1.4
	Климатическое исполнение
	У

	1.1.5
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 (16 кг/см2)

	1.1.6
	Номинальный диаметр, мм
	80 мм

	1.1.7
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое

	1.1.8
	Рабочая среда
	Оборотная вода 

	1.1.9
	Температура рабочей среды, °C
	до +30 С

	1.1.10
	Материал диска
	Сталь нержавеющая

	1.1.11
	Материал уплотнения
	Резина

	1.1.12
	Покрытие диска и корпуса
	Без покрытия

	Дополнительная комплектация

	1.1.13
	Комплект фланцев
	80-16-01-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа

	1.1.14
	ГОСТ
	ГОСТ 33259-15

	1.2
	Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 50, РУ 4,0 МПа.

	1.2.1
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая)  

	1.2.2
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	4,0 МПа( 40 кг/см2)

	1.2.3
	Номинальный диаметр, мм (Ду)
	50 мм

	1.2.4
	Тип присоединения
	фланцевое

	1.2.5
	Рабочая среда
	Оборотная вода

	1.2.6
	Температура рабочей среды, °C
	 до +30С

	1.2.7
	Тип управления
	рукоятка

	1.2.8
	Материал шара
	Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) 

	1.2.9
	Уплотнение шара
	фторопласт

	1.2.10
	Климатическое исполнение
	У

	Дополнительная комплектация

	1.2.11
	Комплект фланцев
	50-40-11-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа

	1.2.12
	ГОСТ
	33259-15

	1.3
	Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 80 РУ 1,6 Мпа

	1.3.2
	Материал
	Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая)  

	1.3.3
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа (16 кг/см2)

	1.3.4
	Номинальный диаметр, мм (Ду)
	80 мм

	1.3.5
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое

	1.3.6
	Рабочая среда
	Оборотная вода

	1.3.7
	Температура рабочей среды, °C
	до +300 С

	1.3.8
	Тип управления
	Рукоятка 

	1.3.9
	Материал шара
	Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) 

	1.3.10
	Климатическое исполнение
	У

	1.3.11
	Уплотнение шара
	фторопласт

	Дополнительная комплектация

	1.3.12
	Комплект фланцев
	80-16-01-2-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа

	1.3.13
	ГОСТ
	33259-15

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Упаковочный лист
	1 шт.

	3.4
	Протокол заводских гидравлических испытаний
	1шт.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Адрес поставки
	Расходы на поставку осуществляет поставщик до терминала ТК г. Махачкала.

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	1.1. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии ТУ Поставщика Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки и хранения при условии надлежащего с ней обращения.


3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	Покупатель:

	Поставщик:


	_______________ /                           /
м.п.
	_______________ /                 /
м.п.




