














Техническое требование
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc24524_3877982998][bookmark: _Toc201216421][bookmark: _Toc178673678]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	КПВ
	кран пуска воздуха

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	СКн
	режим синхронного компенсатора насосного вращения

	СКг
	режим синхронного компенсатора генераторного вращения

	ЛНД(а)
	локальные нормативные документы (акты)

	РФ
	Российская Федерация






1.2. Наименование закупаемой продукции
Поставка запасных частей компрессорного оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС". 
Лот № _-___-2027-ЗаГАЭС.

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение  аварийным  запасом  компрессорного  оборудования  филиала  ПАО  «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».

1.4 Существующее положение
Схема сжатого воздуха давления 40 кгс/см2 предназначена для снабжения воздухом:
• приборов пневмогидравлики щита приборов турбины;
• системы управления пневмокранами КПВ-1, 2, 3;
• системы отжатия воды из камеры рабочего колеса при пуске агрегата в насосном режиме, а также при пуске и переводе агрегата в режимы СКн и СКг.

2 [bookmark: __RefHeading___Toc24526_3877982998][bookmark: _Toc201216422][bookmark: _Toc178673679]Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc24528_3877982998][bookmark: _Toc201216423][bookmark: _Toc178673680]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплект запасных частей для компрессора
	28.13.32.120
	шт.
	1

	2. 
	Компрессор поршневой
	25.94.12.130
	шт.
	2

	3. 
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска  и контроллером 
	28.13.26.000
	шт.
	2



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc24530_3877982998][bookmark: _Toc201216424][bookmark: _Toc178673681]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Сроки  поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	Комплект запасных частей для компрессора
	90-ый календарный день с даты заключения договора

	2. 
	Компрессор поршневой
	

	3. 
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска и контроллером 
	



0




2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc24532_3877982998][bookmark: _Toc178673682][bookmark: _Toc201216425] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка запасных частей компрессорного оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" (поз. 1- 3) Таблицы 1.1)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 (далее - «ТТ»)
	-
	-

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 ТТ
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место и условия поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта. Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Передаваемые документы
	Паспорта на каждое изделие, (предоставляются единовременно с поставкой МТР).
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-




Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплект запасных частей для компрессора
	В состав комплекта входит:
1. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-a1 для технического обслуживания — 2 шт.
2. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-ab1 для технического обслуживания — 2 шт.
3. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-abc1 для технического обслуживания — 2 шт.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Компрессор поршневой
	BAUER Kompressoren B28.3-110
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска и контроллером
	для компрессора 
BAUER Kompressoren B28.3-110
	Согласие с требованием
	-






