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1. [bookmark: __RefHeading___Toc10447_901897445][bookmark: _Toc219444490][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10449_901897445][bookmark: _Toc219444491][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10451_901897445][bookmark: _Toc219444492][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc10453_901897445][bookmark: _Toc219444493][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ от 08.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала» (Капитальный ремонт трансформатора ТСН-2 Чирюртской ГЭС-1)
2. [bookmark: __RefHeading___Toc10455_901897445][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219444494][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10457_901897445][bookmark: _Toc219444495]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10459_901897445][bookmark: _Toc219444496]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10461_901897445][bookmark: _Toc219444497][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ввод высоковольтный ВСТА-10/630-1
	шт
	6

	2. 
	Фланец переходной для ввода ВСТА-10/630
	шт
	6

	3. 
	Фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630
	шт
	6


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10463_901897445][bookmark: _Toc219444499][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc10465_901897445][bookmark: _Toc219444500][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно Таблице 1.1
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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1.1.	Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД 2: 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала
[bookmark: _Hlk140587872_Копия_1][bookmark: _Hlk140587872][bookmark: _Hlk140587872_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk140587872_Копия_1][bookmark: _Hlk140587872][bookmark: _Hlk140587872_Копия_1_Копия_1]
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	

	1.1. 
	Ввод высоковольтный 10,5 кВ ВСТА-10/630-1
	Категория электрооборудования по ГОСТ 9920-75
	«А»
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Тип изоляции
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Номинальный ток, А
	630
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69.
	У1
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Способ соединения стержня с выводом обмотки
	Разборный
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Присоединительные и габаритные размеры
	В приложении 1 к настоящему ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Фланец переходной для ввода ВСТА-10/630
	Марка стали
	Ст3;
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	В приложении 2 к настоящему ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630
	Марка стали
	Ст3;
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	В приложении 3 к настоящему ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1. 
	Место доставки
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Чирюртская ГЭС-1
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	
Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее   гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	
Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2024 года выпуска.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	Согласие с требованием
	
	







Приложения:
1) Чертеж ввод высоковольтный ВСТА-10/630-1 на 2л.
2) Чертеж фланец переходной для ввода ВСТА-10/630 на 1л.
3) Чертеж фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630 на 1л.


