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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД 2: 29.10.4 Поставка бортового автомобиля с грузовой платформой и сдвоенной кабиной для нужд АО "ТК РусГидро"
ЛОТ № ___________________
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Продукция, ТС 
	Автомобили в кузове пикап

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ЭРА-ГЛОНАСС
	Государственная автоматизированная информационная 

система экстренного реагирования при авариях


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.4 Поставка бортового автомобиля с грузовой платформой и сдвоенной кабиной для нужд АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Автомобиль закупается с целью обеспечения Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.4 Поставка бортового автомобиля с грузовой платформой и сдвоенной кабиной для нужд АО "ТК РусГидро"
	шт.
	1


2.1.2.Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.4 Поставка бортового автомобиля с грузовой платформой и сдвоенной кабиной для нужд АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не более 60 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.4 Поставка бортового автомобиля с грузовой платформой и сдвоенной кабиной для нужд АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип ТС
	Бортовая платформа 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не менее 5500 и не более 5600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина без зеркал, мм
	Не менее 2000 и не более 2100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не менее 2100 и не более 2200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Клиренс, мм
	
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Колесная база, мм
	Не менее 2900 и не более 3000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Грузоподъёмность, кг
	Не менее 1000
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензиновый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Максимальная мощность, л.с.
	Не менее 100 и не более 110
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,6 и не более 3,0
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4.
	Объём топливного бака, л.
	Не менее 80 л.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесный привод
	Полный привод подключаемый (Part-time)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Раздаточная коробка
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.6.
	Подвеска передняя
	Зависимая рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.7.
	Подвеска задняя
	Зависимая рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.8.
	Дифференциал
	Конический шестерёнчатый
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	Винт-шариковая гайка с гидравлическим усилителем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3.
	Рулевая колонка
	Регулируемая по наклону
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Шины пневматические
	Бескамерные с посадочным радиусом не менее R16
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.2.
	Сезонность шин
	Зимние, шипованные
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.3.
	Запасное колесо
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Кузов, кабина
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Кабина
	Цельнометаллическая, Двухрядная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Количество дверей на кабине, шт
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3
	Число посадочных мест
	5+1 (5 пассажирских мест и водитель)
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.4
	Отопитель кабины
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.5
	Габариты грузовой платформы, мм
	Внутренняя длина: Не менее 2300 и не более 2500
Внутренняя ширина: Не менее 1900 и не более 2000

Внутренняя высота: Не менее 400 и не более 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.6
	Грузовая бортовая платформа с откидным задним бортом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации 
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены поставщиком по адресу: 

РФ, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, дом 16а

	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

- Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя;
- Дневные ходовые огни;
- Противотуманные фары;
- Тент и каркас грузовой платформы;
- Электроподогрев наружных зеркал.


	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт.

(ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Комплект резиновых ковриков для салона (передний и второй ряд сидений).

5) Автономный отопитель салона на дизельном топливе, мощностью не менее 4 кВт;
6) Сменный комплект колёс: штампованные диски 4 шт. + Шины летние 4 шт.;
7) Комплект фильтров для проведения первого и второго ТО.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), каталог запасных частей, сервисную книжку на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	   8.1
	Цвет кузова, кабины, салона
	Стандартный цвет производителя ТС
	Указание характеристик
	-
	-

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1083-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 30 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (70%) по ОКПД 2:29.10.42.111 (позиция 192 «Средства автотранспортные грузовые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
 
Регистрационные номера сертификатов / деклараций соответствия или копии действующих сертификатов / деклараций соответствия (ОТТС), выданные органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf).
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение/
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	

	
	


