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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


Технические требования на закупку
ОКПД 2 29.10.24.000
Поставка легковых бригадных автомобилей  
для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети ЕАО"
Лот 22801-ТПИР ОНМ-2027-ДРСК
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1. Общие сведения
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	2
	3
	4

	Грузопассажирский автомобиль (легковой фургон)
	С даты подписания договора
	29.05.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком


1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КУНГ
	Кузов универсальный нулевого (нормального) габарита

	КПП
	Коробка перемены передач


I.2.  Наименование закупаемой продукции 
ОКПД 2 29.10.24.000 Поставка легковых бригадных автомобилей  
для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети ЕАО"
Цель использования закупаемой продукции
 Доставка персонала, также бригад и оборудования до мест проведения ремонтных и профилактических работ в т.ч. в условиях бездорожья.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Легковой бригадный автомобиль 
	Шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Легковой автомобиль повышенной проходимости
	С даты подписания договора
	29.05.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции (Легковой автомобиль повышенной проходимости)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик


	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Год выпуска
	2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег свыше 2000 км;
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	-
	-
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	

	1.4
	Производитель
	-
	
	Указать производителя
	

	1.5
	Категория управления ТС:
	 «В» 
	Указать характеристики
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	Длина – 4750, ширина – 2110, высота – 2150 
(Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%).
	Указать характеристики 
	приложить чертежи с указанием размеров
	

	1.7
	Двигатель:
	Бензиновый, Евро-5
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Мощность двигателя, не менее,  (л.с.):
	Не менее 149,6 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач:
	Механическая с количеством передач не менее 5, синхронизированная
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Раздаточная коробка:
	Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей.
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Колесная формула:
	4х4+ функция блокировки заднего дифференциала
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Шины:
	Пневматические, радиальные
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Рулевое управление:
	Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа.
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Число мест для сидения (включая водителя)
	4+1
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Грузоподъёмность, кг, не менее
	540
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Конструктивное исполнение:
	Кузов – цельнометаллический, 5 посадочных мест, оборудованных ремнями безопасности, оборудован системой вентиляции и отопления, обивка салона – мягкая. Параметры по шуму и вибрации не должны превышать допустимых норм.
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Наличие ЗИП:
	Согласно комплектации завода-изготовителя
	Указать перечень ЗИП
	
	

	1.19
	Дополнительная комплектация:
	- Штатный кондиционер. 

- Домкрат – 1 шт.(не менее 5 тон);

- Утеплитель решетки радиатора;

- Баллонный ключ – 1 шт.; 

- Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 

- Ключ для регулировки подшипников ступиц колес – 1 шт.;

-Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;

- Знак аварийной остановки-1 шт.;

- Противооткатные упоры - 2 шт.;

- Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт.;

- Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 5 тс, длиной - 6 м.

- коврики резиновые в кабине.
- Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	Указать перечень доп. комплектации
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	1. Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями) 

2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Указать информацию о наличии ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Предоставить документ подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в  Приложении N 1

к Правилам применения обязательных

требований в отношении отдельных

колесных транспортных средств
и проведения оценки их соответствия
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается 
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
Способ доставка

	Способ доставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Указать способ доставки
	
	

	3.3
	Место поставки
	Еврейская автономная обл. г. Биробиджан ул. Черноморская д.6
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантийный период 
	Не менее 24 месяцев
	Указать характеристики
	
	

	4.2
	Требования к гарантийным обязательствам
	В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.

2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке.
3. Каталог сборочных единиц.
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению N 1 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет, подлежат отклонению.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


3. Требования к документации по ценообразованию.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
                                 Начальник АТО                                                                                                                       А.И. Карпенко
