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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7961_1636178337][bookmark: _Toc190866817][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7963_1636178337][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc190866818]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	ТС
	Транспортные средства

	ГОСТ Р 52899-2007
	Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия

	ГОСТ Р 8430-2003
	 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин. Технические условия



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7965_1636178337][bookmark: _Toc190866819]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 22.11.13.110  Поставка шин для автобусов и самосвалов для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7967_1636178337][bookmark: _Toc190866820][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение и доукомплектация транспортных средств шинами, для бесперебойной работы транспортных средств Центрального филиала АО «ТК РусГидро» (далее – Товар).
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc7969_1636178337][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc190866821][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении (не восстановленная). Продукция должна быть произведена не ранее второго полугодия 2026г. Не допускается поставка выставочных образцов.
1.4.2 Комплектность: в комплект камерной шины входит покрышка, камера с вентилем,  снабженным колпачком или колпачком-ключиком, ободная лента. В комплект бескамерной шины – покрышка
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc7971_1636178337][bookmark: _Toc190866822]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1   Место поставки: 
[bookmark: _GoBack]Место поставки: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское.
1.5.2 Перед поставкой, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество поставляемой продукции.
1.5.3 Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида продукции. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
1.5.4 Приемка продукции осуществляется на основании отгрузочных документов Поставщика. Покупатель обязан принять продукцию путем её проверки на соответствие сопроводительным документам, в момент передачи продукции. При обнаружении несоответствия продукции сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия о количестве/качестве продукции, сторонами составляется Акт рекламации.
1.5.5 В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такую продукцию.
1.5.6 В случае получения продукции с недостатками, которые выявлены в процессе установки на транспортное средство (скрытые недостатки) Покупатель имеет право направить Продавцу претензию и требовать возврат денежных средств за некачественную продукцию.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc7973_1636178337][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc190866823]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7975_1636178337][bookmark: _Toc190866824]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7977_1636178337][bookmark: _Toc190866825]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7979_1636178337][bookmark: _Toc190866826][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Автомобильная грузовая шина  R20 8.25/ 130/128K TT 12PR универсальная  с камерой и ободной лентой,  всесезонная.
	Шт.
	10

	2
	Автомобильная грузовая карьерная шина
315/80 R22,5
	Шт.

	16


	
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7981_1636178337][bookmark: _Toc190866827][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc7983_1636178337][bookmark: _Toc190866828][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Срок действия Договора
ОКПД2 22.11.13.110  Поставка шин для автобусов и самосвалов  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты заключения Договора поставки
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору

	2.
	Срок поставки Товара
ОКПД2 22.11.13.110  Поставка шин для автобусов и самосвалов  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 10 (десяти) календарных дней


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7985_1636178337][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc190866829][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7987_1636178337][bookmark: _Toc190866830] Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7989_1636178337]Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.): ОКПД2 22.11.13.110  Поставка шин для автобусов и самосвалов  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	№
	Наименование
	Характеристика
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Автомобильная грузовая шина  R20 8.25/ 130/128K TT 12PR универсальная с камерой и ободной лентой,  всесезонная.
	Тип шины: Грузовая
Исполнение: TTF
Сезонность: всесезонная
Типоразмер:  8.25 R20
Индекс скорости: не менее 128/К
Индекс нагрузки: не менее 130
Слойность: не менее  12PR
	Указание характеристик
	


-
	

	2
	Автомобильная грузовая карьерная шина 315/80 R22,5
	Тип шины: Грузовая
Исполнение: бескамерная
Сезонность: всесезонная
Типоразмер: 315/80 R22,5
Индекс скорости: не менее 152/L
Индекс нагрузки: не менее 156
Слойность: не менее  20PR
	Указание характеристик
	-
	

	
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Гарантийный срок службы шин в соответствии ГОСТ Р 52899 – 2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия» должен составлять не менее 5 лет с даты изготовления, с учетом пунктов 10.1 вышеуказанных стандартов
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества, товарно-транспортная накладная
	Согласие с требованием
	-
	



3. [bookmark: __RefHeading___Toc7991_1636178337][bookmark: _Toc190866831]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc7993_1636178337]   3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
        3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


