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УТВЕРЖДАЮ
Ректор государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
__________________ Л.А. Зорькина

Часть III Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку персональных компьютеров с мониторами
Количество поставляемого товара:
	№ п/п
	 Наименование товара
	 Единицы измерения
	 Количество

	1
	Персональный компьютер 
	штука
	2

	2
	Монитор
	штука
	2


Технические характеристики и требования к поставляемому товару:
	№ п/п
	Технические, функциональные и качественные, эксплуатационные характеристики товара
	 Требования к показателям

	I. Персональный компьютер

	1
	Без дискретной видеокарты
	Наличие

	2
	Процессор

	2.1
	Архитектура процессора
	x86-64.

	2.2
	Разъём процессора
	Intel LGA 1851 или AMD AM5.

	2.3
	Количество ядер процессора, шт
	Не менее 8

	2.4
	Количество потоков процессора, шт
	Не менее 12

	2.5
	Максимальная частота в режиме автоускорения, ГГц
	Не менее 4,7

	2.6
	Объём кэша L3, МБ
	Не менее 16

	2.7
	Расчётная тепловая мощность, Вт
	Не менее 65 и не более 125

	2.8
	Графическое ядро
	Наличие 

	2.9
	Исполнительные блоки встроенной графики
	Не менее 4 ядер Xe или не менее 12 Graphics Core Count.

	2.10
	Год начала выпуска процессора
	Не ранее 2024

	3
	Материнская плата

	3.1
	Форм-фактор материнской платы
	Micro-ATX или ATX

	3.2
	Набор микросхем материнской платы
	Для LGA 1851 — не ниже B860 или для AM5 — B650 или B850 

	3.3
	Количество слотов оперативной памяти, шт
	Не менее 2

	3.4
	Тип памяти, поддерживаемый платой
	DDR5

	3.5
	Слот расширения PCIe x16, шт
	не менее 1

	3.6
	Видеовыходы на плате
	HDMI и DisplayPort

	3.7
	Проводной сетевой интерфейс Ethernet, Гбит/с
	не менее 1 

	3.8
	Разъём накопителя M.2, шт
	не менее 1

	4
	Оперативная память

	4.1
	Тип модулей оперативной памяти
	DDR5 UDIMM

	4.2
	Объём одного модуля ОЗУ, ГБ
	Не менее 16

	4.3
	Количество модулей ОЗУ в комплекте, шт
	2

	4.4
	Суммарный объём ОЗУ, ГБ
	Не менее 32

	4.5
	Частота модуля ОЗУ, МТ/с
	Не менее 5600

	5
	Твердотельный накопитель

	5.1
	Тип накопителя
	SSD

	5.2
	Форм-фактор накопителя
	M.2 2280

	5.3
	Интерфейс накопителя
	NVMe PCIe 4.0 x4

	5.4
	Объём накопителя, ГБ
	Не менее 1000

	5.5
	Скорость последовательного чтения, МБ/с
	Не менее 3000

	5.6
	Скорость последовательной записи, МБ/с
	Не менее 2000

	5.7
	Ресурс записи (TBW), ТБ
	Не менее 400

	5.8
	Наработка на отказ накопителя (MTBF), ч
	Не менее 1 500 000

	5.9
	Тип ячеек памяти накопителя
	Не хуже 3D NAND TLC 

	5.10
	DRAM-буфер
	Наличие 

	6
	Устройство охлаждения процессора

	6.1
	Тип устройства охлаждения процессора
	Башенный

	6.2
	Диаметр вентилятора, мм
	Не менее 120

	6.3
	разъём PWM 4 pin
	наличие

	6.4
	Заявленная рассеиваемая мощность кулера, Вт
	Не менее 150

	6.5
	Количество тепловых трубок кулера
	Не менее 4

	6.6
	Высота кулера, мм
	Не более 155

	6.7
	Крепление кулера под разъём поставляемого процессора
	наличие

	7
	Корпус

	7.1
	Тип корпуса
	Mid-Tower или Mini-Tower

	7.2
	Совместимость корпуса с платами
	ATX и/или Micro-ATX

	7.3
	Совместимость корпуса с блоком питания
	ATX

	7.4
	Без блока питания в комплектации корпуса
	наличие

	7.5
	Максимальная высота кулера процессора, поддерживаемая корпусом, мм
	Не менее 155

	7.6
	Вентиляторы в комплекте корпуса, мм
	Не менее 120

	7.7
	Разъёмы лицевой панели корпуса
	

	
	всего USB, шт 
	не менее 2

	
	в том числе USB 3.0, шт
	не менее 1

	
	аудио
	не менее 1

	8
	Блок питания

	8.1
	Форм-фактор блока питания
	ATX

	8.2
	Коррекция коэффициента мощности блока питания
	Active PFC

	8.3
	Входное напряжение блока питания, В
	100–240

	8.4
	Мощность блока питания, Вт
	Не менее 450 и не более 650

	8.5
	Сертификат блока питания
	Не ниже 80 PLUS Bronze 

	8.6
	Защиты блока питания
	OVP, OCP, OPP, OTP, SCP

	8.7
	Разъёмы блока питания
	24 pin ATX и 8 pin (4+4) CPU

	9
	Клавиатура

	9.1
	интерфейс подключения
	USB

	9.2
	полноразмерная
	наличие

	9.3
	русская и английская раскладка, нанесённые заводским способом
	наличие

	9.4
	длина кабеля, м
	не менее 1,8

	9.5
	цвет
	черный

	10
	Манипулятор типа «мышь»

	10.1
	оптическая
	наличие

	10.2
	интерфейс подключения
	USB

	10.3
	длина кабеля, м
	не менее 1,8

	10.4
	цвет
	черный

	II. Монитор

	1.1
	Диагональ экрана, дюйм
	Не менее 27

	1.2
	Разрешение экрана, пикселей
	Не менее 2560×1440

	1.3
	Соотношение сторон
	16:9

	1.4
	Тип матрицы
	IPS

	1.5
	Частота обновления, Гц
	Не менее 60

	1.6
	Время отклика, мс
	Не более 6

	1.7
	Яркость, кд/м²
	Не менее 250

	1.8
	Контрастность
	Не менее 1000:1

	1.9
	Видеовходы монитора
	HDMI и DisplayPort

	1.10
	Комплектность монитора
	Монитор, подставка, адаптер питания либо кабель питания

	1.11
	Подставка монитора
	Наличие. 

	1.12
	Регулировка наклона подставки
	наличие

	1.13
	Кабель HDMI
	Наличие

	1.14
	Длина кабеля HDMI, м
	не менее 1,5

	1.15
	Кабель DisplayPort
	Наличие

	1.16
	Длина кабеля DisplayPort, м
	не менее 1,5



Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из бывших в употреблении компонентов.
Комплектация товара должна обеспечивать возможность его использования по назначению без приобретения дополнительных обязательных комплектующих, за исключением программного обеспечения, если оно не входит в предмет поставки.
Все компоненты должны быть взаимно совместимы и обеспечивать возможность стабильной работы персонального компьютера.
Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев с даты подписания документа о приемке товара, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для твердотельного накопителя гарантийный срок 36 месяцев с даты подписания документа о приемке товара.




