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Технические требования


ОКПД2 26.30.50.181  Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот №_______




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.181 Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение приказа №П-133 от 08.06.2026г «О реализации пилотного проекта по внедрению автономной системы контроля доступа (СКУД) и электронного табеля учета рабочего времени (ЭТУРВ) на объектах филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС». 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сетевой контроллер СКУД Sigur E510 UPS
	шт.
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 - Таблицы 1.1 ТТ): ОКПД2 26.30.50.181 Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1

	Сетевой контроллер СКУД 
	Тип контроллера
	Sigur E510 UPS
	-//-

	
	
	Управление устройствами
	4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм
	

	
	
	Макс. кол-во автономно хранимых ключей
	до 90 000
	

	
	
	Интерфейс связи с сервером
	Ethernet
	

	
	
	Интерфейсы связи со считывателями
	Wiegand-26, 34, 36, 37, 42, 56, 58 Wiegand-4, 6, 8 (для клавиатур) 1-Wire (Dallas Touch Memory) Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II)
	

	
	
	Кол-во подключаемых считывателей
	4 шт.
	

	
	
	Кол-во релейных выходов
	4 реле, контактная группа на переключение

	

	
	
	Кол-во выходов с открытым коллектором
	13 шт.
	

	
	
	Кол-во сигнальных входов
	10 шт.
	

	
	
	Входное напряжение переменного тока ББП
	230 В
	

	
	
	Выходное напряжение постоянного тока ББП
	12-15 В
	

	
	
	Выходная мощность ББП
	96,6 Вт
	

	
	
	Напряжение питания постоянного тока контроллера
	10-15 В
	

	
	
	Рабочая температура
	-30+50 оС
	

	
	
	Габаритные размеры
	400х500х170 мм
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
[bookmark: _GoBack]Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 1 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке.




