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[bookmark: __RefHeading___Toc14079_899752430][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc131165877]1. Общие сведения
[bookmark: __RefHeading___Toc14081_899752430][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc131165878]1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

	Генподрядчик
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

	Субподрядчик
	Организация, нанятая Генподрядчиком посредством заключения договора, для выполнения обязательств Генподрядчика по Договору подряда

	ТТ
	Технические требования

	ППР
	Проект производства работ



[bookmark: __RefHeading___Toc14083_899752430][bookmark: _Toc131165879]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
[bookmark: __RefHeading___Toc14085_899752430][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc131165880]1.3. Цель выполнения работ
Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенному между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

[bookmark: __RefHeading___Toc14087_899752430][bookmark: _Toc131165881]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Российская Федерация, Пермский край,
г. Чайковский,
территория филиала
ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Земляная плотина №4
	-






1. [bookmark: __RefHeading___Toc14091_899752430][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc131165883]Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc14093_899752430][bookmark: _Toc131165884][bookmark: _Toc54646404]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14095_899752430][bookmark: _Toc131165885][bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14097_899752430][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc131165886]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала 
	В соответствии с Приложением №1 «Ведомость объемов работ»


[bookmark: __RefHeading___Toc14099_899752430]
2.1.2 Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14101_899752430][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc131165888][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее
30.10.2026г.*



*срок окончания выполнения работ определен в соответствии со сроками, установленными в договоре подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС
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[bookmark: __RefHeading___Toc14103_899752430][bookmark: _Toc131165889][bookmark: _Toc54646410]2.2. Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14105_899752430][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc131165890]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
1. Работы выполнять в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ).
2. До выполнения работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия:
2.1 Выполнение необходимых закупок, изготовление, транспортировка и доставка материалов и оборудования на место выполнения работ.
2.2 Обеспечение на месте выполнения работ мобильных источников электрического тока для выполнения сварочных и других необходимых работ.
3. Погрузку-разгрузку, транспортировку строительного мусора в места утилизации и захоронения отходов осуществляет Субподрядчик.
4. Материалы должны незамедлительно доставляться к месту выполнения работ (утилизации). Запрещается длительное (более 2-х рабочих смен) складирование на монтажной площадке приобретённых материалов без письменного согласования с Заказчиком (филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»).
5. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС».
6. Субподрядчик обязан своевременно обеспечить вывоз производственных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, для захоронения, обезвреживания или использования по договору с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов.
7. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться.
8. При выполнении работ должна применяться продукция, материалы, оборудование соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
9. Все необходимые специальные работы, включая применение необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры: работы с применением грузоподъёмных механизмов, включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место монтажа организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
10. Своевременно оформлять и предоставлять Генподрядчику/Заказчику отчётную документацию по ремонтным работам (акт выполненных работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы).
11. В составе приемо-сдаточной и исполнительной документации обязательно предоставление cправки о фактических трудозатратах.
12. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки, а также сдачи Субподрядчиком отчетной документации в объеме, согласованном с Генподрядчиком.

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н;
- «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020г. №883н;
- «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;  
- «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 года №753н;
- «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утв. приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 года №835н;
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.
Стандарты ПАО «РусГидро»: 
- СТО 02.01.62-2021 Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.
А также соблюдать другие правила, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика
	[bookmark: _Hlk124767430]Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 (Приложение №4 к настоящим ТТ).

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам и оборудованию
	1. Материалы, необходимые для выполнения работ, Субподрядчик приобретает самостоятельно.
Все поставляемые и применяемые материалы и изделия должны быть новыми и не использованными ранее.
2. Качество применяемых материалов и изделий подтверждается сертификатами качества. 

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества работ
	Субподрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих работ, которые гарантируют их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов.

	1.4.2. 
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г. №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых материалов.
Вся документация должна быть представлена на русском языке и соответствовать российским стандартам.
Все материалы  необходимо согласовывать с Генподрядчиком.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	[bookmark: _Hlk124929079]Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ, согласно «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н. Необходимо предоставить до начала работ копии документов: удостоверений о проверке знаний и/или свидетельств о прохождении обучения и/илипротоколов проверки знаний и аттестации, а также документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с работником. 

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик обязан:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результатам выполненных работ является помост, пригодный для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

	2.2. 
	Требования к оформлению документации

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генподрядчику комплект исполнительной документации, включающий в себя:
· сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации примененных материалов;
· справку о фактических трудозатратах.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат работ действует в течение не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Субподрядчик должен за свой счет и в определённые Генподрядчиком сроки устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.
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[bookmark: __RefHeading___Toc14117_899752430][bookmark: _Toc131165896][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Hlk125441686]


[bookmark: __RefHeading___Toc14119_899752430][bookmark: _Toc131165897][bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Hlk125441985]
4.1.	Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №3 к настоящим техническим требованиям).

[bookmark: __RefHeading___Toc14121_899752430][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc131165898][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]5. Приложения

Приложение №1 Ведомость объемов работ.
Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.
[bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №3 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300).
Приложение №4 «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС».
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[bookmark: _Hlk48222348_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]Приложение №1 к ТТ
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Приложение №2 к ТТ 

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте представлены в отдельном файле.
















































Приложение №3 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300) представлен отдельным файлом.



















































Приложение №4 к ТТ

«Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС» представлена отдельным файлом.
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1 Texyunii peMOHT nbe30MeTPOB (A0NOTHATEBHDbIE paboThi).
VYeayrn
1.1 {Hsrorosnenre noMocta ans npoussoiacTea 6ypoebix pabor (Tpy6a npodunbhas 1 T geraneii 0,16620
cranbHas C13 80x50x2 - 0,11121/28,5M; tpy6a npodunsHas cranbHas C13
40x20x2 - 0,05271/31,5M, IUCT CTaNTLHOM TONIWMHOMN 3 MM - 0,0023T)
(KonUecmGo Memanionpokama ykazano 6es yuema Hopmel omxooa)
1.2 [Hsrorosiienre aepeBAHHOTO HacTHa 6X6M (1ocka obpesuas 50* 150*6000mm - 44 M3 1,98000
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pasHbIX MecTax; Bec nomocra: 0,1662+0,665%1,98=1,4829r)
Iomocm coaemcs Ha cknad 3akazyuxy
1.4 |Ilepepo3ka KOHCTPYKLMIl NOMOCTA K IbE30METPaM Ha PACCTOAHMH 10 1 kM T 1,48290
(nepeso3ka 1 pa3z)
mparcnopm 3akasuuxa
1.5 |Iorpy3ounble paboTbl (KOHCTPYKLMH IIOMOCTA) IIPH aBTOMOOHIILHBIX TIEPEBO3Kax 1 T rpy3a 1,48290
BpyUHY10 (2 paza)
1.6 |Pasrpy3ounsie paGoThl (KOHCTPYKLMH IIOMOCTA) IPH aBTOMOBHIILHBIX TIEPEBO3KAX 1 T rpysa 1,48290
BpYUHY10 (2 paza)
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