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1. [bookmark: __RefHeading___Toc56827_1292098879][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции:ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
[bookmark: __RefHeading___Toc56833_1292098879][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]1.2.1. Цель выполнения работ
Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.
[bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.
1.4. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc50125126]1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Комплекс строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.

	1
	Лоток Л1-8/2
	шт
	425

	2
	Лоток Л-3-7
	шт
	15

	3
	ФБС 24.4.6-С
	шт
	86

	4
	ФБС 12.4.6-С
	шт
	39

	5
	ФБС 9.4.6-С
	шт
	8

	6
	ФБС 4.4.6-С
	шт
	4

	7
	ФБС 24.6.6-С
	шт
	2


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка по заявке:
ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро""


	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки

	2.
	Поставка по договору:
ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее



2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л1-8/2
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Длинна
	2970 мм
	-//-
	-//-

	1.2
	Ширина
	420 мм
	-//-
	-//-

	1.3
	Высота
	360 мм
	-//-
	-//-

	1.4
	Бетон
	В15 F300 W4
	-//-
	-//-

	1.5
	Нормативный документ
	серия 3.006.1-2.87
	-//-
	-//-

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л-3-7
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Длинна
	2400 мм
	-//-
	-//-

	2.2
	Ширина
	490 мм
	-//-
	-//-

	2.3
	Высота
	290 мм
	-//-
	-//-

	2.4
	Бетон
	В22,5 F200 W6
	-//-
	-//-

	2.5
	Нормативный документ
	Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81
	-//-
	-//-

	3
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 24.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Длинна
	2380 мм
	-//-
	-//-

	3.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	3.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	3.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	4
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 12.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Длинна
	1180 мм
	-//-
	-//-

	4.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	4.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	4.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	5
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 9.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Длинна
	880 мм
	-//-
	-//-

	5.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	5.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	5.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 4.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Длинна
	380 мм
	-//-
	-//-

	6.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	6.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	6.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	7
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 24.6.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Длинна
	2380 мм
	-//-
	-//-

	7.2
	Ширина
	600 мм
	-//-
	-//-

	7.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	7.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	
-//-

	2.1
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское 100
	Согласие с требованием
	-//-
	

-//-

	2.2
	Требование к транспортировке товара
	Транспортирование и хранение железобетонных изделий производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 13015-2012
	Согласие с требованием
	-//-
	
-//-

	2.3
	Приемка
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	Согласие с требованием
	-//-
	





-//-

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	- товарно-транспортная накладная;
- паспорт на продукцию;
- документ о качестве;
- сертификат соответствия
	Согласие с требованием
	-//-
	




-//-



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

