ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

IP-адреса
· 83.222.97.138 (основной медиасервер)
· 188.127.242.89 (резервный медиасервер)
· 188.127.248.17 (сервер для просмотра записей)

Порты/протоколы
· 1935/RTMP (основной порт)
· 443/HTTP (резервный)
· 80/HTTP (резервный)

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала
Интернет со скоростью более 5 Мб/с и пингом менее 25 мс.

Требования к оборудованию пользователя
Рекомендуемые
· Процессор: современный процессор с частотой от 2 ГГц
· Оперативная память: от 4000 Мбайт (4 ГБ)
· Проводное подключение к сети интернет (желательно) или WiFi
Минимальные
· Процессор: двухъядерный процессор
· Оперативная память: 4 ГБ
· Подключение к интернету: стабильное соединение
Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с ограничениями.

Аудио- и видео- устройства
· Колонки, наушники или встроенный динамик (для того, чтобы слышать ведущего)
· Персональный компьютер

Требования к программному обеспечению пользователя
Браузер
Рекомендуемые браузеры:
· Google Chrome (последние версии)
· Microsoft Edge (Chromium) (последние версии)
· Яндекс.Браузер (последние версии)

Операционная система
· Windows (актуальные версии)
· macOS (актуальные версии)
· Linux (актуальные версии)

Рекомендации
· Для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты рекомендуется во время работы в ней не загружать компьютер другими процессами, желательно закрыть все неиспользуемые программы.
· Для качественной связи желательно использовать высокоскоростное проводное соединение, так как беспроводной канал очень нестабилен.
· В целях безопасности рекомендуется использовать актуальные версии браузеров и операционных систем.
· Для получения более подробной информации о технических требованиях перейдите по ссылке: 
https://help.mts-link.ru/article/19829.
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