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Технические требования
на услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, здания и территории ИА АО «ДРСК»


1. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию
1.1. ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст).
1.2. ГОСТ 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
1.3. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
1.4. ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
1.5. Р 064-2024. Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом.
1.6. Р 071-2017. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.
1.7. ГОСТ 21.101-2020. Основные требования к проектной и рабочей документации.
1.8. ГОСТ-21.110-2013. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
1.9. ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
1.10. Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию.
1.11. СНиП 12-03-2001. Техника безопасности в строительстве. Часть 1. Общие требования
1.12. ГОСТ 12.1.019-2017 — межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 
1.13. СП 2.2.470-9  - санитарные правила «Гигиенические требования к ручным инструментам».
1.14. ГОСТ Р 21.1703-2020. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
1.15. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
1.16. ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний

2. Общие требования
2.1. Настоящее технические требования предусматривают ежемесячное техническое обслуживание системы охранной сигнализации (далее - ОС), охранного телевидения (далее - ОТ) и системы контроля и управления доступом (далее - СКУД) в административных зданиях по адресам: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, 30 и ул. Шевченко, 32;
2.2. Оборудование ОС, ОТ и СКУД интегрировано в существующую систему охраны «Орион Про» и управляется через серверный зал Центра обработки данных в здании по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32, на базе аппаратно-программного комплекса «БОЛИД» (контроль доступа, охранная сигнализация) и программного комплекса «Hikvision» (видеонаблюдение).

3. Объем оказываемых услуг
3.1. Установленное оборудование на объектах, расположенных по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, 30 и ул. Шевченко, 32, отражены в Приложении 1 Технического задания.

4. Критерии отбора Участника
	4.1. Исполнитель для выполнения заявленных услуг, должен обладать необходимой квалификацией и опытом оказания аналогичных услуг.
4.2. Наличие кадрового состава:
4.2.1. Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 1.
Таблица 1:
	№ п/п
	Персонал
	Минимальное количество, чел

	1.
	Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда
	2

	2.
	Инженер[footnoteRef:2] [2:  Наличие квалификационного аттестата инженера-проектировщика по программе ИСО «ОРИОН» (желательное требование);] 

	1

	
	Всего:
	3


4.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте») и данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте[footnoteRef:3]. [3:  В связи с тем, что уличные видеокамеры по периметру здания расположены на высоте более чем 3 метра от поверхности земли.] 


	4. Основные требования к оказываемым услугам
4.1. Исполнитель производит регламентные работы, отражённые в Приложении 2 Технического задания.
	
5. Приемка и оплата услуг
  5.1. Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
[bookmark: _GoBack]5.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на объекте, представляют ответственному за системы ИТСО информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.
5.3. «Заказчик» производит оплату оказанных услуг ежемесячно до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании подписанных актов сдачи-приёмки оказанных услуг и предоставленных Исполнителем счета. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным согласованным сторонами и незапрещенным законодательством РФ способом.



	6. Сроки оказания услуг
6.1. Начало оказания услуг – с 01.01.2026;
6.2. Окончание срока оказания услуг – до 2400 31.12.2026 года.

Приложение: 
1. Наименование оборудования, планируемого к техническому обслуживанию – на 4-х л. в 1 экз.;
2. Регламент работ на ТО ИТСО – на 3-х л., в 1 экз.
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