



















Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _GoBack]«ОКПД2 20.11.11.150 Поставка технических газов для выполнения монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

Лот № _____________________















1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 20.11.11.150 Поставка технических газов для выполнения монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС (далее – продукция).

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для выполнения демонтажа донного затвора (в дальнейшем ДЗ), закладных частей донного порога, подъемных механизмов ДЗ (защитные щиты, щтанга ДЗ, направляющие ДЗ, ТягиДЗ, Мостик ДЗ, закладные ДЗ) ВСП №1 Угличской ГЭС, согласно ППР в рамках заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» договора подряда от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Выполнение работ по монтажу рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины № 2 Рыбинской ГЭС, монтажные работы по замене донных затворов ВСП № 1 Угличской ГЭС».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кислород технический газообразный
	Шт.
	240

	2. 
	Пропан-бутан смесь техническая
	Шт.
	40


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	с даты подписания договора
	До  30.12.2027 *


[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581](*) - Поставка осуществляется партиями в объёме, согласованном в Заявках-спецификациях в срок не более 24 часов с момента направления Заявки-спецификации.
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 20.11.11.150 Поставка технических газов для выполнения монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, включая гарантируемые показатели (параметр эквивалентности)

	1.1. 
	Кислород технический газообразный в баллонах

	1.1.1. 
	Объемная доля кислорода
	не менее 99,5 %

	1.1.2. 
	Объемная доля водорода
	не более 0,5 %

	1.1.3. 
	Тара
	Баллон V=40л. 6,3 м³.

	1.2. 
	Пропан-бутан смесь техническая

	1.2.1. 
	Массовая доля суммы бутанов и бутиленов
	не более 60 %

	1.2.2. 
	Объемная доля жидкого остатка при 20 ⁰С
	не более 1,6 %

	1.2.3. 
	Тара
	Баллон V=50л. 21 кг.

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33.

	2.2. 
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	2.4. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Сроки гарантии
	12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	3.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
− сертификат качества в 1 (одном) экз.;
− технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;
− накладную ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.;
− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.).

	5. 
	Требования к качеству продукции

	5.1. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ
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