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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	шт
	штука

	кг
	килограмм

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт



1.2. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 25.93.15.120 Поставка электродов для нужд Чиркейской ГЭС
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договорных обязательств по договору №1080-524-2023 от 23.11.2023 по выполнению строительно-монтажных работ по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства  и оборудования системы турбинного маслохозяйства, заключенного между Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»), с одной стороны, и Акционерным обществом «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК) с другой стороны.
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электроды ЭА-395/9, ф 3 мм
	кг
	250


[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 25.93.15.120 Поставка электродов для нужд Чиркейской ГЭС
	С даты подписания договора.
	В течении 20 календарных дней с даты подписания договора.



2.2. Требования к качеству продукции.
Таблица 2.2.   Требования к продукции.

Наименование продукции: позиция 1 таблицы 1.1.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к характеристикам (включая гарантируемые показатели).

	1.1. 
	Электроды ЭА-395/9, ф 3 мм
	ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.

	2.1. 
	Место поставки
	368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев  с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
 - паспорта качества;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора.

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции.

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.

	6.2. 
	Контроль качества
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых материалов.

	7. 
	Специальные требования.

	7.1. 
	Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.






