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1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 26.20.11.110 Поставка коммуникационного оборудования (далее – Продукция).

1.2 Цель закупки и функциональное назначение.
Повышение производительности труда за счет увеличения эффективного рабочего времени, в структуре рабочей смены, своевременное выявление причин простоев и потерь рабочего времени.
Функциональное назначение:
- сбор, буферизация и передача данных с датчиков движения;
- обеспечение точности и полноты данных для алгоритмов распознавания активности (ходьба, подъём, статичная поза, работа с инструментом и т.п.) с требуемой дискретностью, возможность установки клиентского ПО.

2.1. Требования к продукции.
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ноутбук
	26.20.11.110
	шт.
	3

	2.
	Смартфон
	26.20.11.110
	шт.
	6

	3.
	Смарт-карта
	26.20.11.110
	шт.
	500

	4.
	Источник бесперебойного питания
	26.20.11.110
	шт.
	3



[bookmark: _Toc205981917]2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.20.11.110 Поставка коммуникационного оборудования
	с даты подписания договора
	10 календарных дней 


[bookmark: _Toc75446582]

2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Ноутбук
	Диагональ
	не менее 15 дюймов

	
	
	Процессор
	Intel® Core i5- 12 поколения или выше, или аналог по производительности

	
	
	Поддержка ОС
	ОС семейства Linux AlterOS из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин

	
	
	Оперативная память
	не менее 16 Gb DDR4 с частотой не менее 2666 МГц

	
	
	Жесткий диск
	SSD, не менее 512 ГБ, форм - фактор M.2

	
	
	Звук
	встроенный аудио контроллер

	
	
	Тип графического контроллера
	Интегрированный

	
	
	ОС
	Без операционной системы или Free DOS

	1.2
	Смартфон
	Модель, тип, марка
	Galaxy A17

	
	
	Производитель
	Samsung

	
	
	Диагональ
	6.7"

	
	
	Оперативная память
	4 ГБ

	
	
	Внутренняя память
	128 ГБ

	
	
	Цвет
	Черный

	1.3
	Смарт-карта
	Формат
	Mifare ISO

	
	
	Объем памяти
	1024 байт

	
	
	Рабочая частота
	13,56 Mhz

	
	
	Размеры
	86х54х0.76мм

	
	
	Тип карт
	Mifare, NFC

	1.4
	Источник бесперебойного питания
	Полная мощность
	3 кВА

	
	
	Активная мощность
	3 кВт

	
	
	Фазы
	1 на входе, 1 на выходе

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	230В

	
	
	Диапазон входных напряжений
	110–300В

	
	
	Диапазон входной частоты
	40–70 Гц

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	1. 617761, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329
2. 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, 48

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (Двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поставщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
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