













Технические требования на 
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опоры мачтовой для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск
Лот № 








1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опоры мачтовой для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора № 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой»;

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Опора мачтовая складывающаяся ОМС-10К
	шт.
	6



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Опора мачтовая складывающаяся ОМС-10К
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.



[bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061]2.2. Требования к качеству продукции
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 3 Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1 Таблицы 1) ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опоры мачтовой для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	


1
	Опора мачтовая складывающаяся ОМС-10К
	Модель
	ОМС-10К

	
	
	Высота 
	10,7 м

	
	
	Максимальная нагрузка, кг
	16

	
	
	Покрытие
	Горячецинкованный/оцинкованная сталь

	
	
	Комплект крепежа
	да

	
	
	Способ установки (фундамент)
	Закладные 4 шт. (бетонный)

	
	
	Комплектация
	Монтажно-тяговый механизм (Лебедка с комплектом крепления, Грузоподъемность -5т)

	
	
	Назначение
	предназначена для установки осветительного оборудования и систем видеонаблюдения

	
	
	Установка
	Фланцевая

	
	
	Вид опоры
	Складывающиеся

	
	
	Материал изготовления
	Сталь

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Сроки гарантии
	Не менее 24 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	
Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4.

	4.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	4.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по эл. почте sayany@rushydro.ru не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1

	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

















